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货物需求一览表
 说明：本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件。
	项号
	货物名称
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	参考品牌、型号
	技术参数要求

	1
	PDA
	3套
	18000
	54000
	
	一、登录方面
1.支持扫描二维码进wifi、服务地址等信息自动连接。
2.支持在线、离线模式自动切换登录。
二、首项方面
3.支持选择采血部门、工作表、采血地点、采血车等公共信息，确定后进行后续流程操作。
三、关联方面
4.支持扫描微信预约码，自动关联9.0预登记信息。
5.支持自动关联献血者预约信息。
四、初筛登记方面
6.支持扫码，核对献血者基本信息。
7.支持便捷登记初筛项目结果信息。
8.支持变更献血形式、核对血型一致性、标签血型核对等功能。
9.支持对已登记的初筛信息进行修改删除操作。
10.全程登记无按钮操作，扫码无需定位，直接扫描自动识别。
11.支持扫码直接查询已登记信息操作。
12.相关人员选项支持依据参与者默认配置显示。
五、采血计时方面
13.支持单采位、多采位同时计时。
14.支持扫码即计时。
15.支持展示近2天内未采血的计时信息。
16.支持采血计时具体信息展示。
六、采血登记方面
17.支持扫码，核对献血者基本信息。
18.支持变更献血形式、扫描血袋批号定位采血方案等功能。
19.支持自动提取采血计时信息。
20.支持扫描血袋、标本条码自动识别，全程无定位，扫描完毕自动存储，无需用户手动操作。
21.支持对已登记的采血信息进行修改删除操作。
22.支持扫码直接查询已登记信息操作。
23.相关人员选项支持依据参与者默认配置显示。
24.支持标注显示采血护士以及采血方案信息。
七、“我的”功能方面
25.支持查看操作帮助相关信息。
26.支持查看公司产品介绍。
27.支持查看版本信息。
28.支持用户直接退出登录。
八、扫码查询方面
29.支持扫码直接查询条码对应的具体流程信息。

	2
	二代身份证识别仪
	10台
	4000
	40000
	
	1：保密模块 居民身份证安全认证控制模块
2：工作电压5V
3：工作电流﹤300mA
4：读卡距离0-5cm
5：供电方式：USB接口供电
6：通讯方式：USB
7：重量﹤0.5kg
8：外观尺:160*105*31mm
9：数据线1.6m

	3
	身份证读卡设备（含授权码及硬件）
	1套
	12000
	12000
	
	1：自动识别
自动识别二代身份证真伪，核查献血员身份信息。
2：自动登记
自动登记献血员基本信息（包括身份证号码、姓名、住址等），增加信息录入准确性和完整性，有效减轻录入工作量，减少献血者等待时间。
3：献血核查
有效进行采前核查，避免近期献血、恶意献血等行为。
4：安全标准
身份证阅读器通过了公安部检验，符合国家的相关标准。

	4
	75寸显示大屏
	1台
	9000
	9000
	
	全面屏设计、超薄金属机身、支持远场语音、
PatchWall、4K超高清分辨率、四单元喇叭、3GB+32GB大存储、
分辨率：3840×2160、背光：侧入式、可视角度：178°
刷新率：60Hz、广色域：支持、CPU：Cortex A55
GPU：Mali-G31 MP2、内存：3GB、闪存：32GB

	费用合计：拾壹万伍仟元整（115000.00元）。

	商务条款
	一、基本要求：
1、免费送货上门，免费安装调试，免费培训操作人员；
2、竞标产品须是整套全新的，符合国家有关质量标准制造，随机持有产品合格证书、保修卡。
3、竞标人所提供产品的设计、制造、产品性能、材料的选择及产品的测试等，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。
4、竞标人应保证竞标产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由竞标人承担。
5、竞标文件应正确反映竞标产品的技术水平和科技含量，竞标产品如包括必备的随机附件及零配件、易损易耗备品备件和专用工具，竞标人应提供其清单。
6、竞标产品满足现场安装、开机调试的全部要求，包装要求便于产品的安装就位。
7、未尽事宜按国家现行有关规范、标准执行。                                                                               二、服务承诺及其它要求：
1、按国家规定和厂家承诺实行“三包”，竞标报价包含送货上门、安装、调试及相应人员培训。
2、质保期：至少1年。
3、售后服务保障或维修响应时间要求：在质保期内，采购人在使用过程中出现损坏的，供应商在接到货物故障通知后4小时内响应，并于24小时内到达现场，48小时内排除故障。48小时未解决问题，将提供备用机不影响医院正常使用。保修期外，只收配件成本费，免服务费。
4、甲方对乙方所交设备依照竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。若安装调试后三个月因中标方原因无法通过验收则退货，并视为中标方违约。
6、交付使用期：自签订合同之日起15日内安装、调试完毕并交付使用。
7、交货地点：采购人指定地点。
8、交货方式：现场验收移交。
9、付款方式：验收合格后支付全部货款。












附件2
投标报价表

我公司已认真阅读了南宁中心血站业务系统一批设备采购公告，我方完全理解并接受贵方本次采购内容和要求，参与该项目报价。
	项号
	货物名称
	技术参数
	数量
①
	单价（元）
②
	单项合价（元）
③=①×②
	备注

	1
	PDA
	一、登录方面
1.支持扫描二维码进wifi、服务地址等信息自动连接。
2.支持在线、离线模式自动切换登录。
二、首项方面
3.支持选择采血部门、工作表、采血地点、采血车等公共信息，确定后进行后续流程操作。
三、关联方面
4.支持扫描微信预约码，自动关联9.0预登记信息。
5.支持自动关联献血者预约信息。
四、初筛登记方面
6.支持扫码，核对献血者基本信息。
7.支持便捷登记初筛项目结果信息。
8.支持变更献血形式、核对血型一致性、标签血型核对等功能。
9.支持对已登记的初筛信息进行修改删除操作。
10.全程登记无按钮操作，扫码无需定位，直接扫描自动识别。
11.支持扫码直接查询已登记信息操作。
12.相关人员选项支持依据参与者默认配置显示。
五、采血计时方面
13.支持单采位、多采位同时计时。
14.支持扫码即计时。
15.支持展示近2天内未采血的计时信息。
16.支持采血计时具体信息展示。
六、采血登记方面
17.支持扫码，核对献血者基本信息。
18.支持变更献血形式、扫描血袋批号定位采血方案等功能。
19.支持自动提取采血计时信息。
20.支持扫描血袋、标本条码自动识别，全程无定位，扫描完毕自动存储，无需用户手动操作。
21.支持对已登记的采血信息进行修改删除操作。
22.支持扫码直接查询已登记信息操作。
23.相关人员选项支持依据参与者默认配置显示。
24.支持标注显示采血护士以及采血方案信息。
七、“我的”功能方面
25.支持查看操作帮助相关信息。
26.支持查看公司产品介绍。
27.支持查看版本信息。
28.支持用户直接退出登录。
八、扫码查询方面
29.支持扫码直接查询条码对应的具体流程信息。
	



	
	
	

	2
	二代身份证识别仪
	1：保密模块 居民身份证安全认证控制模块
2：工作电压5V
3：工作电流﹤300mA
4：读卡距离0-5cm
5：供电方式：USB接口供电
6：通讯方式：USB
7：重量﹤0.5kg
8：外观尺:160*105*31mm
9：数据线1.6m
	
	
	
	

	3
	身份证读卡设备（含授权码及硬件）
	1：自动识别
自动识别二代身份证真伪，核查献血员身份信息。
2：自动登记
自动登记献血员基本信息（包括身份证号码、姓名、住址等），增加信息录入准确性和完整性，有效减轻录入工作量，减少献血者等待时间。
3：献血核查
有效进行采前核查，避免近期献血、恶意献血等行为。
4：安全标准
身份证阅读器通过了公安部检验，符合国家的相关标准。
	
	
	
	

	4
	75寸显示大屏
	全面屏设计、超薄金属机身、支持远场语音、
PatchWall、4K超高清分辨率、四单元喇叭、3GB+32GB大存储、
分辨率：3840×2160、背光：侧入式、可视角度：178°
刷新率：60Hz、广色域：支持、CPU：Cortex A55
GPU：Mali-G31 MP2、内存：3GB、闪存：32GB
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币      （￥        元）


竞标人（盖单位公章）：                                    
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                 
注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

