附件1
采购需求一览表
 标注★号的部分为实质性要求和条件。
	项号
	采购项目名称
	数量
	采购项目的具体内容和要求

	1
	南宁中心血站固定资产管理系统开发合作项目
	1项
	1、 功能需求
1、资产入库
实现对新购资产及原有资产进行入库登记，赋予资产唯一标识码，支持存储资产图片，便于后期查找，支持根据要求打印入库记录及导出Excel文件。
2、射频标签制作
支持根据导出Excel文件内容并根据我站要求进行资产标签制作，并将资产关键信息写入芯片中存储。
3、资产出库
实现使用科室对资产进行提交领用申请，审批通过后，管理人员对资产进行出库操作。支持根据要求打印出库记录及导出xls文件。
★4、资产存储
实时显示资产当前状态信息，异常情况及时预警，如：维保到期、到达使用年限等。根据科室显示资产整体分布及使用情况。
★5、资产实时定位跟踪
实时对指定区域资产位置进行跟踪监控，一旦资产被拿出指定区域时，及时给出预警提示。
★6、高效实物盘点
实现资产实物快速盘点，支持各科室独立对资产进行快速盘点核对，出现信息不符及时给出报警提示。
根据业务需求进行盘点记录打印及导出Excel文件，进行留存。
★7、智能预警
根据用户自行设置的预警范围，在资产状态超出范围值时，通过多种方式进行报警提示。
8、基础信息设置
对系统使用人员、使用权限、预警范围等进行设置。系统自动判断是否符合操作。
9、资产管理模块
实现科室间的资产调剂及审批功能；实现资产报修、审批功能；实现资产报废申请及审批功能。
10、实现资产管理系统与南宁市财政局及我站财务科固定资产系统对接要求。
2、 射频标签
1、根据采购单位要求制作相应固定资产标签，打印表面内容，并将资产关键信息加密后写入芯片中存储。
★2、读取性能：（1）将标签粘贴在金属资产表面，进行批量读取，可读取距离≥1.5米，标签信息可被准确读取，每秒可读≥5张；（2）将标签粘贴在非金属资产表面，进行批量读取，可读取距离≥0.5米，标签信息可被准确读取，每秒可读5张以上。
★3、标签内容：根据要求预制标签表面内容及芯片存储内容。★
3、 便携式智能采集终端：
1、每次扫描10张资产标签,扫描时间小于3秒。
[bookmark: _GoBack]2、可识别资产信息，如类型、购置年份、型号、使用地点等。
3、语音播报功能，异常情况声音预警提示，扫描完成播报扫描数量。
4、对资产进行入库、盘点、出库功能操作。
5、能够对采集到的数据信息实时自动化高速传输。
4、 合作内容
1、本项目需根据采购单位实际业务需求，进行固定资产智慧管理项目研发。
2、采购单位和项目承接方应全力协作，完成本项目研发、实施、使用并稳定运行。
★3、项目承接方负责根据采购单位要求进行个性化设计、研发、实施。
4、项目承接方根据采购单位现场应用环境，负责本项目实施、培训，确保使用人员独立操作。
5、项目承接方负责提供本项目所需软件、硬件及相关耗材。
★6、本项目产生的所有知识产权（专利或软著）均为采购单位所有。

	商务条款
	一、合同签订期：自采购结果公示结束后7个工作日内。
二、提交服务成果时间：自合同签订之日起至180日内。
三、提交服务成果地点：南宁中心血站指定地点。
四、售后服务要求：
（一）质量保证期：服务验收合格之日起1年。
（二）处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后4小时内到达采购人指定现场。
五、付款方式：
（一）本项目合同签订后10个工作日内支付30%预付款，项目完成并验收合格后支付剩余70%款项。
（二）采购方付款前需收到开具正规发票。
六、验收标准：
（一）本项目完成后供应商可向采购人提出申请验收。
（二）采购人将组织验收小组对供应商的服务情况进行验收，验收着重考察供应商所提供的服务是否满足本项目服务要求，验收完成后验收小组将出具验收报告。
（三）首次验收不合格的，可由供应商在收到验收报告之日起5个工作日内申请重新验收，若重新验收不合格的，则将被视为违约。











