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请根据所响应的实际情况，逐条对应本项目附件1“采购需求一览表”中的内容及要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

　　分项（有分项时填写）
	序号
	采购文件需求
	响应文件承诺
	偏离说明

	
	货物名称
	技术参数
	货物名称
	响应技术参数
	

	1
	汇聚交换机
	★1、24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个千兆 SFP，配置2个60W交流电源模块，包转发率：96/126Mpps，交换容量：336Gbps/3.36Tbps；
2、支持 MAC 地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞 MAC 表项，支持源 MAC 地址过滤；
3、支持 Guest VLAN、Voice VLAN，支持 GVRP 协议，支持 MUX VLAN 功能，支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN，支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能
4、支持 RRPP 环型拓扑和 RRPP 多实例，支持 SmartLink 树型拓朴和 SmartLink 多实例，提供主备链路的毫秒级保护，支持智能以太保护 SEP 协议，支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和 MSTP（IEEE 802.1s）协议，支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032），支持 BPDU 保护、根保护和环回保护；
5、IP 路由 静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+、VRRP、VRRP6
6、 支持 ND（Neighbor Discovery），支持 PMTU，支持 IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet，支持 6to4、ISATAP、手动配置 tunnel
7、支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM，支持 IGMP v1/v2/v3 及 IGMP v1/v2/v3 Snooping 及 IGMP 快速离开机制，支持 MLD v1/v2、MLD v1/v2 Snooping，支持 VLAN 内组播转发和组播多 VLAN 复制，支持捆绑端口的组播负载分担，支持可控组播，支持基于端口的组播流量统计；
8、支持对端口入方向、出方向进行速率限制，支持报文重定向，支持基于端口的流量监管，支持双速三色 CAR 功能，每端口支持 8 个队列，支持 WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP 队列调度算法
支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记，支持 L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址、目的 IP 地址、TCP/UDP 协议源/目的端口号、协议、VLAN 的包过滤功能，支持基于队列限速和端口整形的功能；
★9、支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击，支持 IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定，支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC，支持 MFF，支持黑洞 MAC 地址，支持 MAC 地址学习数目限制
支持 IEEE 802.1x 认证，支持单端口最大用户数限制，支持 AAA 认证，支持 Radius、HWTACACS、NAC 等多种方式，支持 SSH V2.0，支持 HTTPS，支持 CPU 保护功能，支持黑名单和白名单，支持 dot1X、MAC 认证和 Portal 认证，支持 DHCPv4/v6 Client/Relay/Server/Snooping，支持对 ND、DHCPv6、MLD 等 IPv6 协议报文进行攻击溯源和惩罚，支持用户认证点和策略执行点分离，支持 IPSec 对管理报文加密；
10、支持作为 SVF Client 零配置即插即用，支持自动加载 Client 的大包和补丁，支持业务一键式自动下发，client 支持独立运行，OAM 软件实现，支持 EFM OAM，支持 CFM OAM，支持 Y.1731 性能检测；
11、支持智能堆叠 iStack，支持基于 Netconf/Yang 的云管理，支持虚拟电缆检测（Virtual Cable Test），支持 SNMPv1/v2c/v3，支持 RMON，支持网管系统、支持 WEB 网管特性，支持系统日志、分级告警，支持 802.3az 能效以太网 EEE，支持 sFlow，互通性 VBST 基于 VLAN 生成树协议（和 PVST/PVST+/RPVST 互通），LNP 链路类型协商协议，VCMP VLAN 集中管理协议；
★12、支持加入现网中的全网行为管理，进行准入认证。
	
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	2
	VPN设备
	一、性能参数：
1、★性能指标：吞吐量≥150Mbps，IPSEC加密流量≥70 Mbps,SSL加密流量≥70Mbps，并发用户数≥300个，每秒新建用户数≥80，并发会话数≥35W；
2、硬件指标：标配≥4个千兆电口；1U规格；单电源； 
二、功能参数：
1、需为专业VPN设备，采用标准SSL、TLS 协议，同时支持IPSec VPN、SSLVPN两种VPN，非插卡或防火墙带VPN模块设备，同时支持软件化交付；
2、支持扩展终端使用包括Win7、Mac、Linux等操作系统来登录SSL VPN系统，并完整支持该操作系统下的各种IP层以上的B/S和C/S应用；
3、可支持虚拟门户功能，在一台设备上配置不同的访问域名、IP地址，以及不同的使用界面，实现一台设备为多个不同用户群体服务的的使用效果；
4、★支持主从认证账号绑定，必须实现SSL VPN账号与应用系统账号的唯一绑定，VPN资源中的系统只能以指定账号登陆，加强身份认证，防止登录SSL VPN后冒名登录应用系统；（提供产品界面截图并加盖公章）
5、★单台VPN设备可扩展同时支持5套以上CA根证书；（提供产品界面截图并加盖公章）
6、★产品应提供环境检测、自动修复工具，支持对Windows的环境兼容性一键检测能力，以及对检测结果进行一键修复的能力，避免由于用户操作系统环境存在问题影响SSL VPN的使用，减轻运维工作；（提供产品界面截图并加盖公章）
7、★产品应提供HTTPS驱动病毒查杀工具，支持对Windows环境下的针对HTTPS拦截监听的驱动病毒进行扫描查杀，避免因为HTTPS驱动病毒导致无法正常接入和使用SSL VPN；（提供产品界面截图并加盖公章）
8、必须支持至少4条以上的外网多线路配置；并在设备单臂部署模式下，多线路接入前置网关，仅依靠SSLVPN设备同样可实现SSLVPN接入用户的多线路自动优选功能；
9、支持断线重连自动技术，防止用户误操作关闭浏览器导致VPN隧道断开；防止用户在无线网络环境下网络正常切换时VPN隧道断开； 
10、支持单点登录功能，支持移动用户登录VPN后再登录内部B/S、C/S应用系统时不需要二次重复认证。支持针对B/S单点登录用户名密码加密传输，保证安全；支持智能手机等移动终端的B/S单点登录；支持针对不同的访问资源设定不同的SSO用户名和密码，支持用户自行修改账号
11、★针对B/S资源支持Web Cache技术，动态缓存页面元素，提高Web页面响应速度。支持流缓存技术，实现网关与网关、网关与移动客户端之间进行多磁盘、双向、基于分片数据包的字节流缓存加速，削减冗余数据，降低带宽压力的同时提高访问速度； （提供产品界面截图并加盖公章）
12、★在负载均衡集群部署模式下，支持授权漂移，即当集群中一台设备宕机，该宕机设备中的并发授权自动迁移到其他正常的设备中，而无需额外购买授权；
13、产品必须支持防中间人攻击，产品可在用户登录SSLVPN时智能判断存在中间人攻击行为，断开被攻击的连接，并可提示异常现象；
14、产品必须支持Local DB 、USB KEY、短信认证、硬件特征码、动态令牌、数字证书认证、LDAP、RADIUS、等认证方式；可针对用户/用户组设置认证方式的与、或组合；
15、支持智能递推技术，针对多外链的门户网站进行动态嗅探页面内的链接并完成资源自动授权，防止资源漏访；支持Web参数修正，可针对Flash、Java、Applet、或视频播放器对象所引用资源路径进行修正，避免无法播放的问题；
16、支持与阿里钉钉、企业级微信绑定，实现其内置OA的安全接入 ；
17、支持非对称式部署的传输协议优化技术（单边加速），不用在用户终端上安装任何插件和软件，即可提升用户访问应用服务的速度； 
18、★支持HTP快速传输协议，大幅优化无线环境（CDMA、GPRS、WIFI、3G）、高丢包、高延等恶劣网络环境下传输速度及效率； （提供产品界面截图并加盖公章）
19、★为保护现有投资，支持从旧设备将软件授权迁移至新的VPN集群，并纳入现有网络中的安全态势感知平台统一管理。
	
	
	



　　分项（有分项时填写）
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注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按无效响应处理。
⑵当响应文件的内容低于附件1采购需求一览表”要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假响应。
响应人（盖单位公章）：

[bookmark: _Toc460253713][bookmark: _Toc521096352]法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：


