附件2
[bookmark: _GoBack]响应技术资料表

请根据所响应的实际情况，逐条对应本项目附件1“采购需求一览表”中的内容及要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

　　分项（有分项时填写）
	序号
	采购文件需求
	响应文件承诺
	偏离说明

	
	货物名称
	技术参数
	货物名称
	响应技术参数
	

	1
	鹅颈会议话筒（配置同品牌底座）
	★1、超指向收音头，收音角度不大于90°。
★2、射频干扰(RFI)屏敝技术，防止射频干扰，避免收音时受到手提电话等的干扰。
★3、内置前置放大器供电模组和小型隐藏高通滤波开关，可设定 80 Hz 高通滤波或平直响应。
4、型式：固定充电背板，静电型电容式。
5、频率响应不小于：35-18KHz。
6、开通灵敏度不大于：- 35 dB (17.7 mV) re 1V at 1 Pa。
7、最大输入声压级不小于：135 dB SPL (1KHz,THD 1%) 。
★8、动态范围（典型值）：113 dB (1KHz at Max dB SPL)。
9、信噪比不小于：74 dB (1KHz at 1 Pa)。
★10、附有双层式防风海棉罩，可减低在讲话时的喷气声及其他风声情况出现
	鹅颈会议话筒（配置同品牌底座）
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	2
	演讲台话筒（配置同品牌底座）
	★1、电容式超心形指向性话筒，
2、鹅颈的设计，可将收音头灵活调校到任何位置，并附有防风海棉罩，可减低在讲话时收到不雅的喷气声及其它风声的情况出现。
3、配备有航空金属材料和 UniGuard® - 射频干扰(RFI)屏敝技术，特别适合亚洲语种的音头设计和提供杰出的防止射频干扰能力，避免收音时受到如手提电话等的干扰。话筒亦符合RoHS规格，在构造上不含有欧盟禁用的危害性物质。
3、内置的供电模块使用直流11V 至52V 幻象供电工作。而外壳上的一个隐藏的小型开关 UniSteep® ，可设定 80 Hz 高通滤波及平直回应。 
4、元件：固定式充电背板，静电型电容式；
6、指向特性： 超心型单指向性
7、频率响应：35～20000Hz
8、高通滤波：90 Hz, 18 dB/octave
9、开路灵敏度：-37dB((14.1 mV) 以 1V 于 1 Pa
10、阻抗：250欧姆
★11、最大输入声压级：141 dB 声压, 1 kHz 于 1% T.H.D.
12、动态范围：112 dB, 1 kHz 于最高声压
13、信噪比：68 dB, 1 kHz 于 1Pa
14、开关：平直，高通滤波
15、幻象电源：直流 11-52V DC, 耗电 4 mA 典型
16、长度：457.2 mm - 长, 8.4 mm - 收音头直径, 18.9 mm - 底部直径
17、标配：双层式防风海棉罩
	演讲台话筒（配置同品牌底座）
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	3
	一拖二无线手持话筒
	1、 机架安装系统，采用双接收器底座和远程安装接收装置
2、 可选用手持式、腰包式、界面式、底座鹅颈式等多种配置
3、 同时满足娱乐KTV使用需求和无线鹅颈话筒会议需求 
4、 最多可使用随附的RJ12 电缆连接五个底座（10 台接收装置)，提高多通道系统的稳定性。
5、 工作频率:2.4 GHz ISM 频带
6、 动态范围 (典型值):>109 dB (A-加权)
7、 工作范围 60米 无干扰信号的开阔环境
8、 工作温度范围 0°C至＋40°C温度极低时电池性能会下降
9、 频率响应 20Hz作频20kHz取决于话筒类型
10、 音频取样 24比特/48kHz
11、 延迟 3.8ms
12、 ATW-RC13 接收机底座
13、 最大输出音电平 XLR,平衡: 0 dBV1/4" (6.3mm), 
14、 非平衡: +6 dBV
15、 电源 100-240V AC (50/60 Hz) 至 12V DC 0.5A 
16、 电源开关模式，外置
17、 尺寸 209.8 mm宽 x 44 mm高 x 169.3 mm深
18、 净重 940克
19、 远程接收器连接端子 RJ45
20、 链路连接 RJ12
21、 附件 交流适配器、连接线、机架安装适配器、
22、 连接板、橡胶垫脚
23、 手持式发射器
24、 射频输出功率 10mW
25、 杂散发射 按照当地地区法规
26、 电池（未提供） 两节 1.5V AA型5号电池
27、 电池寿命 >7小时（碱性电池） 取决于电池类型和使用模式
28、 尺寸 70.2 mm宽 x 107.0 mm高 x 24.9 mm深
29、 净重（不含电池） 100克
30、 附件 AT8456a Quiet-Flex™ 固定话筒夹
★31、为确保音色一致，所有话筒须为同一品牌。
	一拖二无线手持话筒
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	4
	主扩声音箱
	★1、 功率：1200W峰值功率, 300W额定功率
2、 频率响应(-10dB)：50Hz-20kHz
3、 标称阻抗：8欧姆
4、灵敏度：96dB
★5、额定峰值最大声压级:131dB
★6、 覆盖角度:90º x 60º（号角可旋转）
7、 箱体材料:桦木
8、 颜色/涂层:黑色/ISO-FLEX涂层
9、接口: 2XNL4专用音箱接口
10、 尺寸(HxWxD):62x38x38cm
11、重量:19KG 
	主扩声音箱
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	5
	后场补声音箱
	★1、 功率：1200W峰值功率, 300W额定功率
2、 频率响应(-10dB)：50Hz-20kHz
3、 标称阻抗：8欧姆
4、灵敏度：96dB
★5、额定峰值最大声压级:131dB
★6、 覆盖角度:90º x 60º（号角可旋转）
7、 箱体材料:桦木
8、 颜色/涂层:黑色/ISO-FLEX涂层
9、接口: 2XNL4专用音箱接口
10、 尺寸(HxWxD):62x38x38cm
11、重量:19KG 
	后场补声音箱
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	6
	主席台返送音箱
	★1、 功率：1200W峰值功率, 300W额定功率
2、 频率响应(-10dB)：50Hz-20kHz
3、 标称阻抗：8欧姆
4、灵敏度：96dB
★5、额定峰值最大声压级:131dB
★6、 覆盖角度:90º x 60º（号角可旋转）
7、 箱体材料:桦木
8、 颜色/涂层:黑色/ISO-FLEX涂层
9、接口: 2XNL4专用音箱接口
10、 尺寸(HxWxD):62x38x38cm
11、重量:19KG 
	主席台返送音箱
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	7
	超低音箱
	★1、功率：2400W峰值功率, 600W额定功率
2、频率响应(-10dB)：33Hz-160Hz
3、 标称阻抗：8欧姆
4、灵敏度：96dB
★5、额定峰值最大声压级:133dB
6、箱体材料:桦木
7、 颜色/涂层:黑色/ISO-FLEX涂层
8、接口: 2XNL4
9、 尺寸(HxWxD):72x54.5x66cm
★10、为确保音色一致，所有音箱、功放须为同一品牌。
	超低音箱
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	8
	主扩声音箱功率放大器
	★1、 4欧立体声（每个通道） 750W
★2、 8欧立体声（每个通道） 500W
★3、8欧桥接 （每个通道） 1500W
4、 频率响应（一瓦特）20Hz-20KHz，+0-1db
5、总谐波失真（THD<0.5%，20Hz-20kHz
	主扩声音箱功率放大器
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	9
	补声音箱功率放大器
	★1、 4欧立体声（每个通道） 750W
★2、 8欧立体声（每个通道） 500W
★3、8欧桥接 （每个通道） 1500W
4、 频率响应（一瓦特）20Hz-20KHz，+0-1db
5、总谐波失真（THD<0.5%，20Hz-20kHz
	补声音箱功率放大器
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	10
	主席台返听音箱功率放大器
	★1、 4欧立体声（每个通道） 750W
★2、 8欧立体声（每个通道） 500W
★3、8欧桥接 （每个通道） 1500W
4、 频率响应（一瓦特）20Hz-20KHz，+0-1db
5、总谐波失真（THD<0.5%，20Hz-20kHz
	主席台返听音箱功率放大器
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	11
	超低音箱功率放大器
	★1、 4欧立体声（每个通道） 2100W
★2、8欧立体声（每个通道） 1400W
★3、 8欧桥接 （每个通道） 4250W
4、频率响应（一瓦特）20Hz-20KHz，+0-1db
5、 总谐波失真（THD<0.5%，20Hz-20kHz
	超低音箱功率放大器
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	12
	16路数字调音台
	★1、不少于16个单声道输入。
★2、不少于3个立体声输入。
★3、不少于4个立体声FX返回，16条总线，12个混音输出，4个FX引擎。
4、带AES数字输出。
★5、电动推子。
6、可调用的前置放大器。
7、可在USB上多轨录音/回放。
★8、触摸屏不小于800×480分辨率。
	16路数字调音台
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	13
	音频处理器
	★ 1、音频连接不少于128 (64x64)冗余Dante通道，不少于12路模拟话筒/线路输入，不少于8路模拟输出，不劣于8x8 USB音频、不少于4路AEC通道。
★2、显示屏：能够浏览系统参数或模拟输入、模拟输出、USBI/O和扩展卡I/O的电平表。概览一些简略的信息，如IP地址、DHCP状态和以太网、Dante和ARC的通讯LED灯。 快速按下按钮，能切换查看概览和输入/输出电平表。电平表计量范围是-72 dBFS至0 dBFS。每部分代表12 dB。如果信号达到削波，电平表范围会变得更宽。
★3、唤醒/导航按键：这个瞬态按键用于浏览仪表盘和系统页面或解除故障通知。快速按下这个按键，可浏览菜单，或解除故障通知；长按则能在仪表盘和系统页面之间切换。
4、设计师软件应用适用于Windows电脑，带安装的网络接口，可运行Windows 7®或更高版本的操作系统。可通过设备的后面板以太网接头连接电脑进行配置。所有内部处 理都是数字处理（DSP）。现有的DSP组件包括（但不限于）以下多种形式：调音台，均衡器，滤波器，分频器，动态/增益控制，路由器，延迟，远程控制，电平表，发 生器，机载逻辑和诊断。
★5、扩展卡槽能容纳一个2线路VoIP接口卡，2线路模拟电话接口卡，4通道数字输入卡，4通道数字输出卡，4通道话筒/线路输入卡，4通道AEC输入卡，4通道模拟输出 卡，8x8 USB音频I/O 卡，或保持留空。 
6、可安装内置DSP协作处理器模块，用作应用场景需要的额外的处理。 
★7、配备USB 2.0音频I/O端口带class 1.0 legacy模式，B类连接，可为该USB 2.0音频I/O端口配置多达8x8 线路I/O和 2x2线路I/O，1x1免提听筒电话，或1x1回声消除免提听筒电话配置。 可以进行8轨播放和8轨录音。
★8、可通过Dante协议提供网络音频扩展，数量为128 (64x64)通道。提供主、次Dante网络音频连接，用于冗余网络安装。接头为1000 Base-T RJ45，使用CAT6电缆。 两个以太网端口：1000 Base-T以太网端口，用于Composer主机控制，和第三方设备的IP控制。用于设备与设备之间的直接连接 。
★9、可对控制网络、Dante信号、供电、设备温度、控制模式等设备工作状态实时同步监控（投标文件须提供功能界面截图）； 
10、外部控制包括专用的软件显示屏和预设选择，I/O电平控制和静音，使用的是选配的ARC墙面板远程控制，通过行业标准的超五类线和RJ45接头进行控制。
11、内置的网络服务器包括四个ARC-WEB实体，允许用户通过几乎所有的网络浏览器或移动设备进行控制。
★12、逻辑I/O包括八个触点闭合或四路电位计输入和八路逻辑输出。逻辑输出可用来直 接驱动LED灯或控制外部继电器或交换器。所有程序记忆不易丢失，如果出现电源故障，则提供程序保护。
13、包含机载实时时钟，方便自动的、定时的预设更改，并可能同步至NTP。
14、第三方控制系统可能通过IP和RS-232连接，使用发表了的ASCII控制协议。
15、音频转换为24位，48 kHz；内部的处理应为32位或40位浮点，48 kHz。动态范围不低于115 dB，A加权，带+24 dBu的最大输入电平和+24 dBu的最大输出电平。 
16、拥有一个IEC电源输入插口，120-240 VAC。该设备符合UL/CSA和CE安全要求，遵从CE和FCC 第15部分的排放限制。符合RoHS（限制有害物质指令）的要 求。

模拟输入 
17、接头：3.81 mm凤凰头
18、标称输入电平：+4 dBu
19、最大输入电平：+23 dBu
20、话筒前置放大器增益：0至51 dB，3 dB步进，带 ± 24 dB数字微调（trim）
21、话筒前置放大器等效输入噪声：< -125 dB，带150Ω信号源阻抗，22.4 kHz BW
22、输入阻抗：2kΩ平衡，1kΩ非平衡
★23、幻象电源（每个输入）：+48 VDC，10 mA最大
24、动态范围：>115 dB，A计权
25、THD+噪声：<-100 dB；22.4 kHz BW非计权；1 kHz@+15 dB，0 dB增益。
26、延迟：0.31ms

模拟输出
27、接头：3.81 mm凤凰头
28、标称输出电平：+4 dBu，20 dB动态余量
29、最大输出电平：+24 dBu（+22.8 dBu@2kΩ最小负载）
30、输出阻抗：300Ω平衡，150Ω非平衡
★31、动态范围：>117 dB，A计权
32、总谐波失真+噪声：<-97 dB；22.4 kHz BW，非计权；1 kHz，0 dB增益+8 dBu输出
33、延迟：0.65 ms

USB 音频 I/O
34、接口：2.0 带音频 class 1.0 legacy模式
35、数量：1x1 （回声消除免提听筒和非回声消除免提听筒模式）- 无驱动程序, 2x2 线路 I/O 模式 - 无驱动程序, 和 8x8 线路 I/O 模式 - 包含驱动程序。
36、采样率：48 kHz
37、位深：16位，免提听筒模式；16或24位，线路模式

机械规格参数
44、处理器：1 x 模拟设备Griffin ADSP-SC587 双核 DSP @ 500 MHz
45、初始处理容量：500 MIPS, 6 GFLOPS, 2 GMACS
46、采样率：48 kHz，± 100 ppm
47、频率响应：20 Hz – 20 kHz，± 0.5 dB
48、动态范围：>114 dB，A计权
49、总谐波失真+噪声：<-97 dB；22.4 kHz BW，非计权；1 kHz，+15 dBu带 0 dB增益
50、通道分离 (A/D/A)：>110 dB @ 1 kHz，+24 dBu
51、延时 (A/D/A)：1.04 ms，输入路由至输出
52、延迟记忆：单声道 174秒
53、模拟控制输入：0-3.3 VDC
54、推荐的外部控制电位计：10kΩ，线性
55、逻辑输出：启用时，低(0V) ；不启用时拉高 (5V)
56、逻辑输出最大外部电源供应：24 VDC / 50 mA
57、逻辑输出最大输出电流：10 mA
58、RS-232配件串口I/O: 57.6 kbaud（默认）， 8 数据位， 1 停止位，无奇偶，无校检, 只要求针2、3和5。
59、RS-485串口I/O：38.4 kbaud (默认) 8数据位，1停止位，无奇偶，无校检，可能独立于ARC端口。
60、以太网电缆：标准CAT5/6，设备与设备间最大长度= 328 英尺 / 100 米
61、Dante电缆：标准CAT6，设备与设备间最大长度 = 328 英尺 / 100 米
★62、最大储存预设不小于：1000
	音频处理器
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	14
	音频输出卡
	★1、不少于4通道线路输出；
★2、额定输出电平：+4dBu 有20dB动态余量；
3、最大输出电平：+24dBu(+22.8dBu，2kΩ最小负载)；
4、输出阻抗：300Ω平衡式, 150Ω非平衡式；
★5、动态范围：＞ 117dB, A-计权；
★6、总谐波失真+ 噪声：<-95dB(0.0018%), 未计权； 1kHz @+22dBu 带0dB增益；
7、延时：0.60 mS；
8、重量：0.45kg；
★9、通过软件可控制本地增益电平以及静 音。
★10、须与音频处理器为同一品牌。
	音频输出卡
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	15
	电源时序器
	★1、RS-232串口控制协议，可连接中控及控制电脑；
2、采用 16A 万能插座，能兼容全部产品电源接口；
3、最大输入电流 30A，单路最大输出电流16A，工作电压 95V-240V；
4、无序主、副机控制选择开关，即插即用；
5、联机后可通过系统内任意一台时序器开工控制整个系统的开机、关机；
6、设备采用接线柱接线方式，配置63A大电流空气开关。
7、前面板拥有电压显示功能
8、最大输入电流: 30A
9、单路最大输出电流: 16A
10、控制协议: RS-232串口协议
11、工作电压: 110V ～ 240V
12、输出电源插座: 后面板 8 个受控 16A 万用插座
13、插座标准: 兼容国标 6A、10A、16A、英标 13A、美标 15A、欧标 G/M 插头
14、开关间隔时间:1 秒
	电源时序器
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	16
	机柜
	玻璃门、万向轮、散热风机
	机柜
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	17
	音箱线
	2*2铜芯线
	音箱线
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	18
	话筒线
	缠绕屏蔽麦克风线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚氯乙烯绝缘，2芯加黄铜丝缠绕屏蔽，黑色弹性聚氯乙烯护套，外径：6.0mm，导体截面积：0.3mm2，导体直流电阻59Ω /km，芯与芯之间的电容：150pF/m，芯与屏蔽之间的电容：250pF/m。
	话筒线
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	19
	话筒地弹盒
	铜质防水面板120mm*120mm，内嵌防水密封圈；四位模块化设计，可选配HDMI接口、音频接口、卡侬接口、网络接口等；配置专用底盒，底盒深度55mm。
	话筒地弹盒
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	20
	安装配件及安装调试
	线管线槽、过机线、接插件、音箱吊挂件、电源排插等
	安装配件及安装调试
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）



　　分项（有分项时填写）
......

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按无效响应处理。
⑵当响应文件的内容低于附件1采购需求一览表”要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假响应。
响应人（盖单位公章）：

[bookmark: _Toc460253713][bookmark: _Toc521096352]法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

