附件1
采购需求一览表
	项号
	名称
	规格尺寸
	单位及数量
	技术参数
	安装地点

	1
	弹簧卷帘
	宽97公分         
	2个
	1、 配件要求：管道要求40＃铝合金轨道组成，直径40mm，里面装上专用弹簧。下杆采用双槽烤漆，
2、 圆轨直径28mm
3、 遮光性能：全遮光
4、 颜色：发泡涂白
	科园大道18号

	
	
	宽79公分
	2个
	5、 
	

	
	
	宽51.5公分
	2个
	6、 
	

	
	
	宽91公分  
	2个
	7、 
	

	
	
	宽53.5公分  
	2个
	8、 
	

	
	
	宽197.5公分
	6个
	9、 
	

	
	
	宽196.5公分
	1个
	10、 
	

	
	
	宽195公分
	2个
	11、 
	

	
	
	宽200公分
	2个
	12、 
	

	
	
	宽172公分
	1个
	13、 
	

	
	
	宽168公分
	1个
	14、 
	

	
	
	宽196公分
	1个
	15、 
	

	
	
	宽163.5公分   
	2个
	16、 
	

	2
	卷帘
	宽142×高280  
	4个
	1、 面料开孔率7%
2、 面料成份100%聚酯纤维面料经纬51warp、49Fil
3、 面料厚度：0.58mm
4、 面料克重460g/克  100%阻燃遮光度100%
5、 耐光色牢度（级）≥3.5 
6、 无甲醛标准GB/T2912.1—2009≤30037
7、 窗帘特点：阻燃、遮光、防霉
8、 颜色：珠光涂白
	上林捐血屋
马山捐血屋
隆安捐血屋

	
	
	宽110×高280
	2个
	
	

	
	
	宽140×高230  
	2个
	
	

	
	
	宽149×高230 
	4个
	
	

	
	
	宽60×高230
	2个
	
	

	
	
	宽66×高230
	2个
	
	

	
	
	宽168×高230
	2个
	
	

	
	
	宽150×高230
	2个
	
	

	
	
	宽148×高230
	2个
	
	

	
	
	宽144×高230 
	2个
	
	

	
	
	宽143×高230 
	2个
	
	

	3
	空调帘
	宽290×高235    
	1个
	1、 透明强力磁性自吸空调帘
2、 透明清晰，厚度3.5mm，
3、 轨道使用铝合金，上螺钉固定。
	隆安捐血屋
横县捐血屋
宾阳捐血屋
上林捐血屋
马山捐血屋

	
	
	宽200×高269
	1个
	
	

	
	
	宽180×高288
	1个
	
	

	
	
	宽200×高269
	1个
	
	

	
	
	宽200×高269 
	1个
	
	

	4
	卷帘
	宽148×高230
	1个
	1、 配件管材质要求直径3.8cm，壁厚0.8mm
2、 材质高强度超滑铝合金，表面处理阳极氧化
3、 卷帘布面料要求：面料开孔率3%，面料成份30%聚酯纤维.70%乙烯基包覆聚脂纤维加PVC复模
4、 面料厚度：0.65mm 
5、 面料克重550g/克 
6、 100%阻燃B1级
7、 耐光色牢度（级）≥3.5  
8、 遮光性能：全遮光
9、 颜色：发泡涂白
	科园大道18号

	
	
	宽187×高230
	5个
	
	

	
	
	宽194×高230
	2个
	
	

	商务条款
	一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起 7 个工作日内。
二、交货期：自合同签订之日起20日内。
三、交货地点：采购人指定地点   
四、交货方式：现场交货。
五、★售后服务及要求：
1、质保期不得少于1年，自货物验收合格之日起计算，质保期内免费维修、免费更换零部件。
2、负责送货上门，负责安装调试合格。所需工具、器材由供应商自理。
3、验收方法：供应商应配合采购人对安装制作的卷帘进行验收，应符合国家相关行业标准。达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购人可解除双方的合同并追究响应人有关责任。
六、★其他要求：
1、报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；
（4）必要的保险费用和各项税费；
（5）安装费用；
（6）项目设计、施工及施工过程所需的安装材料（辅材、配件等）等费用。
七、付款方式：本项目无预付款，送货完毕并经采购人书面验收合格后，一次性支付合同款。。
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