附近2 
报价表

我公司已认真阅读了南宁中心血站窗帘制作安装采购公告，我方完全理解并接受贵方本次采购内容和要求，在满足采购人商务条款的需求下，参与该项目报价。
	项号
	投标货物名称（包含型号、厂家）
	技术参数
	报价（元）
	备注

	1
	弹簧卷帘
	1、 配件要求：管道要求40＃铝合金轨道组成，直径40mm，里面装上专用弹簧。下杆采用双槽烤漆，
2、 圆轨直径28mm
3、 遮光性能：全遮光
4、 颜色：发泡涂白
	
	

	2
	卷帘
	1、 面料开孔率7%
2、 面料成份100%聚酯纤维面料经纬51warp、49Fil
3、 面料厚度：0.58mm
4、 面料克重460g/克  100%阻燃遮光度100%
5、 耐光色牢度（级）≥3.5 
6、 无甲醛标准GB/T2912.1—2009≤30037
7、 窗帘特点：阻燃、遮光、防霉
8、 颜色：珠光涂白
	
	

	3
	空调帘
	1、 透明强力磁性自吸空调帘
2、 透明清晰，厚度3.5mm，
3、 轨道使用铝合金，上螺钉固定。
	
	

	4
	卷帘
	1、 配件管材质要求直径3.8cm，壁厚0.8mm
2、 材质高强度超滑铝合金，表面处理阳极氧化
3、 卷帘布面料要求：面料开孔率3%，面料成份30%聚酯纤维.70%乙烯基包覆聚脂纤维加PVC复模
4、 面料厚度：0.65mm 
5、 面料克重550g/克 
6、 100%阻燃B1级
7、 耐光色牢度（级）≥3.5  
8、 遮光性能：全遮光
9、 颜色：发泡涂白
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币             （￥        ）



供应商（盖单位公章）：                                     
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                    
注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按响应无效处理。
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