附件1
[bookmark: _GoBack]采购需求一览表
 说明：本采购需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件，供应商必须满足或优于，不满足或负偏离视为无效响应；未标注★号的条款和要求，不满足或负偏离达3项（含）以上的，视为无效响应。
	项号
	货物名称
	数量
	单位
	技术参数
	分项预算合价（元）

	1
	物联网远程报警主机
	2
	台
	1、联网通道：GPRS，报警极速传速，实时在线，网络被破坏或故障一目了然。
2、GPRS频率：全球通用，850/900/1800/1900MHz
3、GPRS认证：CE/ CCC/ SRRC/ NAL/ FCC
4、人工智能：支持，与您人机语音对话
5、有线防区：8个（常开/常闭/线尾电阻自定义）
5、无线防区：99个（315/433MHz可选）
6、无线编码：2262/1527/BTRF，还可定制更多
7、无线距离：≥100m(空旷地)，可选ROLA模块(3-5Km)
8、短信/拨号：支持5个号码（需SIM卡支持或通过中心拨号设备进行）
9、双向语音对讲：GSM全双工对讲（需SIM卡支持或通过中心拨号设备进行）GPRS半双工对讲(如同对讲机一样的功能)
10、消侧音：相位抵消
11、拾音器：内置前置放大电路，不需要适配器
12、远程监听：支持
13、远程喊话：支持
14、喇叭： 8Ω/2W
15、广播：支持中心下发语音广播功能，如安全宣传、天气等内容
16、警号：内报≥110db高响度警号
17、警号时间：默认60秒，支持定义
18、电源带载能力：1A
19、UPS：最大支持7Ah/12V，掉电可供本系统运行72小时
20、欠压上报：欠压上报/欠压恢复上报
21、交流上报：断电/断电恢复上报
22、联动输出：常开/常闭，输出时间自由设定
23、联动方式：默认报警输出，支持布防/撤防/报警自定义
24、联动时间：默认报警输出60秒，支持自定义
25、定时布撤防：支持32组
26、远程布撤防：微信远程操作
27、图形化操作：手机全图标操作提示
28、旁路：每个防区可独立设置
29、布/撤防：每个防区可独立操作，防区类型：防盗/火警/煤气/漏水/漏电/迎宾/门铃/紧急/求助/巡更/自定义
30、防区自检：支持，无线防区可知道探器欠压/脱机等
31、报警点导航：支持
32、(APP)微信设置/接警：支持
33、OTA升级：支持
34、语音留言：支持普通话
35、接警端：手机/PC电话(适用于联网运营)
★36、提供产品第三方检测报告复印件
	5900.00

	2
	烟感探测报警器
	7
	台
	1、工作电源：①AC220V (9V后备电池）（AC型），②9V 电池（一节6F22)(DC型）
2、静态电流：＜10uA
3、报警电流：《35mA
4、烟雾灵敏度：2.06%/ft±1.3
5、报警温度：54℃~65℃
6、报警指示：红色LED闪烁
7、报警声压：85dB/3m处
8、无线发射频率：315MHz/433MHz(无线型）
9、编码方式：2262编码（无线型）
10、发射距离：200米（空旷距离）
11、工作温度：－10℃~+50℃
12、用对湿度：≤95% RH
13、型尺寸：Φ128*38mm
14、执行标准：GB4715、GB4716、En14604、UL217
15、覆盖区域：当空间高度为6米－12米，一个探测器的保
护面积对一般保护现场而言为80平方米；空间高度为6米以下时，保护面积为60平方米。具体参数应以火灾自动报警系统设计规范 GB50116-98 为准。
★16、提供产品第三方检测报告复印件
	2450.00

	3
	红外探测器
	12
	台
	1、电源：DC 3V
2、内部电池：2节“AA”5号电池
3、待机电流：≤50uA
4、报警电流：≤20mA
5、探测范围：距离7-15米角度110%(水平）x26°(垂直）
6、无线距离：2300米（开阔地／无干扰）
7、无线发射频率：315MHz或433MHz±75KHz(可选）
8、外壳材料：ABS塑料
9、使用湿度≤80%(无凝结）
10、工作温度：－30度至＋50度（在36度以上时探头监视距离可能,缩短）
★11、提供产品3C认证证书复印件
	2400.00

	4
	漏水探测报警器
	2
	台
	1、 漏水探测报警器由漏水控制器、漏水感应线缆、漏水线接头组成。
2、 12-24V直流电源供电
3、感应灵敏度无极可调
4、漏水控制器适合与I漏水感应线缆、点式传感器及常开干式触继电器输出形式常开常闭同时共存，可自由选择支持各种通信协议，自动进行协议选择
5、检测线缆长度，最大可接线缆长度为500米
6、塑料外壳白色PVC
7、精准度100％
8、串行接口网络配置RS-485双线网络
9、通信协议MODBUS IM
10、继电器输出常开常闭可选
11、电源要求12-24V直流，3W
额定容量AC250V， 3A， DC30V， 3A.
12、存储温度-40℃至60℃
13、工作环境-20℃至50℃，湿度5％至90％（无冷凝）
14、能连接物联网报警主机
★15、提供第三方关于产品不定位漏水控制器检验报告复印件
	2700.00

	5
	漏水探测线缆
	120
	米
	1、材料：导电聚乙烯+合金导线
2、质量：30克/米
3、颜色：橙色
4、线缆直径：5.5mm
5、检测芯电阻：3欧姆/100米
6、最大暴露温度：75摄氏度
7、与漏水探测报警器一起使用，能连接物联网报警主机。
★8、提供第三方漏水探测线缆检验报告复印件

	4200.00

	6
	彩屏人脸指纹门禁机
	3
	套
	1、2.8彩屏,中文显示
2、开门超时、非法开门、防拆、胁迫报警,实时通讯
3、可人脸、指纹和刷卡、密码开门
4、TCP/IP通讯，500张人脸、5000枚指纹，20万条数据储存量
★5、提供第三方漏水探测线缆检验报告复印件
	5550.00

	7
	磁力锁
	3
	套
	通电上锁、断电开锁，适用于180 开的玻璃门、木门、铁门，内开门或外开门。
	1650.00

	8
	门禁控制板
	2
	台
	1、工作电源：5VDC/500mA，12VDC/3A
2、工作环境：温度：-25℃--80℃，湿度0-90%
3、管理门数：2
4、可接读卡器数量：8
5、输入读卡器通讯格式：Wiegand 26-40 bit
6、可存储注册卡：2万
7、可存储记录数：10万
8、通讯方式：TCP/IP
	3960.00

	9
	出门按钮
	3
	套
	库内开门按钮
	255.00

	10
	防紫外线灯管
	36
	根
	昼白色40W
	5400.00

	11
	灯珊
	18
	组
	可安装2条防紫外线灯管
	2970.00

	12
	除湿机
	4
	台
	1、除湿量：58L/天
2、电源：220V 50HZ
3、最大功率：980W
4、微电脑显示湿度，且可在30%-95%RH任意设定，适用面积40-60平米
★5、提供产品中国国家强制性产品认证证书、第三方检测报告复印件
	10000.00

	13
	温湿度自动记录仪
	2
	台
	1、配套温湿度管理软件与温湿度自动记录仪组成温湿度管理系统。2、每天4次记录实时温湿度数据
3、可设置温度上、下限值，超限灯光报警。
4、 接口方式：RS232
5、 供电方式: 5V  功率:1W
★6、提供产品的校准证书及第三方检测报告复印件
	4600.00

	14
	手提式七氟丙烷气体灭火器
	8
	个
	1、七氟丙烷灭火剂：无色、无味、不导电、无二次污染的洁净惰性气体，具有清洁、低毒、电绝缘性好，灭火效率高
2、灭火剂3kg装
3、提供消防产品认证证书、七氟丙烷灭火剂第三方检测报告复印件
	5200.00

	15
	甲级防火门
	3
	樘
	1、钢质甲级防火门，规格为2050*960
2、门框钢板厚度1.2mm，门扇钢板厚度1.0mm，门扇厚度为70mm，门扇填充防火岩棉厚度是60mm
3、甲级防火门耐火时间为1.5小时
4、外右开2樘
★5、提供甲级防火门的消防产品认证证书、第三方检测报告复印件
	10500.00

	16
	玻璃展示柜
	26.84
	米
	1、规格长5500*高2200*深600，采用钛合金框架结构，中间玻璃部分的背面是镜子，底座30cm，上楣高30cm，内嵌8mm三聚氰胺双饰面板，防潮经久耐用。
2、中间展示部位高180cm，玻璃层板8mm钢化玻璃活动隔板，玻璃双开门带锁，除后背镜子外全钢化玻璃。
3、奖牌展示区域4层斜面展示，奖杯区域三层，印章锦旗区域九层。4、每个格顶部安装射灯一盏，现场安装。
	9394.00

	17
	遮光阻燃窗帘
	40.4
	米
	1、遮光阻燃窗帘：双层一体窗帘布料采用单面有光混纺布， 材质：30%棉、55%麻、15%涤纶遮，宽幅2.8米，经纤维均匀，产品的米重达1200g。
2、产品的甲醛含量完全符合GB18401-2003C类产品技术要求，产品阻燃性能符合GB/T17591-2006《阻燃织物》装饰用类织物B1级（难燃级）的技术要求。
3、具有遮光、阻燃、吸音、隔热、防紫外线、防尘、防潮、防悬垂性好、无毒、不褪色、不缩水等特点，遮光率：达到95％以上，可机洗。
4、符合档案部门遮光阻燃窗帘的配置要求。含配件白布带、道轨、包边，布料颜色任选。
★5、提供阻燃窗帘的阻燃、PH值、甲醛含量、色牢固度第三方合格检测报告
	9292.00

	18
	网络高清硬盘录像机
	1
	套
	1、支持60M/80M接入带宽，支持H.265摄像机接入，最大支持接入5MP摄像机，支持2SATA，支持HDMI接口4K输出。
2、设备默认自带8/16/16个POE网口
	3500.00

	19
	液晶显示器
	1
	台
	1、23 英寸 高清电脑显示器IPS窄边框
	1150.00

	20
	录像专用硬盘
	2
	套
	★1、容量：4TB
2、外形尺寸：3.5 英寸
3、高级格式化 (AF)：是
4、RoHS 符合性：是
5、数据最大传输速率（缓冲区到主机）：6 Gb/s
6、数据最大传输速率（主机至/自硬盘持续）：150 MB/s
7、高速缓存 (MB)：64
8、转速 (RPM)：IntelliPower
9、加载/卸载周期：300,000
10、不可恢复性读取错误（占读取位数）：小于1/10^14
11、平均功率需求 (W)（读取/写入）：5.1
12、平均功率需求 (W)（空闲）：4.5
13、平均功率需求 (W)（待机和睡眠）：0.4
	1750.00

	21
	红外彩色摄像机
	4
	台
	★1、400万CMOS筒型网络摄像机，全彩补光，支持Smart H.265编码，星光级
2、Smart 报警：支持越界侦测，区域入侵侦测。   
3、支持 3D 数字降噪，支持 120dB 宽动态。 
4、支持双码流，支持手机监控 , 支持萤石云平台接入。 
5、符合 IP67 级防尘防水设计，可靠性高。 
6、支持 Micro SD/ SDHC/ SDXC 卡(128G)本地存储。 
7、支持暖光灯补光，照射距离最远可达 30 m。
	3400.00

	22
	摄像机支架
	4
	套
	1、与摄像机型号匹配
	120.00

	23
	网络交换机
	1
	台
	1、千兆上联以太网PoE交换机，8个百兆端口支持PoE+供电，符合IEEE 802.3af/at标准，单端口PoE功率可达30W，整机最大PoE输出功率为124W。作为PoE供电设备，能自动检测识别符合标准的受电设备并通过网线为其供电。
2、提供8个10/100 Base-T RJ45端口，2个10/100/1000 Base-TRJ45端口和1个独立千兆SFP端口。
3、所有端口支持无阻塞线速转发，传输更流畅。
4、支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。
5、PoE供电功能
	780.00

	24
	辅材
	1
	批
	货物安装所用到通讯线、电源线、线管及配件。
	3135.00

	商务条款
	一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起  10  个工作日内。
★二、交货期：自合同签订之日起  30  日内。
三、交货地点：  南宁中心血站业务楼14、15楼。          
四、交货方式及要求
1、交货方式：现场交货
2、交货要求：成交供应商向采购人提供的货物必须是全新、完整、未使用过的，货物到达后，供应商和采购人应在现场进行清点，清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的产品外观或内部的损坏，供应商应负责更换，若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。
五、验收方式及要求
1、交货时，所有产品均严格按谈判文件上的技术参数实质要求，采购单位按竞标人响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，并且保留追究成交供应商虚假相应的法律责任。
2、按要求供货到现场(包括包装、卸货)及安装调试。安装标准及验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。如果不能按进度要求供货，采购人有权终止合同，由此引起的全部责任由出成交供应商负责。
六、售后服务要求
★1、质量保证期  1  年（自交货并验收合格之日起计），质量保证期内按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质量保证期内因产品质量问题发生的相关费用由成交供应商承担。交货验收合格之日起所有货物提供一年的免费上门保修和包换、维护服务（各分项另有要求的以各分项要求为准）。质保期内免费上门维修、免费更换零部件，保障系统正常运行并提供终身技术支持。提供终身有偿维修、维护服务，随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新服务等。
2、故障响应时间：成交供应商在接到用户维修电话后1小时内响应， 12小时内到达现场修理解决，并负责更换有缺陷的货物或零部件，24小时内恢复正常使用，若不能修复则应有合理应对方案。
3、负责送货上门、由技术人员现场安装、调试和技术指导，并在用户使用地免费培训操作人员掌握设备操作及日常维护。所供货物各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；并提供设备完整技术资料，技术资料包括技术规格和指标，各部件型号和参数清单，操作使用说明手册和注意事项。
4、成交供应商提供的货物，在质保期内如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，无论产品有无质量问题，成交供应商均应承担全部费用及相应的责任。
七、其他要求：
★1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；
（4）必要的保险费用和各项税费；
（5）安装费用等所有费用。
★2、付款方式：合同签订后预付30%合同款，供应商交货完毕并验收合格后，一次性支付余下合同款。付款前成交供应商需开具对应金额的增值税发票。
3、本项目采购需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求，不限于以下所列：《档案法》、《档案法实施办法》、《档案库房技术管理暂行规定》、《档案馆建筑设计规范》JGJ25-2010、《智能化建筑设计标准》B/T50314-2006、《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范》GBT/T50311-2000、《建筑智能化系统工程设计管理暂行规定》建设部1998、《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94、《安全防范系统验收规范》GA308-2001、《文物系统博物馆安全防范工程设计规范》GB/T16571-1996等。



