附件1
[bookmark: _GoBack]采购需求一览表
 说明：本采购需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件，供应商必须满足或优于，不满足或负偏离视为无效响应；未标注★号的条款和要求，不满足或负偏离达3项（含）以上的，视为无效响应。
	项号
	货物名称
	数量
	单位
	技术参数
	分项预算合价（元）

	1
	PDA
	50
	台
	一、主要用途
主要用于在采血过程当中对采血相关数据的采集、登记，对献血者的信息进行核对，业务系统相关信息进行关联核对等。
2、 具体参数
1、CPU ：Cortex™-A53八核1.8 GHz；
★2、操作系统： Android9.0；
★3、存储： 4GB+64GB；
4、SIM接口：Micro SIM卡*2（双卡双待，主板支持4G）；
5、用户存储扩展：Micro SD Card，最大兼容128GB；
★6、接口/通信：防水Type C USB接口；支持USB2.0  HighSpeed ；支持OTG；
7、键盘：音量+、- 键、开关机键、2个侧扫描键、功能键。
8、显示屏幕：5.2英寸显示屏，电容式触摸, 1920(H)×1080(W)；
9、电源：
a、半可拆卸3.8V 4500mAh锂离子充电电池;
b、底部Type C USB接口，支持快速充电，智能识别PC及充电器；
c、背部POGO PIN接口，支持快速充电，USB数据通讯及VBAT供电、扫描触发键;
10、通知方式：声音、振动器、LED灯指示；
11、音频：内置单扬声器（1W），内置双麦克风（具有降噪功能），3.5mm立体声耳麦接口；
12、传感器：加速度传感器、陀螺仪、电子罗盘、光线&距离传感器；
13、尺寸：152(H)×75.9(W)×12.8(T)；
14、重量(含标准电池)：227g（含电池，依据不同配置有不同）；
★15、工作温度：-20℃至+50℃；
16、储存温度：-40℃至+50℃（含电池）；-40℃至+70℃（不含电池）；
17、湿度：5% to 95% RH 无凝露状态；
18、防水防尘工业等级：IP67；
19、跌落等级：1.5米；
20、抗冲击：1000轮 0.5米滚动（相当于2000次撞击）；
21、静电放电(ESD)：±15kV空气放电，±8kV直接放电；
22、光学分辨率：1600（H）× 1200（V）；
23、旋转视角：360°；
24、上下倾斜视角：偏离正常角度±60°；
25、左右偏移视角：偏离正常角度±55°；
26、扫描景深：5mil Code39 （9 字符） 62-138mm，20mil Code128 (12 字符) 100-550mm；
27、图像帧率：15fps；
28、支持符号：
a、1D：
UPC/EAN, UPC/EAN with supplementals, Code128, GS1-128, Code 39, Trioptic, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial 2 of 5, Codabar, MSI, Code11 等
b、2D:
PDF417, MicroPDF417, Composite Code, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec
29、照明、投射：白光照明、红光投射；
30、最小印刷对比度：40%；
31、拍照功能：定焦；
32、像素：500万；
33、拍照功能：自动对焦 ；
34、像素：1300万；
35、闪光灯+补光：支持；
36、可读写标签：支持NFC协议；
37、工作频率：HF频段13.56MHz；
38、类型：Micro PSAM卡（如使用PSAM功能，设备不支持双卡双待）；
39、定位系统：GPS、北斗、GLONASS三合一；
40、频率：GPS:L1(1.575GHz)、北斗: B1(1.561GHz)、 GLONASS:L1(1.602GHZ)；
41、精度：5-10米（OPEN SKY）；
★41、协议：IEEE 802.11a/b/g/n/ac（2.4G/5G双频WIFI）协议；
★43、频率范围：2.4GHz为2.412GHz-2.472 GHz；5GHz为5.170GHz-5.825GHz；
★44、频率：GSM：Qual Band(850/900/1800/1900Mhz)
TD-SCDMA：Band34,Band39
WCDMA：Band1，Band2，Band5，Band8
CDMA 1x /EVDO ：BC0
TDD-LTE：Band38，Band39，Band40，Band41
FDD-LTE：Band1，Band3，Band7
45、标准:Bluetooth 4.2（支持BLE）;
46、功率：Class II；
47、系统软件：Android 7.1；
48、系统编程环境：Eclipse, Android Studio；
49、标准配件：便携适配器（CCC、欧规、英规）×1 、Type C数据通信线×1 、手绳×1 ；
★50、软件使用：能够安装血站使用业务系统相关APP进行数据的互联互通，并且适用南宁中心血站的业务场景；
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	商务条款
	一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起  5  个工作日内。
★二、交货期：自合同签订之日起  5  日内。
三、交货地点：  采购人指定地点。          
四、交货方式及要求
1、交货方式：现场交货
2、交货要求：成交供应商向采购人提供的货物必须是全新、完整、未使用过的，货物到达后，供应商和采购人应在现场进行清点，清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的产品外观或内部的损坏，供应商应负责更换，若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。
五、验收方式及要求
1、交货时，所有产品均严格按谈判文件上的技术参数实质要求，采购单位按竞标人响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，并且保留追究成交供应商虚假相应的法律责任。
2、按要求供货到现场(包括包装、卸货)及安装调试。安装标准及验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。如果不能按进度要求供货，采购人有权终止合同，由此引起的全部责任由出成交供应商负责。
六、售后服务要求
★1、质量保证期  1  年（自交货并验收合格之日起计），质量保证期内按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质量保证期内因产品质量问题发生的相关费用由成交供应商承担。交货验收合格之日起所有货物提供一年的免费上门保修和包换、维护服务。质保期内免费上门维修、免费更换零部件，保障系统正常运行并提供终身技术支持。提供终身有偿维修、维护服务，随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新服务等。
2、故障响应时间：提供 7×24 小时远程专线服务；对于服务请求，须在 20 分钟内响应；一般问题 24 小时内解决；对于重大问题不能超过 48 小时解决且要求 4 小时内到现场服务。
3、负责送货上门、由技术人员现场安装、调试和技术指导，并在用户使用地免费培训操作人员掌握设备操作及日常维护。
七、其他要求：
★1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；
（4）必要的保险费用和各项税费；
（5）安装费用等所有费用。
★2、付款方式：供应商交货完毕并验收合格后，一次性支付合同款。付款前成交供应商需开具对应金额的增值税发票。






