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请根据所响应的实际情况，逐条对应本项目附件1“采购需求一览表”中的内容及要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

　　分项（有分项时填写）
	序号
	采购文件需求
	响应文件承诺
	偏离说明

	
	货物名称
	技术参数
	货物名称
	响应技术参数
	

	1
	PDA
	一、主要用途
主要用于在采血过程当中对采血相关数据的采集、登记，对献血者的信息进行核对，业务系统相关信息进行关联核对等。
二、具体参数
1、CPU ：Cortex™-A53八核1.8 GHz；
★2、操作系统： Android9.0；
★3、存储： 4GB+64GB；
4、SIM接口：Micro SIM卡*2（双卡双待，主板支持4G）；
5、用户存储扩展：Micro SD Card，最大兼容128GB；
★6、接口/通信：防水Type C USB接口；支持USB2.0  HighSpeed ；支持OTG；
7、键盘：音量+、- 键、开关机键、2个侧扫描键、功能键。
8、显示屏幕：5.2英寸显示屏，电容式触摸, 1920(H)×1080(W)；
9、电源：
a、半可拆卸3.8V 4500mAh锂离子充电电池;
b、底部Type C USB接口，支持快速充电，智能识别PC及充电器；
c、背部POGO PIN接口，支持快速充电，USB数据通讯及VBAT供电、扫描触发键;
10、通知方式：声音、振动器、LED灯指示；
11、音频：内置单扬声器（1W），内置双麦克风（具有降噪功能），3.5mm立体声耳麦接口；
12、传感器：加速度传感器、陀螺仪、电子罗盘、光线&距离传感器；
13、尺寸：152(H)×75.9(W)×12.8(T)；
14、重量(含标准电池)：227g（含电池，依据不同配置有不同）；
★15、工作温度：-20℃至+50℃；
16、储存温度：-40℃至+50℃（含电池）；-40℃至+70℃（不含电池）；
17、湿度：5% to 95% RH 无凝露状态；
18、防水防尘工业等级：IP67；
19、跌落等级：1.5米；
20、抗冲击：1000轮 0.5米滚动（相当于2000次撞击）；
21、静电放电(ESD)：±15kV空气放电，±8kV直接放电；
22、光学分辨率：1600（H）× 1200（V）；
23、旋转视角：360°；
24、上下倾斜视角：偏离正常角度±60°；
25、左右偏移视角：偏离正常角度±55°；
26、扫描景深：5mil Code39 （9 字符） 62-138mm，20mil Code128 (12 字符) 100-550mm；
27、图像帧率：15fps；
28、支持符号：
a、1D：
UPC/EAN, UPC/EAN with supplementals, Code128, GS1-128, Code 39, Trioptic, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial 2 of 5, Codabar, MSI, Code11 等
b、2D:
PDF417, MicroPDF417, Composite Code, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec
29、照明、投射：白光照明、红光投射；
30、最小印刷对比度：40%；
31、拍照功能：定焦；
32、像素：500万；
33、拍照功能：自动对焦 ；
34、像素：1300万；
35、闪光灯+补光：支持；
36、可读写标签：支持NFC协议；
37、工作频率：HF频段13.56MHz；
38、类型：Micro PSAM卡（如使用PSAM功能，设备不支持双卡双待）；
39、定位系统：GPS、北斗、GLONASS三合一；
40、频率：GPS:L1(1.575GHz)、北斗: B1(1.561GHz)、 GLONASS:L1(1.602GHZ)；
41、精度：5-10米（OPEN SKY）；
★41、协议：IEEE 802.11a/b/g/n/ac（2.4G/5G双频WIFI）协议；
★43、频率范围：2.4GHz为2.412GHz-2.472 GHz；5GHz为5.170GHz-5.825GHz；
★44、频率：GSM：Qual Band(850/900/1800/1900Mhz)
TD-SCDMA：Band34,Band39
WCDMA：Band1，Band2，Band5，Band8
CDMA 1x /EVDO ：BC0
TDD-LTE：Band38，Band39，Band40，Band41
FDD-LTE：Band1，Band3，Band7
45、标准:Bluetooth 4.2（支持BLE）;
46、功率：Class II；
47、系统软件：Android 7.1；
48、系统编程环境：Eclipse, Android Studio；
49、标准配件：便携适配器（CCC、欧规、英规）×1 、Type C数据通信线×1 、手绳×1 ；
★50、软件使用：能够安装血站使用业务系统相关APP进行数据的互联互通，并且适用南宁中心血站的业务场景；
	
	请填入贵单位响应的内容。

	正偏离（负偏离或无偏离）


　　分项（有分项时填写）
......
注：（1）表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按无效响应处理。
（2）如果采购文件需求为小于或大于某个数值标准时，响应文件承诺内容应当写明响应承诺的具体内容，否则按无效响应处理。
（3）当响应文件的内容低于附件1采购需求一览表”要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假响应。
[bookmark: _Toc521096352][bookmark: _Toc460253713]供应商（盖单位公章）：
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：




