附件1
采购需求一览表
 说明：本采购需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件，响应人必须满足或优于，不满足或负偏离视为无效响应；未标注★号的条款和要求，不满足或负偏离达3项（含）以上的，视为无效响应。

	序号
	货物名称
	数量/单位
	技术参数及性能（配置）要求

	1
	 一拖四冷暖空调
	1套
	1、★名义制冷量：≥14KW

2、名义制热量：≥18KW

3、制冷输入功率：≤4.95KW

4、制热输入功率：≤4.78KW

5、制冷整机输入电流：≤8.95A

6、制热整机输入电流：≤9.00A

7、室内机：

7.1、风量（高档）：2400m3/h

7.2、噪音（H/M/L）:≤48/45/44Db(A)

7.3、★机外静压（可调）：30（50）Pa

7.4、质量（净重）：≤39.5kg

7.5、★宽X深X高:1824X490X250mm

8、室外机：

8.1、噪音：≤60Db

8.2、质量（净重）：≤105.5kg

8.3、★宽X深X高:900X320X1222mm

9、电源：

9.1、★室内机：220v-50Hz

9.2、★室外机：380v-3N-50Hz

10、接管尺寸：

10.1、气管外径：19.05mm

10.2、液管外径：12.7mm

10.3、内机冷凝水管管径：R3/4

11、机组运行范围：

11.1、制冷：20~48°C

11.2、制热：-10~18°C

12、★采用410环保冷媒

	商务要求表

	售后服务及

其他要求
	一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起 7 个工作日内。

二、交货期：自合同签订之日起15日内。

三、交货地点：  采购人指定地点   

四、交货方式：现场交货。

五、★售后服务及要求：

1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期不得少于1年，自设备验收合格之日起计算，终身维护，保修期满前1个月内成交人应负责一次免费全面检查。质保期内免费维修、免费更换零部件。

2、负责送货上门，负责安装调试合格。

3、现场培训1～2名相关人员设备操作、维修及日常维护，所需工具、器材由供应商自理。

4、出现故障2小时内做出响应，8小时到达维修现场。一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在3日内解决，不能解决的在3日内提供备机服务。

5、定期回访以及对设备维护。

6、验收方法：产品需为原厂全新正品，完全符合采购技术参数要求，供货时需进行产品功能测试。

六、★其他要求：

1、报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

（1）货物的价格；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

（4）必要的保险费用和各项税费；

（5）安装费用；

（6）项目设计、施工及施工过程所需的安装材料（辅材、配件等）等费用。

七、付款方式：验收合格并收到供应商开具的有效真实发票后支付货款。


