附件1
[bookmark: _GoBack]采购需求一览表
以下采购内容及技术参数要求必须满足或优于。
	项号
	货物名称
	数量
	参考品牌、型号
	技术参数
	分项预算合价（元）

	
	窗帘
	67米
	
	1、 窗帘要求
1、遮光阻燃窗帘：双层一体窗帘，宽幅2.8米；
2、面料：环保阻燃隔热麻料加浅咖涤沦布（双层），30%棉、55%麻、15%涤纶遮，幅宽2.8米；
3、克重（g/m):1200g；
4、遮光率：≧95%，可机洗；
5、阻燃级别：符合GB/T17591-2006《阻燃织物》装饰用类织物B1级（难燃级）；
6、 甲醛含量：国家标准GB 18401—2010《国家纺织品基本安全技术规范》，甲醛含量≤300mg/kg；
7、 PH值：国家标准GB 18401—2010《国家纺织品基本安全技术规范》，PH值范围4.0~9.0；
8、 染色牢度：耐水色牢度、耐干摩擦色牢度≥3级；
9、 异味：无异味；
二、辅料规格：
1.窗帘杆：加厚铝合金材质罗马杆（厚度≧3mm）；
2.窗帘杆赌头配件：.窗帘罗马杆装饰头、抗氧化塑料材质；
3.窗帘支架：铝合金材质特厚挂壁支架（厚度≧4mm）
4.窗帘杆套圈：纳米水洗圈、仿大理石塑料材质；
5.打孔、布带：加厚白色纱布带；
	15410.00元

	商务条款
	一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起 10 个工作日内。
二、交货期：自合同签订之日起 15 日内完成窗帘交货及安装。
三、交货地点：  南宁中心血站业务楼14楼档案室。   
四、交货方式：现场窗帘交货及安装。
五、支付方式：验收合格后一次性支付合同款，付款前成交供应商需提供相应金额增值税发票。
六、售后服务及要求：
1、质保期1年，自窗帘安装验收合格之日起计算，质保期内负责维修、更换零部件配件。
2、送货上门，负责安装调试合格。
3、出现故障4小时内做出响应，8小时到达维修现场。
4、验收方法及要求：
（1）供货窗帘符合采购技术参数要求，供货时提供窗帘样品进行简单功能测试（阻燃及环保：离火即熄，不继续燃烧，无任何毒性,燃烧时无黑烟，无刺激性气味），并对窗帘及辅料的规格进行测量确认，满足以上采购需求方可进行窗帘的安装。
（2）窗帘的安装，窗帘杆长度应大于窗套宽度，避免漏光，窗帘杆安装应水平牢固。
七、其他要求：
1、报价为采购人指定地点的现场窗帘交货并安装的价格，包括：
（1）货物的价格；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（3）运输、装卸、售后服务等费用；
（4）必要的保险费用和各项税费；
（5）人工及安装费用。
（6）窗帘安装过程所需的安装材料（辅材、配件等）等费用。




