附件2
[bookmark: _GoBack]响应技术资料表

请根据所响应的实际情况，逐条对应本项目附件1“采购需求一览表”中的内容及要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

　　分项（有分项时填写）
	序号
	采购文件需求
	响应文件承诺
	偏离说明

	
	货物名称
	技术参数
	货物名称
	响应技术参数
	

	1
	建党百年主题定制志愿者文化衫
	1、款式：白色翻领 T恤衫；
★2、安全技术类别：直接接触皮肤类（B类）；
3、尺码：S码-4XL码若干，具体以采购人需求为准；
4、主面料成分要求：棉≥50%，聚酯纤维≤50%；
★5、定制设计要求：
a、左胸印制“庆祝中国共产党成立100周年”标识；
b、右袖印制“邕有热血 拥有爱”logo；
	
	请填入贵单位响应的内容。

	正偏离（负偏离或无偏离）

	2
	无偿献血文化定制志愿者文化衫
	1、款式：白色圆领 T恤衫；
★2、安全技术类别：直接接触皮肤类（B类）；
3、尺码：S码-4XL码若干，具体以采购人需求为准；
★4、主面料成分：100%棉；
★5、定制设计要求：正面印制“邕有热血 拥有爱”logo；
	
	
	正偏离（负偏离或无偏离）

	3
	定期献血者勋章
	1、盒子
材质：PVC绒面盒；    
规格（长×宽×高）：11.5cm×8cm×2.5cm（±0.5cm）；
工艺：绒盒正面烫金凹凸印，盒面釆用PVC制作；
2、挂绳
材质：涤纶；
规格（长×宽)：90cm（±3cm）×3cm（±0.5cm）；
工艺：釆用进口热转印技术，双面印制“邕有热血 拥有爱”logo；
★3、勋章挂头
材质：锌合金        
规格（长×宽)：4.8cm×1.8cm（±0.3cm），厚度0.3cm；
工艺：电镀高级电熔亮金，金色凹凸浮雕，烤漆上色，勋章挂头正面釆用高温铸压工艺，铸有“邕有热血 拥有爱”标语及logo；
★4、奖牌
材质：锌合金        
规格：直径：5cm，厚度：0.3cm  
克重：55g（含挂绳、挂头，±5g）
工艺：
a、奖牌正面：电镀高级电熔亮金，金色凹凸浮雕，烤漆上色，釆用高温铸压工艺，面层镀金，铸压“献血XX次、传递爱心标志”等标语及logo;
b、奖牌背面：电镀高级电熔亮金，金色凹凸立体浮雕工艺，背面凹位铸压“邕有热血 拥有爱”logo；
c、献血次数采用激光镭雕技术；
	
	
	正偏离（负偏离或无偏离）

	4
	首次成分献血纪念章
	1、盒子
材质：PVC绒面盒；    
规格（长×宽×高）：11.5cm×8cm×2.5cm（±0.5cm）；
工艺：绒盒正面烫金凹凸印，盒面釆用PVC制作；
★2、勋章挂头
材质：锌合金；        
规格（长×宽)：4.8cm×1.8cm（±0.3cm），厚度0.3cm；
工艺：电镀高级电熔亮金，金色凹凸浮雕，烤漆上色，勋章挂头正面釆用高温铸压工艺，铸有“邕有热血 拥有爱”标语及logo；
★3、奖牌
材质：锌合金；        
规格：直径：5cm，厚度：0.3cm；  
克重：45g(含挂头±5g) ；
工艺：
a、奖牌正面：电镀高级电熔亮金，金色凹凸浮雕，烤漆上色，釆用高温铸压工艺，面层镀金，铸压“首次成分献血、传递血袋标志”等标语及logo；
b、奖牌背面：电镀高级电熔亮金，金色凹凸立体浮雕工艺，背面凹位铸压“邕有热血 拥有爱”logo；
	
	
	正偏离（负偏离或无偏离）


　　分项（有分项时填写）
......
注：（1）表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按无效响应处理。
（2）如果采购文件需求为小于或大于某个数值标准时，响应文件承诺内容应当写明响应承诺的具体内容，否则按无效响应处理。
（3）当响应文件的内容低于附件1采购需求一览表”要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假响应。
[bookmark: _Toc521096352][bookmark: _Toc460253713]供应商（盖单位公章）：
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：




