附件1
采购需求一览表
 说明：本采购需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件，响应人必须满足或优于，不满足或负偏离视为无效响应；未标注★号的条款和要求，不满足或负偏离达3项（含）以上的，视为无效响应。

	序号
	货物名称
	数量/单位
	技术参数及性能（配置）要求

	1
	智能机器人
	1套
	功能参数：
1、迎宾接待
免唤醒主动问候，迎接访客，通过语音、 视觉、动作等多种感官进行人机交互。 
人脸识别
毫秒级快速识别人脸，支持自定义人脸照片库，轻松实现VIP与访客管理。 
3、献血宣传与动员
支持加载献血预约登记功能；远距离主动招揽，吸引人流，支持自定义多样化广告内容，吸睛神器，献血宣传好帮手。 
4、自动回充
当电量过低时，自动返回充电桩充电，持久续航，全天无忧使用。  
5、数据分析
大数据后台详细记录访客、交互、引领、广告等多重信息，场景数据一目了然。 
互动娱乐
闲聊神侃，唱歌跳舞，百科知识，绕口令，讲笑话，样样精通。 
7、问答咨询/人机对话
6麦阵列赋予强大的语音识别能力，5米范围内准确率达97%以上，智能问询、多轮对话无压力。 
8、引领讲解
极速部署，建图面积可达10000㎡以上， 支持智能引领访客、定点讲解，机身具备雷达和视觉双重定位，精准感知环境，灵 活避障，引领误差低于3cm。

★9、能够和血站的业务系统对接，支持献血预约和结果查询等操作。
硬件参数：
产品尺寸：小于等于544mm*530mm*1358mm(高度会随着机器姿态不同变化)
产品净重：小于等于31kg
产品颜色：银色和枪灰色
环境要求：储存温度:-20℃～50℃ 工作温度:0℃～40℃ 
屏幕尺寸：大于等于10.1 lnch
屏幕分辨率：大于等于1200px*1920px
麦克风：6麦克风环形阵列
头部旋转角度：水平方向:-90°~+180° 俯仰方向:-5°~+40° 
1080P摄像头：1个或以上
大广角黑白摄像头：1个或以上
RGBD深度摄像头：2个或以上
1200万像素摄像头：1个或以上
激光雷达：1个
九轴陀螺仪传感器：1个
运营商支持：移动:3G/4G 联通:3G/4G 电信:3G/4G(仅供上网使用）
无线连接：Wi-Fi:2.4G/5G 5725-5850MHz 2400-2483.5MHz；支持蓝牙；
移动速度：最大速度1.2m/s或以上

处理器主频：最高频率2.4GHz
操作系统：基于Android
RAM(内存)：6G
ROM(容量)：64G
电源输入：DC29.4V，7.8A
电池：锂电池，容量40Ah，电压25.2V，10小时续航
充电桩规格：输入AC100-240V，50/60Hz,3.3A;输出DC29.4V，7.8A
语音：正常环境下5米范围内，识别准确率可达97%
远程功能：支持远程操作，远程视频通话，远程监控，远程OTA升级系统
噪音：静止状态下小于等于42dB

	商务要求表

	售后服务及

其他要求
	一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起 7 个工作日内。

二、交货期：自合同签订之日起15日内。

三、交货地点：采购人指定地点   

四、交货方式：现场交货。

五、★售后服务及要求：

1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期不得少于1年，自设备验收合格之日起计算，终身维护，保修期满前1个月内成交人应负责一次免费全面检查。质保期内免费维修、免费更换零部件。

2、负责送货上门，负责安装调试合格。

3、现场培训1～2名相关人员设备操作、维修及日常维护，所需工具、器材由供应商自理。

4、出现故障2小时内做出响应，8小时到达维修现场。一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在3日内解决，不能解决的在3日内提供备机服务。

5、定期回访以及对设备维护。

6、验收方法：产品需为原厂全新正品，完全符合采购技术参数要求，供货时需进行产品功能测试。

六、★其他要求：

1、报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

（1）货物的价格；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

（4）必要的保险费用和各项税费；

（5）安装费用；

（6）项目设计、施工及施工过程所需的安装材料（辅材、配件等）等费用。

七、付款方式：验收合格并收到供应商开具的有效真实发票后支付货款。


