附件1
[bookmark: _GoBack]采购需求一览表
	项号
	采购项目名称
	采购项目的具体内容和要求
	预算上限价

	1
	南宁中心血站NAS系统询价采购
	1、64T容量
2、处理器型号AMD Ryzen V1500B（性能相等或优于）
3、磁盘槽数量 8盘位，支持磁盘热插拔，配置8个8T原厂硬盘。
4、系统内存 4G,内存容量上限32G。
5、4个 1GbE接口 (支持 Link Aggregation / 故障移转)
   支持Wake on LAN/WAN 。
6、电源供应器：250W，1+1电源冗余。
★7、含专用导轨
8、内部磁盘：Btrfs、EXT4，外部磁盘：Btrfs、EXT4、EXT3、FAT、NTFS、HFS+、exFAT
9、Btrfs 文件系统：为共享文件夹设定配额及使用者配额。启动10、文件压缩，以减少储存空间使用率。
11、最大 iSCSI Target 数 ≥128，最大  LUN 数 ≥256
12、支持iSCSILUNClone/Snapshot, Windows 卸除数据传输 (ODX)
13、支持 RAID 磁盘阵列类型：Basic\JBOD\RAID 0\RAID 1\RAID 5\RAID 6\RAID 10
14、RAID 组态迁移：Basic to RAID 1、Basic to RAID 5、RAID 1 to RAID 5、RAID 5 to RAID 6
15、Virtual 网络附加存储系统：支持部署多个网络附加存储系统虚拟机，在线移转，在不停机的情况下迁移虚拟机至另一台网络附加存储系统
16、权限：文件夹及文件对没有权限的人员自动隐藏
★17、Docker 网络附加存储系统：支持多个容器应用，能够在不同存储系统之间通过docker无缝迁移存储系统中的应用
18、Snapshot Replication 还为系统管理员提供了强大的工具，可缩短实际故障转移所需的时间，有效监控每个复制任务
19、PetaSpace：可将多个储存空间的容量合并为一个大型的储存空间群组，单一共享文件夹的档案分别存放于数个储存空间上
20、NAS协议支持：NFS/CIFS/SMB/FTP/WEB/AFP
21、支持让多个用户同时编辑一个电子表格
22、快照复制 系统快照数量上限≥65536
★23、提供3年质保.
	5万元   

	商务条款
	一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起 10 个工作日内。
二、交货期：自合同签订之日起15日内。
三、交货地点：  采购人指定地点   
四、交货方式：现场交货
五、★售后服务及要求：
1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期不得少于3年，并且设备系统版本及内置库1年内可免费升级，自设备验收合格之日起计算，终身维护，保修期满前1个月内成交人应负责一次免费全面检查。质保期内免费维修、免费更换零部件。
2、免费送货上门，免费负责安装调试合格。
3、现场培训1～2名相关人员设备操作、维修及日常维护，所需工具、器材由中标供应商自理。
4、出现故障2小时内做出响应，8小时到达维修现场。一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在3日内解决，不能解决的在3日内提供备机服务。
5、验收方法：产品需为原厂全新正品，完全符合招标技术参数要求，供货时需进行产品功能测试。供应商应负责采购人网络及安全设备的整体集成调试，为确保现有业务系统的稳定运行，以及功能的完整性，要求必须能与单位现有的安全设备如全网行为管理、安全态势感知平台设备等进行无缝安全对接，确保现有网络及业务系统正常运行，并实现安全策略联动，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购人可解除双方的供货合同并追究响应人经济责任。
6、付款方式：货物验收合格后一次性支付合同金额，付款前中标人需开具有效、真实的发票。
六、★其他要求：
1、报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；
（4）必要的保险费用和各项税费；
（5）安装费用。
（6）所需的安装材料（辅材、配件等）等费用。
2、为确保本项目系统的安全性、稳定性及所提供产品参数的真实性，所有带★产品均严格按招标技术参数的实质要求，需要完全满足。



