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[bookmark: _GoBack]采购需求一览表

说明：
1、 本采购需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件，响应人必须满足或优于，不满足或负偏离视为无效响应；未标注★号的条款和要求，不满足或负偏离达2项（含）以上的，视为无效响应。
2、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。
	项号
	货物名称
	数量
	参考品牌、型号
	技术参数要求
	分项预算合价（元）

	1
	无源全频扬声器
	4只
	D.A.S/EAW/  Meyersound
	★1、单元尺寸不小于：2*4寸低音，TMT－24高音单元；
2、功率不低于：400W峰值, 100W RMS（定阻）；
3、标称阻抗：8欧姆                        
4、频率响应(-10dB)：65Hz-22kHz；             
5、灵敏度不低于：89dB； 
★6、最大声压级不低于:115dB；     
7、覆盖角度:80ºx 70º；
8、箱体材料:聚丙烯；   
9、尺寸(HxWxD)不大于:34x15x15cm
	14400

	2
	功率放大器
	2台
	D.A.S/EAW/  Meyersound
	1、4欧立体声（每个通道）250W
2、8欧立体声（每个通道）150W
3、8欧桥接（每个通道）500W
4、频率响应（一瓦特）20Hz-20KHz，+0-1db
5、总谐波失真：THD<0.5%，20Hz-20kHz
★6、为确保音色一致，性能匹配，功率放大器要求与音箱同一品牌。
	9600

	3
	数字调音台
	1台
	A&H/DIGICO/迈达斯
	1、16个单声道输入。
2、3个立体声输入。
3、4个立体声FX返回，16条总线，12个混音输出，4个FX引擎。
4、带AES数字输出。
5、电动推子。
6、可调用的前置放大器。
7、可在USB上多轨录音/回放。
8、触摸屏800×480分辨率。
	18900

	4
	音频处理器
	1台
	思美/BBS/BIAMP
	★1、不少于4路平衡话筒/线路电平输入，提供幻象电源；
4路模拟线路输出；
★2、包含自动混音、均衡、滤波器、反馈抑制器、动态处理等600多个DSP模块；
3、前面板包括黑底白字256x64像素的OLED显示屏；
★4、内置的网页服务器；支持手机浏览器控制；
5、逻辑I/O包括四个触点闭合或两个电位器接头，提供四个逻辑输出。
6、采样频率:48 kHz ±100PPm；
7、频率响应:20Hz-20kHz,±0.5dB；
★8、动态范围:>110 dB，A计权，输入到输出；
9、总谐波失真+噪声:＜-93dB(非计权)，1kHz @ +22 dBu，0dB增益输出；
10、通道分离:＞-90 dB @ 1kHz，典型；
延迟:<1.6ms，输入到输出；
11、最大输入电平:+23dBu；
12、输入阻抗:>18kΩ平衡,>9kΩ非平衡,>2kΩ带幻象电源；
13、最大输出电平:+24dBu（+22.8dBu@2kΩ最小负载），输出阻抗:200Ω平衡，100Ω非平衡；
★14、幻象电源:+20VVDC@20mA；
15、电源：24V,1.4A,34W最大；
★16、须与业主现有在用Symetrix音频处理器控制软件协议一致，能够兼容使用。
	24930

	5
	有线会议话筒
	8只
	JDS/Schoeps/SHURE
	1.可互换心形，超心形和全指向音头。
2.中频平直，高频稍有提升，语音清晰，真实。
3.金属材质绒面座体，小巧，美观耐用。
4.抗手机、RF射频干扰设计。
5.特配以镀金的XLR连接片，使音频电流得到理想传输。
类 型：电容式
指向特性：单一指向型（心型）
频率响应：40Hz-18KHz
灵敏感度：-45dB/±1dB（1KHz）
最大声压：135dB（1KHz  T.H.D1% ）
讯 噪 比：>65 dB（1KHz，1Pa）
电源供应：幻像48V电源
输出连接器：自带4米3 针卡农公头线
附属品：双层式防风海棉罩
	6320

	6
	电源时序器
	1台
	LAX /FURMAN/超创
	★1、RS-232串口控制协议，可连接中控及控制电脑；
2、采用 16A 万能插座，能兼容全部产品电源接口；
3、最大输入电流 30A，单路最大输出电流16A，工作电压 95V-240V；
4、无序主、副机控制选择开关，即插即用；
5、联机后可通过系统内任意一台时序器开工控制整个系统的开机、关机；
6、设备采用接线柱接线方式，配置63A大电流空气开关。
7、前面板拥有电压显示功能
8、最大输入电流: 30A
9、单路最大输出电流: 16A
10、控制协议: RS-232串口协议
11、工作电压: 110V ～ 240V
	1200

	7
	机柜
	1只
	图腾/酷泰/金盾
	84*60*60CM，金属材质，万向轮、玻璃门、散热风机。
	1500

	8
	音箱线
	100米
	成丰/音王/华敏
	无氧铜材质
	1200

	9
	话筒线
	200米
	成丰/音王/华敏
	双芯带屏蔽信号线
	1400

	10
	安装辅材
	1批
	国产优质
	线管线槽、过机线、接插件、音箱吊挂件、电源排插等涉及安装所需所有辅材及运费安装费等
	5550

	分项最高限价
合计（元）
	人民币捌万伍仟元整（￥85000.00元）。

	商务条款
	一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起  7  个工作日内。
★二、实施时间：合同签订后20个工作日内交货并完成安装调试，确保验收合格。
三、交货地点：南宁中心血站指定地点。
四、交货方式：现场交货。
五、售后服务要求：
★1.质量及服务保证期：  1  年（自交货并验收合格之日起计）
2.提供7×24小时免费电话技术支持（开通24小时电话服务热线），包括邮件、电话、远程维护、现场服务等方式。
3.故障响应时间：保证1个小时内对用户的维护请求予以响应，8小时内到达采购人指定现场，若远程维护无法解决，通过沟通提交解决方案，48小时内恢复系统正常运行。
六、其他要求：
★1. 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；
2）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；
3）必要的保险费用和各项税费；
4）以上包括但不限于人员工资、管理费、节假日加班费、加班费、人身意外保险费、雇主责任险、服装费、办公费、通讯费、培训费、税金、利润、社会保险费等为完成本次招标项目所发生的一切费用。
★2．付款条件：本项目无预付款，中标人交货安装完毕并验收合格后，一次性支付合同款（付款前中标人需提供等额合规的增值税普通发票）。
3．备品备件及耗材等要求。
4．验收条件及标准：中标人对采购人所交货物必须依照招标文件上的技术规格实质要求和国家有关标准验收，进行现场测试比对，达到要求的方可验收。
5.培训要求：
中标人应针对软件系统的管理、维护、开发和使用等提供相应的培训。具体培训要求包括：
1）中标人必须提供具有相应专业知识、实际工作和教学经验的培训讲师、辅导人员和相应的教材。培训所使用的语言和教材必须是中文。
2）中标人负责提供培训所需计划和资料（包括纸质文档和电子文档），招标人有权在系统内部使用这些培训资料。
6．验收方法及方案：
1）符合采购文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。
2）货物符合国家官方合格标准。
3）采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。
4）中标人必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统调试至正常运行的最佳状态。
7.其他：
★本项目采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求：按国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等执行。



