附件2
[bookmark: _GoBack]响应技术资料表

请根据所响应的实际情况，逐条对应本项目附件1“采购需求一览表”中的内容及要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

　　分项（有分项时填写）
	序号
	采购文件需求
	响应文件承诺
	偏离说明

	
	货物名称
	技术参数
	货物名称
	响应技术参数
	

	1
	无源全频扬声器
	★1、单元尺寸不小于：2*4寸低音，TMT－24高音单元；
2、功率不低于：400W峰值, 100W RMS（定阻）；
3、标称阻抗：8欧姆                        
4、频率响应(-10dB)：65Hz-22kHz；             
5、灵敏度不低于：89dB； 
★6、最大声压级不低于:115dB；     
7、覆盖角度:80ºx 70º；
8、箱体材料:聚丙烯；   
9、尺寸(HxWxD)不大于:34x15x15cm
	无源全频扬声器（响应品牌规格）
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	2
	功率放大器
	1、4欧立体声（每个通道）250W
2、8欧立体声（每个通道）150W
3、8欧桥接（每个通道）500W
4、频率响应（一瓦特）20Hz-20KHz，+0-1db
5、总谐波失真：THD<0.5%，20Hz-20kHz
★6、为确保音色一致，性能匹配，功率放大器要求与音箱同一品牌。
	功率放大器（响应品牌规格）
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	3
	数字调音台
	1、16个单声道输入。
2、3个立体声输入。
3、4个立体声FX返回，16条总线，12个混音输出，4个FX引擎。
4、带AES数字输出。
5、电动推子。
6、可调用的前置放大器。
7、可在USB上多轨录音/回放。
8、触摸屏800×480分辨率。
	数字调音台（响应品牌规格）
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	4
	音频处理器
	★1、不少于4路平衡话筒/线路电平输入，提供幻象电源；
4路模拟线路输出；
★2、包含自动混音、均衡、滤波器、反馈抑制器、动态处理等600多个DSP模块；
3、前面板包括黑底白字256x64像素的OLED显示屏；
★4、内置的网页服务器；支持手机浏览器控制；
5、逻辑I/O包括四个触点闭合或两个电位器接头，提供四个逻辑输出。
6、采样频率:48 kHz ±100PPm；
7、频率响应:20Hz-20kHz,±0.5dB；
★8、动态范围:>110 dB，A计权，输入到输出；
9、总谐波失真+噪声:＜-93dB(非计权)，1kHz @ +22 dBu，0dB增益输出；
10、通道分离:＞-90 dB @ 1kHz，典型；
延迟:<1.6ms，输入到输出；
11、最大输入电平:+23dBu；
12、输入阻抗:>18kΩ平衡,>9kΩ非平衡,>2kΩ带幻象电源；
13、最大输出电平:+24dBu（+22.8dBu@2kΩ最小负载），输出阻抗:200Ω平衡，100Ω非平衡；
★14、幻象电源:+20VVDC@20mA；
15、电源：24V,1.4A,34W最大；
★16、须与业主现有在用Symetrix音频处理器控制软件协议一致，能够兼容使用。
	音频处理器（响应品牌规格）
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	5
	有线会议话筒
	1.可互换心形，超心形和全指向音头。
2.中频平直，高频稍有提升，语音清晰，真实。
3.金属材质绒面座体，小巧，美观耐用。
4.抗手机、RF射频干扰设计。
5.特配以镀金的XLR连接片，使音频电流得到理想传输。
类 型：电容式
指向特性：单一指向型（心型）
频率响应：40Hz-18KHz
灵敏感度：-45dB/±1dB（1KHz）
最大声压：135dB（1KHz  T.H.D1% ）
讯 噪 比：>65 dB（1KHz，1Pa）
电源供应：幻像48V电源
输出连接器：自带4米3 针卡农公头线
附属品：双层式防风海棉罩
	有线会议话筒（响应品牌规格）
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	6
	电源时序器
	★1、RS-232串口控制协议，可连接中控及控制电脑；
2、采用 16A 万能插座，能兼容全部产品电源接口；
3、最大输入电流 30A，单路最大输出电流16A，工作电压 95V-240V；
4、无序主、副机控制选择开关，即插即用；
5、联机后可通过系统内任意一台时序器开工控制整个系统的开机、关机；
6、设备采用接线柱接线方式，配置63A大电流空气开关。
7、前面板拥有电压显示功能
8、最大输入电流: 30A
9、单路最大输出电流: 16A
10、控制协议: RS-232串口协议
11、工作电压: 110V ～ 240V
	电源时序器（响应品牌规格）
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	7
	机柜
	84*60*60CM，金属材质，万向轮、玻璃门、散热风机。
	机柜（响应品牌规格）
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	8
	音箱线
	无氧铜材质
	音箱线（响应品牌规格）
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	9
	话筒线
	双芯带屏蔽信号线
	话筒线（响应品牌规格）
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	10
	安装辅材
	线管线槽、过机线、接插件、音箱吊挂件、电源排插等涉及安装所需所有辅材及运费安装费等
	安装辅材（响应品牌规格）
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）





注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按无效响应处理。
⑵当响应文件的内容低于附件1“采购需求一览表”中技术参数要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假响应。
响应人（盖单位公章）：

[bookmark: _Toc460253713][bookmark: _Toc521096352]法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

