附件1
采购需求一览表
 
	项号
	采购项目名称
	数量
	采购项目的具体内容和要求
	预算上限价

	1
	全自动烘干机
	1
	1、烘干机布草额定容量≥25kg
2、滚笼尺寸：≥直径Φ940mm×710mm
3、供电电源：380V/50Hz
4、驱动电机功率：0.25kW
 5、风机功率：0.25kW
6、加热功率：21kW
7、能耗比：≤1.9KW.h/Kg
8、外形尺寸（宽×深×高）≥980×1090×1930mm
9、整机重量≥300kg
10、全电脑控制可精确设定烘干时间和烘干温度，自动显示温度；电脑控制器采用轻触式按键设计，操作灵活可靠。
11、具备单向旋转和双向旋转转换功能。
12、采用不锈钢管，铝片散热片, 6排10管的加热器，热交换快，热能利用高。
13、采用超大直径口径为584mm装载门，装卸衣物方便。安全联锁装置确保装衣门打开状态下机器无法启动。
14、毛绒收集器采用抽屉式结构，拉出即可清洁；大面积通孔率确保风道的畅通，风机叶轮直径275mm，高度101mm，为多叶片（44片）离心式叶轮，不容易堵塞毛绒。

	3万元

	商务条款
	一、投标报价要求：本项目为交钥匙工程，实行总承包报价；包括货物采购、项目方案、运输、保管、设计、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应充分考虑施工期间各类材料的市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，对本项目的所有内容范围的设备及安装进行总承包报价。
二、投标报价包含土建与洗衣房内总体安装
注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，本项目为交钥匙项目，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用；投标人根据项目所需自行配备的所有辅助材料必须符合国家有关规定的合格产品。
三、质保期：质保期从设备通过验收之日起计算，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；不少于1年免费保修，负责终身维护。保修期后维修只收取材料工本费。
四、售后服务要求：质保期内免费维修、免费更换零部件，服务内容如下：
1、按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，自验收合格后全免费上门，整机保修期限以货物需求一览表中备注的年限为准，如以上设备没有备注年限的以厂家承诺的保修期为准。
2、接到用户故障通知后，竞标人或厂家维保人员须在2小时内给予答复，需要到现场解决的，到达时间不得超过6小时，竞标时提供故障无法排除时的应急解决方案、声明有无定期回访、有无其他增值服务、必须在在广西区内配有（含3名以上）维修工程师，并提供工程师名单等。
3、负责对操作人员的培训，并且负责对甲方2名设备维修工程师进行外出技术培训，是厂家培训。
4、提供国内维修站名单；提供国内原厂备件库、备件名单。
5、投标人或产品制造厂家、区域总代理应能提供完善售后服务的承诺。
五、合同签订期：自采购结果公告结束之日起7个工作日内。
六、交货期：自合同签订之日起10日内。
七、交货地点：采购人指定地点。          
八、交货方式及要求：
1、交货方式：现场交货。
2、交货要求：成交供应商向采购人提供的货物必须是全新、完整、未使用过的，货物到达后，供应商和采购人应在现场进行清点，清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的产品外观或内部的损坏，供应商应负责更换，若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。
九、验收方式及要求：
1、交货时，产品均严格按谈判文件上的技术参数实质要求，采购单位按竞标人响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，并且保留追究成交供应商虚假相应的法律责任。
2、按要求供货到现场(包括包装、卸货)及安装调试。安装标准及验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。如果不能按进度要求供货，采购人有权终止合同，由此引起的全部责任由出成交供应商负责。
十、付款方式：供应商交货完毕并验收合格后，一次性支付合同款（付款前成交供应商需开具等额合规的增值税普通发票）。
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