附件2
[bookmark: _GoBack]响应技术资料表

请根据所响应的实际情况，逐条对应本项目附件1“采购需求一览表”中的内容及要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

　　分项（有分项时填写）
	序号
	采购文件需求
	响应文件承诺
	偏离说明

	
	货物名称
	技术参数
	货物名称
	响应技术参数
	

	1
	背景墙
	1、尺寸：4.03m(高度)*3.4m*0.5m（厚度）
2、内部材质：25*25mm镀锌方管骨架
3、制作要求：使用12mm木工板打底、4mm铝塑板、UV打印饰面，需根据采购人要求进行设计、制作及安装（包含需要拆除服务）。
	背景墙
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	2
	天花板
	1、内部材质：25*25mm镀锌方管骨架
2、制作要求：使用12mm木工板打底、4mm铝塑板、9瓦LED筒灯，需根据采购人要求进行设计、制作及安装（包含需要拆除服务）。
	天花板
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	3
	地面改造
	要求使用可渐变地贴，颜色、尺寸、规格等需根据采购人要求进行设计、制作及安装（包含需要拆除服务）。
	地面改造
	请填入贵单位响应的内容。	
	正偏离（负偏离或无偏离）

	4
	橱窗装饰
	使用4mm钢丝绳、12mm厚PVC立体字、心型1.2mm镀锌板钣金造型、内部材质为25*25mm镀锌方管骨架、汽车底漆、汽车面漆分色烤漆、不锈钢吊件、1.0mm不锈钢钣金字母造型台架、汽车底漆、汽车面漆等，需根据采购人要求进行设计、制作及安装（包含需要拆除服务）
	橱窗装饰
	请填入贵单位响应的内容。	
	正偏离（负偏离或无偏离）

	5
	血宝装饰
	1、尺寸：1.3m(高度)*0.7m*0.45m（ 厚度）
2、制作要求：玻璃钢造型+底座，需根据采购人要求进行设计、制作及安装。
	血宝装饰
	请填入贵单位响应的内容。	
	正偏离（负偏离或无偏离）

	6
	装饰球
	制作要求：使用透明亚克力塑料球+喷漆+印字母，需根据采购人要求进行设计、制作及安装。
	装饰球
	请填入贵单位响应的内容。	
	正偏离（负偏离或无偏离）





注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按无效响应处理。
⑵当响应文件的内容低于附件1“采购需求一览表”中技术参数要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假响应。
响应人（盖单位公章）：

[bookmark: _Toc521096352][bookmark: _Toc460253713]法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：





