附件1

[bookmark: _GoBack]南宁中心血站危旧房改住房项目乘客电梯项目基本情况及需求
	序号
	名称
	单位
	计划采购数量
	采购预算
	
基本情况及需求


	1
	1#楼乘客电梯
	台
	2
	/
	1、 DT1为消防电梯兼无障碍、担架电梯；DT2为消防电梯；
2、额定载重量：≥1050公斤；
3、额定速度：≥2.0米／秒；
4、层／站／门：20层20站20门；
5、停站顺序：-1F,-2F,-3F，1F，2F,……17F；
6、轿厢净尺寸（宽×深×高）: 1600mm×1500mm×2500mm；
7、井道净空尺寸（宽×深）：2200mm×2200mm；
8、顶层净高：4700mm；
9、底坑净深：1900mm；
10、提升高度：58.40m；
11、开门尺寸：900mm×2100mm；
12、预留门洞宽×高：1100mm×2200mm；
13、开门方式：中分门；
14、机房位置：井道顶部；
15、控制方式：并联；
16、供电方式供电方式：三相五线制：动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz；照明电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz。

	2
	2-1#及2-2#楼乘客电梯
	台
	4
	/
	1、每栋楼共2台电梯，编号均为DT1、DT2；其中DT1为消防电梯兼无障碍、担架电梯；DT2为消防电梯；
2、额定载重量：≥1050公斤；
3、额定速度：≥2.0米／秒；
4、层／站／门：37层37站37门；
5、停站顺序：-1F,-2F,-3F，1F，2F,……34F；
6、轿厢净尺寸（宽×深×高）: 1600mm×1500mm×2500mm；
7、井道净空尺寸（宽×深）：2200mm×2200mm；
8、顶层净高：5100mm；
9、底坑净深：1900mm；
10、提升高度：108.75m ；
11、开门尺寸：900mm×2100mm；
12、预留门洞宽×高：1100mm×2200mm；
13、开门方式：中分门；
14、机房位置：井道顶部；
15、控制方式：并联；
16、供电方式供电方式：三相五线制：动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz；照明电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz。



