附件2
报价表

我公司已认真阅读了南宁中心血站定制实验台采购公告采购公告，我方完全理解并接受贵方本次采购内容和要求，在满足采购人商务条款的需求下，参与该项目报价。
	项号
	采购项目名称
	服务内容
	数量
①
	单价（元）
②
	单项合价（元）
③=①×②
	偏离说明（正偏离负偏离或无偏离）

	










1
	实验边台
	1、长宽高（mm）：53000*750*850
2、钢木结构，12.7mm厚优质实芯理化板台面，双层锁边；
3、箱体部分：门板、抽屉板采用18mm厚环保型防水刨花板，2mm厚PVC封边；
4、主框架：钢木结构，横梁、立柱采用60×40×1.2mm矩形钢管；
5、所提供的台面提供以下检测报告
5.1.化学性能：提供12种强酸强碱化学试剂分级检验结果5级检测报告。
5.2.物理性能：提供甲醛释放量限量值E1进行检验报告，甲醛释放量（1m³气候箱法）：技术指标≤0.124，检测结果为0.021mg/m³
▲5.3.提供2019抗倍特检测报告
▲5.4三聚氰胺的特殊转移及甲醛的特殊转移性检测报告
▲5.5.TOVC挥发性检测报告、
▲6、抗病毒理化板：甲型流感病毒H1N1:样品试验经抗病毒处理试样接种24h后(平均病毒总数TCID50/cm2) 病毒滴度<19.80，抗病毒活性值>3. 33，抗病毒活性率(%)>99.95。
▲7、提供生产厂家CE认证、FSC认证、Greenlable中文、ISO9001（中文）、环境管理认证体系2020、职业健康安全管理体系认证证书2020、质量管理体系认证证书2020、中国新加坡环保标2020证书。
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	2
	实验边台
	1、长宽高（mm）：7000*850*850
2、钢木结构，12.7mm厚优质实芯理化板台面，双层锁边；
3、箱体部分：门板、抽屉板采用18mm厚环保型防水刨花板，2mm厚PVC封边；
4、主框架：钢木结构，横梁、立柱采用60×40×1.2mm矩形钢管；
5、所提供的台面提供以下检测报告
5.1.化学性能：提供12种强酸强碱化学试剂分级检验结果5级检测报告。
5.2.物理性能：提供甲醛释放量限量值E1进行检验报告，甲醛释放量（1m³气候箱法）：技术指标≤0.124，检测结果为0.021mg/m³
▲5.3.提供2019抗倍特检测报告
▲5.4三聚氰胺的特殊转移及甲醛的特殊转移性检测报告
▲5.5.TOVC挥发性检测报告
▲6、抗病毒理化板：甲型流感病毒H1N1:样品试验经抗病毒处理试样接种24h后(平均病毒总数TCID50/cm2) 病毒滴度<19.80，抗病毒活性值>3. 33，抗病毒活性率(%)>99.95。
▲7、提供生产厂家CE认证、FSC认证、Greenlable中文、ISO9001（中文）、环境管理认证体系2020、职业健康安全管理体系认证证书2020、质量管理体系认证证书2020、中国新加坡环保标2020证书。
	7米
	
	
	

	4
	商务条款
	一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起7个工作日内。
二、供货时间：合同签订之日起15个工作日供货安装完毕。
三、供货地点：南宁中心血站指定地点。
四、报价必须含以下部分，包括：
（1）服务的价格；
（2）必要的保险费用和各项税金；
[bookmark: _GoBack]（3）配合原施工单位安装台体插座，洗手盘、洗眼器等水件安装，预留插座、水件等孔洞、安装后封口、打胶等；
（4）其他如培训、交通、差旅、售后服务等费用。
五、付款方式：本项目无预付款，成交供应商交付货物安装完成经验收合格后，支付合同款（付款前需提供增值税普通发票）。
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币      （￥        元）





报价人（盖单位公章）：                                    

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                  


注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按响应无效处理。
第 1 页 共 4 页

