附件1
采购需求一览表
	序号
	产品名称
	计量单位
	技术参数
	数量

	1
	角转头
	1个
	 48x2 铝合金微量角转头，15200rpm，25314xg
	1

	2
	15ml 尖底管
	4个/套
	转头离心容量（数量x体积）：20x20ml，离心管规格（φxL,mm）：17x121
	1

	3
	50ml 尖底管
	4个/套
	转头离心容量（数量x体积）：4x50ml,离心管规格（φxL,mm）：29.5x126
	1

	4
	1 5/2 ml 微量离心管
	4个/套
	转头离心容量（数量x体积）：48x2ml，离心管规格（φxL,mm）：11x45
	1

	一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起7个日历日内。
二、交货期：项号2和项号4要求自合同签订之日起5个日历日内供货完毕。项号1和项号3要求自合同签订之日起90个日历日内供货完毕。
三、交货地点：采购人指定地点。          
四、交货方式及要求：
1、交货方式：现场交货。
2、交货要求：成交供应商向采购人提供的货物必须是全新、完整、未使用过的，货物到达后，供应商和采购人应在现场进行清点，清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的产品外观或内部的损坏，供应商应负责更换，若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。
五、验收方式及要求：
1、交货时，所有产品均严格按谈判文件上的技术参数实质要求，采购单位按竞标人响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，并且保留追究成交供应商虚假相应的法律责任。
2、按要求供货到现场(包括包装、卸货)及安装调试。安装标准及验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。如果不能按进度要求供货，采购人有权终止合同，由此引起的全部责任由出成交供应商负责。
六、售后服务要求：
1、质量保证期 1 年（自交货并验收合格之日起计），质量保证期内按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质量保证期内因产品质量问题发生的相关费用由成交供应商承担。
[bookmark: _GoBack]2、故障响应时间：提供 7×24 小时远程专线服务；对于服务请求，须在 20 分钟内响应；一般问题 24 小时内解决；对于重大问题不能超过 48 小时解决且要求 4 小时内到现场服务。
3、负责送货上门、由技术人员现场安装、调试和技术指导，并在用户使用地免费培训操作人员掌握设备操作及日常维护。
七、其他要求：
1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；
（4）必要的保险费用和各项税费；
（5）安装费用等所有费用。
2、付款方式：供应商交货完毕并验收合格后，一次性支付合同款（付款前成交供应商需开具等额合规的增值税普通发票）。
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