附件1
采购需求一览表
标注★号的部分为实质性要求和条件。
	项号
	设备种类
	设备工作温度范围
	数量
	采购项目的具体内容和要求
	备注

	[bookmark: _GoBack]1
	冷藏设备
	2-6°C
	约18台
	依据《中华人民共和国国家计量技术规范JJF1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范》对相应设备进行校准
	校准数量以最终结算为准

	2
	冷藏设备
	2-8°C
	约84台
	依据《中华人民共和国国家计量技术规范JJF1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范》对相应设备进行校准
	校准数量以最终结算为准

	3
	冷藏设备
	20-24°C
	约18台
	依据《中华人民共和国国家计量技术规范JJF1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范》对相应设备进行校准
	校准数量以最终结算为准

	5
	冷冻设备
	-18°以下
	约54台
	依据《中华人民共和国国家计量技术规范JJF1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范》对相应设备进行校准
	校准数量以最终结算为准

	6
	冷冻设备
	-65°C以下
	约4台
	依据《中华人民共和国国家计量技术规范JJF1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范》对相应设备进行校准
	校准数量以最终结算为准

	7
	冷冻设备
	-70°C以下
	约11台
	依据《中华人民共和国国家计量技术规范JJF1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范》对相应设备进行校准
	校准数量以最终结算为准

	8
	冷藏/冷冻设备
	2-6°C/-18°C以下
	约18台
	依据《中华人民共和国国家计量技术规范JJF1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范》对相应设备进行校准
	校准数量以最终结算为准

	商务条款
	一、合同签订期：自采购结果公示结束后10个工作日内。
★二、服务时间：签订合同后15个工作日内完成检定/校准，并出具检定/校准相关证书/报告。后续一年内如有新增设备需要检测，乙方接到甲方通知后5个工作日内完成检定/校准，并出具检定/校准相关证书/报告。
★三、服务地点：南宁中心血站本部及南宁市各城区、县（市）各大捐血屋及储血点。
四、付款方式：以实际检定/校准数量为准，按实际票据清单核对检定/校准证书无误后一次性付款。



                                         
