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请根据所响应的实际情况，逐条对应本项目附件1“采购需求一览表”中的内容及要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。
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	1
	南宁中心血站-广西交通职业技术学院无偿献血科普基地设计制作安装服务
	一、项目概况：
为提升无偿献血在校园内影响力，促进无偿献血向纵深发展，拟在广西交通职业技术学院联合建设无偿献血科普基地，通过校内公共区域设置无偿献血科普基地，共同打造增强高校学生无偿献血公益意识的宣传教育品牌。根据学校场地、学生群体特点结合无偿献血公益理念及宣传需求，设计、制作、安装无偿献血科普基地。
二、服务内容：
科普基地场地约210平米，本次采购包括设计服务、装修施工服务及项目实施所需原材料、辅料及设备等货物。具体设计制作安装内容如下:
（一）无偿献血科普基地导视牌、献血流程科普、献血知识、献血知识问答区
1、在墙上设计制作无偿献血科普基地导视牌，导视指引功能；献血知识问答区；献血流程科普区；献血知识科普区。
2、区域规格：长约17320mm、高约2000mm（最终尺寸以采购人确定的设计图为准）。
3、无偿献血科普基地导视牌材料为20mmpvc，车贴画面制作；献血知识问答区5mmPVC翻页设计车贴画面；献血流程科普区材料为3-10mmPVC制作，车贴画面；献血知识科普区为高清车贴画面。
（二）打卡互动区
1、呈现形式立体美陈结构，图文展板，观众拍照互动，普及献血知识。
2、区域规格：长约10490、宽约5800mm（最终尺寸以采购人确定的设计图为准）。
3、展板采用20mm厚结皮板做骨架，20mm厚结皮PVC雕刻造型；PVC印制画面，变色拍照造型，定制造型，镀锌方管框架，有机薄片，5mm厚PVC板。
（三）高校热血先锋及献血物品展示区
1、 呈现形式：照片墙、展板、美陈装置、学生文创作品展示。
2、区域规格：长约5000mm、宽约2500mm （最终尺寸以采购人确定的设计图为准）。
3、展板采用镀锌方通或轻钢龙骨做骨架，20mm厚结皮PVC雕刻造型；PVC印制画面；卡槽相片墙。  
4、仪器展台为定制圆型展台，展台尺寸为0.8*0.8*0.9m（规格不含亚克力罩的高度，亚克力罩高度根据展品的高度而定），中纤维板，烤漆，加定制有机玻璃罩；打磨刮腻子，贴画面。
（四）学生互动交流区
1、呈现形式：休闲互动桌椅2套，其中1张桌子，2张椅子；教学桌1套，其中1张桌子，4张椅子。 夹娃娃机，爱心留言区。方便学生日常学习交流。 
2、区域规格：长约12000mm、宽约2500mm（最终尺寸以采购人确定的设计图为准）。
3、互动座椅成品采购，夹娃娃机成品采购，爱心留言区采用PVC雕刻uv印制画面，定制邮筒。 
4、娃娃机柜体尺寸为800mm*860mm*1920mm，采用高速电机，运行平稳；可过流保护，防作弊系统；箱体采用1.0mm厚铝材，高亮LED灯；可支持扫码支付。
（五）荣誉墙
1、呈现形式：图文展板，展示架。陈列学院所获荣誉，介绍学院光荣历史。
2、区域规格：长约4800mm、宽约1650mm（最终尺寸以采购人确定的设计图为准）。
3、材料采用中纤维板雕刻打磨喷漆；pvc雕刻；车贴画面。    
（六）整个无偿献血科普基地灯光  
1、提供不少于6条日光灯。 
2、日光灯要求：长1.2m，铁艺烤漆灯体，双玻璃灯管，电压：220V，瓦数：80W。
三、服务要求：
1、成交供应商应主动与采购人进行设计理念及目标交流，并于合同签订之日起7个工作日内完成最终设计效果方案。
2、根据采购人提供的资料与血站文化特色进行设计，整体风格形式多样，突出现代时尚感、立体感，集中展示无偿献血内容，设计符合学校、学生性质和文化特色。
3、结合青年大学生无偿献血科普基地，整体设计应具有体验感、艺术感，并具有互动体验功能、合影拍照留念功能、无偿献血知识科普功能。
4、提供的设计效果方案中应包含无偿献血科普基地总布局图及各模块设计效果图，总布局图中包含参观路线，参观路线的设计要求与血液科普知识推广、无偿献血宣传相结合。
5、本次制作安装材料要求耐用、安全、环保，对人体无伤害，制作安装方法科学合理。
6、设计的展厅空间布局应具备安全性和可靠性，布展设计须充分考虑参观人流的疏密程度，还须考虑展项的稳固性和安全性，并便于操作，同时须符合消防安全规范。
7、成交供应商应按采购人要求进行设计，并在约定的时间内出具设计图；按照采购人最终确认的设计样式制作安装，含配套安装所需的水电（含材料）施工及所需其他材料。
四、其他要求：
1、投标人须在响应文件中针对本服务项目提供1份设计方案初稿，仅用于采购评选，不作为最终的设计方案终稿。
2、成交供应商向采购人提供完整的项目测量数据、设计方案及设计图纸（含纸质及电子版）。
3、成交供应商的测量数据及设计方案按照采购人的意见修改并正式定稿后，如遇特殊情况需要重新测量及设计人员到现场处理的，成交供应商须无条件指派相关人员到现场处理。
4、成交供应商须与采购人进行充分沟通后进行设计，采购人认定设计图稿不满足需求时，采购人向成交供应商提出限时整改，成交供应商不按要求整改的，采购人可主动解除合同，期间产生的相关费用由成交供应商自行承担。
5、最终设计成果的版权及使用权归采购人所有。
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注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按无效响应处理。
⑵当响应文件的内容低于附件1“采购需求一览表”要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假响应。

供应商（盖单位公章）：
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