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采购需求一览表
说明：本采购需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件，响应人必须满足或优于，不满足或负偏离视为无效响应。
	项号
	服务名称
	数量
	预算
	服务项目的具体内容和要求

	1
	南宁中心血站-2023年东盟血液安全论坛会务、直播服务
	1项
	68880元
	一、项目概况：
2023年东盟血液安全论坛将于2023年11月14-17日（14日报到、15-17日会议、18日撤离） 在防城港市港宸国际大酒店·港宸厅采取线下+直播的形式开展，论坛由南宁中心血站和防城港市中心血站共同主办。为保证论坛顺利开展，南宁中心血站计划采购第三方进行全程服务。
★二、具体服务内容及要求如下表：
	序号
	服务内容
	具体服务标准及明细
	单位
	数量
	其他要求

	1
	设计定制类服务
	网站设计制作
	呈现效果
	提供九宫格式手机微站模板，可实现一级二级导航，新闻动态发布和维护管理
	个
	1
	设计内容须与采购人沟通确认

	
	
	
	网站栏目内容
	培训通知，在线报名，会议日程，专家介绍，直播入口，联系我们，学分授予说明， 以及其他按主办方需求设计其他内容
	个
	1
	

	
	
	主图及日程设计
	/
	份
	1
	

	
	
	专家邀请函设计
	/
	份
	1
	

	
	
	会议海报设计
	/
	份
	1
	

	2
	会场布置
	道旗
	使用5米注水道旗打造会议现场氛围
	套
	10
	内容设计完成后须与采购人确认再制作

	
	
	签到区
	入住签到背景桁架搭建及喷绘：桁架搭建及喷绘尺寸至少为5米*3米
	块
	2
	

	
	
	
	会议签到主题背景桁架搭建及喷绘：桁架搭建及喷绘尺寸至少为4米*3米
	块
	2
	

	
	
	会场外部道路引导牌
	框架由KT板+铁架子组成，尺寸约为0.8米*0.8米
	块
	10
	

	
	
	显示屏边栏
	使用KT板搭建LED屏边栏展示会议主题，尺寸约1.5米*5米，具体尺寸以现场实际为准
	块
	1
	

	
	
	舞台前沿
	使用KT板搭建会议展示内容，尺寸约为16米*0.8米，具体尺寸以现场实际为准
	块
	1
	

	
	
	电子讲台
	展示讲课老师简介
	个
	1
	

	
	
	台卡
	使用KT板割槽折边制作座位安排姓名卡
	套
	40
	

	
	
	胸牌
	胸牌带挂绳，用于区分不同参会人员，其中嘉宾证30张、学员证200张、工作人员20张
	张
	250
	

	
	
	现场设备及播控系统
	音频、视频、灯光、同传设备、播控系统必须为品牌设备，确保线上录播画面效果、音质质量，不能出现任何花屏、杂音、失真现象
	/
	/
	

	
	
	配备备用电源
	保证会场足够的电力供应，确保开幕式和大会顺利实施。
	/
	/
	

	
	
	后勤保障
	根据场地及基础设施条件，联合酒店制定安保、用水、用电、通信应急和其他突发情况应急预案，确保会议顺利进行。
	/
	/
	

	3
	直播服务
	直播前期准备
	检测会场提供各项设备的性能
	包含网络环境，屏幕和音响系统工作状态；当网络不符合要求的，应采取措施改善
	次
	1
	

	
	
	
	演讲视频的软件录播收集制作
	对不能现场参与会议的专家，须按照采购人提供的专家人数配合提供录播软件实现讲课视频的录制并收集
	个
	1
	

	
	
	
	专家介绍收集制作
	须将专家头像及履历简介制作成ppt，按采购人提供的会议日程演讲专家人数确定数量
	个
	1
	

	
	
	
	主持人介绍收集制作
	须将主持人头像及履历简介制作成ppt，按采购人提供的会议日程表主持人人数确定数量
	个
	1
	

	
	
	正式直播
	直播云平台及推流系统
	主要用于国外线上参会观看直播，实现客户端推流到视频云服务器端，SSL安全，提供不限并发人数的视频云端直播服务
	套
	1
	

	
	
	
	线上线下视频融合处理
	统一对接线下视频信号和线上视频接口，实现线上线下视频同框显示
	套
	1
	

	
	
	
	专家远程连线讲课
	通过视频会议软件实现专家远程授课
	套
	1
	

	
	
	
	摄影师
	提供至少5名摄影师
	人
	至少5
	

	
	
	
	总控
	提供至少1名总控人员按环节进行统筹安排会议进程
	人
	至少1
	

	
	
	
	场务
	提供至少5名场务人员负责会议保障工作
	人
	至少5
	

	
	
	直播结束
	直播数据报告提交
	实现线上学员直播观看数据统计，并根据学员观看直播时长确认学员学分
	份
	1
	

	
	
	
	
	根据观看人数时长热度，访客所在地区等统计整体直播数据
	份
	1
	

	
	
	
	直播课件剪辑
	按照采购人要求将直播全程的视频课件碎片化剪辑
	个
	1
	

	
	
	
	直播回放
	按采购人要求提供30天以上的直播全程的视频回放
	份
	1
	

	
	
	同声翻译
	音控员
	负责将译音传输到直播平台
	人
	1
	

	
	
	
	隔音室
	1、靠近会议大厅（或观众厅），译音员可以从观察窗清楚地隙望主席台（或观众席）的主要部分。观察窗应采用中间有空气层的双层玻璃隔声窗。
2、译音室与机房间设联络信号，室外设译音工作指示信号。
3、译音员之间应加隔音板，有条件时设置隔音间，本底噪声不应高于NR20。
4、译音室应设空调设施并作好消声处理。
5、译音室应作声学处理并设置带有声锁的双层隔声门，要求密封无漏音。
	间
	1
	

	
	
	
	中英文同声翻译员
	要求具有医学相关专业硕士研究生以上，英语六级以上，熟练掌握医学专业英语知识，有扎实的双语能力和口头表达能力。
	人
	2
	

	
	
	
	同声翻译协助人员
	会议过程负责译音室内设备的正常运行
	人
	2
	

	
	
	硬件设备
	笔记本电脑
	CPU性能满足或优于酷睿 i7第11代 
固态硬盘容量：≥512GB 
内存容量：≥16GB 
屏幕分辨率：≥2560x1600像素 
操作系统：Windows 11 64位
	台
	4
	

	
	
	
	PPT翻页激光笔
	1、带光电鼠标+持超链接+翻页+模拟鼠标+注解笔+全屏+黑屏功能
2、遥控距离：≥300米，激光距离：不低于100米 
3、内置U盘，倒计时提醒，多系统支持海量软件
	支
	2
	

	
	
	
	音控台
	频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz）
总谐波失真：0.02%@+14dBu（20 Hz-20kHz）
输入通道：10通道
USB音频：USB音频2.0兼容 
采样率：最大192kHz
Bit深度：24-bit
幻象电源电压：+48V
内建数字效果：24编程
	台
	1
	

	
	
	
	网络聚合系统
	6路多网聚合，5G*2，4G*4，全网通热拔插，双接口， SDI+HDMI SRT+RTMP推流协议，H265 H264最大单路40M推流，双重网管，本地+云平台，P2P功能，不大于500MS时延
	台
	1
	

	
	
	
	控场电脑
	[bookmark: _GoBack]CPU性能满足或优于酷睿 i7第11代
固态硬盘容量：≥512GB 
内存容量：≥16GB 
屏幕分辨率：≥2560x1600像素 
操作系统：Windows 11  64位
	台
	2
	

	
	
	
	导播一体机
	4讯32路导播切换，4K超清直播+录播，视频规格为AVI、MP4
	台
	1
	

	
	
	
	摄像机
	3CMOS1/3英寸4K+HD，双机位
	台
	6
	

	
	
	相册直播
	摄影师
	要求摄影师配备全画幅2400万以上像素镜头16-35/24-70/70-200各1只，闪光灯备齐
	人
	2
	 

	
	
	
	会议相片
	要求场外场内多角度分工拍照，会议期间全程拍照，包含大合照等，相片单天不少于800张
	人
	2
	

	
	
	
	修图审核
	要求照片即时上传，延时不超过10分钟；现场对相片进行适当调色，二次构图后经采购人审核后上传
	人
	1
	

	
	
	
	网络相册现场直播
	提供主题网络相册，要求会前宣传，并提供即时下载等服务；要求现场主题相册提前暖场直播发布
	册
	1
	




	商务条款
	一、合同签订期：自成交结果公告发出之日起10日内。                                   
★二、服务时间：合同签订之日起2023年11月18日。
三、服务地点：防城港市港宸国际大酒店及采购人指定地点。    
四、其他要求：                                                                       
1、报价必须含以下部分，包括但不限于以下价格：
（1）服务的价格；
（2）服务所需材料、标准附件配件、备品备件、专用工具的价格；
（3）必要的保险费用和各项税费；
（4）人工费、交通费等所有费用。
2、付款方式：合同签订之日起15日内支付50%合同款，服务完成并经采购人确认后支付50%合同款。（付款前成交供应商须提供等额合规的增值税发票）。
★五、验收方法及标准：
采购人对成交供应商提交的服务成果，依据采购文件上要求进行验收确认，符合《采购需求一览表》要求的，给予验收确认，不合格的不予验收确认。



