附件3：
[bookmark: _GoBack]响应技术资料表
请根据所响应的实际情况，逐条对应本项目附件1“采购需求一览表”中的内容及要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

	序号
	采购文件需求
	响应文件承诺
	偏离说明

	
	货物名称
	采购内容及要求
	货物名称
	响应的内容及要求
	

	1
	血液冷链监控管理系统温度探头
	1、用于保温箱温湿度监测，投放式，便携性强，含温度、湿度、光照、加速度、陀螺仪(加速度) 等传感器
2、量程（设备能监测到的最低温度、最高温度的区间）:- 40℃~60℃(精度温度:±0.5℃ )
3、湿度:0~100%RH(精度 3 %RH)
4、光照:0~65535 lx(精度、分辨率1 lx)
5、加速度：±2/4/8/16g
6、陀螺仪(倾斜度): ±250/500/1000/2000 °/s
7、存储容量: 可存储36000条数据
8、通讯方式:4G(国内频段)
9、打印功能:连接蓝牙打印机打印温湿度数据
▲10、飞行模式:多段设置飞行模式，定时进出
11、电池电源:3.7v，≥3500mAh
12、具有有线充电接口，且支持无线充电即可以通过无线充电板进行无线充电
13、产品尺寸:≤122.0*69.5*22.0mm (±0.2mm )
14、工作环境:-20℃~60℃
15、内置SIM卡及天线
16、支持振动监测、开箱监测、加速度监测
▲17、支持飞行模式离线监测
18、支持蓝牙无线打印
19、4G 全网通，带高精度定位
20、运输路径全过程追溯
21、体积小巧、电池续航至少 15天 
22、无线充电、远程升级
▲23、IP67防护等级 
▲24、产品应能与现采购方使用的血液冷链监控管理系统相适配，数据能上传到该系统并正常显示。
	血液冷链监控管理系统温度探头
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）




注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按无效响应处理。
⑵当响应文件的内容低于附件1“采购需求一览表”要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假响应。

供应商（盖单位公章）：
[bookmark: _Toc460253713][bookmark: _Toc521096352]法定代表人或其被授权委托人（签字或盖章）：









