附件1
南宁中心血站采购项目基本情况及需求
	序号
	项目名称
	单位
	计划采购数量
	采购预算
	基本情况及需求

	1
	南宁中心血站射频采血条码
	批
	射频采血标签：205000张；射频产品标签：1600张；射频血袋标签468800张；碳带：240卷
	252.2250万元
	一、射频采血标签（含样本+采血四个芯片） 
（一）用途：记录血液采集、制备、样本交接过程信息 
（二）功能要求： 
1、整版标签含4张带有“RFID芯片”小标签，分别粘贴在红细胞和血浆制品上，酶免和核酸样管上，其他为普通条码标签。

2、“RFID芯片”主要用于记录血液接收、制备过程监控及待检库存储、样本交接等全程信息，实现血液快速远距离批量采集识别信息。
3、符合并满足《血站技术操作规程》（2019版）、附录G血袋标签确认方法中、G5标签安全性能检测报告的要求，具有中国食品药品监督检定机构出具的射频血液标签无毒检测报告，以证明其不影响血液质量。
4、技术规范符合性：符合T_ZSA 101-2021 《射频识别（RFID）标签应用于血液成品的技术规范》，具有射频采血标签产品符合技术规范的1字标认证证明材料。

5、与血站现有的业务系统、RFID全程监控系统及硬件设备无缝对接，提供证明材料。

6、标签贴血袋（标本管）上，常温或速冻后（-50℃）不脱落。

 二、射频产品码标签 
（一）用途：记录除红细胞和血浆之外制品制备过程信息。
（二）功能要求：
1、完整记录除红细胞和血浆之外制品制备过程信息。

2、支持快速批量无线精准识读及自动化出入库管理。
3、与血站现有的RFID全程监控系统及硬件设备无缝对接，提供证明材料。

4、标签贴血袋上，常温或速冻后（-50℃）不脱落。
 三、射频血袋标签
（一）用途：记录成品血液交接、出入库、盘点等过程信息。
（二）功能要求：
1、完整记录储存血液全生命周期信息，包括献血唯一码、产品码、血型、类型等信息。

2、支持快速批量远距离无线精准识读及自动化出入库管理。
3、符合并满足《血站技术操作规程》（2019版）、附录G血袋标签确认方法中、G5标签安全性能检测报告的要求，具有中国食品药品监督检定机构出具的射频血液标签无毒检测报告，以证明其不影响血液质量。

4、技术规范符合性：符合T_ZSA 101-2021 《射频识别（RFID）标签应用于血液成品的技术规范》，具有射频血袋标签产品符合技术规范的1字标认证证明材料。

5、与血站现有的业务系统、RFID全程监控系统及硬件设备无缝对接，提供证明材料。 

6、标签贴血袋上，常温或速冻后（-50℃）不脱落；与普特自动贴签包装机适配。
四、射频标签碳带 
（一）用途：用于打印射频血袋标签表面内容
（二）功能要求：
1、可与射频打印机或普特自动贴签包装机及射频血袋标签适配。

2、打印射频血袋标签表面内容不脱落（揉搓及水浴）。
3、与血站现有的射频硬件设备无缝对接，提供证明材料。




