附件2：
南宁中心血站
拟采购五金用品市场调研报价征集表
说明：

1、本货物需求一览表中的内容为实质性要求和条件。

2、参数内容包含但不限于：货物参数及数量等的详细参数。
	序号
	物资名称
	规格参数
	品牌
	单位
	单价（元）

	1
	20PPR管
	1.材质：ppr
2.规格：DN20*长4米
3.颜色：灰色

4.压力1.6Mpa
	雄塑、联塑、五一
	条
	

	2
	35地线槽
	1.材质：PVC
2.规格：35*15*长2米
3.颜色：白色
	联塑、雄塑、南兴
	条
	

	3
	502胶水
	材质：混合胶水100g
	揽固、得力、爱必达
	支
	

	4
	存水弯
	材质：PVC塑料；尺寸：Ф50
	雄塑、联塑、五一
	套
	

	5
	AB胶
	材质：混合胶水
	三和、揽固、爱必达
	组
	

	6
	LED驱动
	输入电压：180-240AC，输出电压133-200V，核定功率:42W
	佛山照明、三雄、欧司朗
	个
	

	7
	PVC大小头
	材质；PVC；口径50*32
	雄塑、联塑、五一
	个
	

	8
	PVC大小头
	材质；PVC；口径50*40
	雄塑、联塑、五一
	个
	

	9
	PVC胶水
	容量：500ml；款式：给水水用
	雄塑、联塑、五一
	瓶
	

	10
	PVC线管
	材质：PC阻燃塑料；规格：Φ32；长度：3米
	雄塑、联塑、五一
	条
	

	11
	安全阀
	材质：黄铜；尺寸：ZSFD-16Z/DN15
	真巧、洁泉、德力西
	个
	

	12
	白盖板
	材质：PC阻燃塑料外壳
	公牛、松本、欧普
	块
	

	13
	玻璃门把手
	材质：不锈钢；管径：32mm；总长：800mm；孔距：60cm
	意利原子、远宁、玥玛
	个
	

	14
	不锈钢插销
	材质：不锈钢；总长：100mm；
	胜东、索里德、金点原子
	个
	

	15
	不锈钢管卡
	材质：不锈钢；口径20mm
	雄塑、联塑、金牛
	个
	

	16
	不锈钢门锁
	材质：不锈钢：规格：ZB50E-25LNS
	胜东、远宁、金点原子
	把
	

	17
	不锈钢双开合页
	材质：不锈钢：规格：NBF-304/60、70
	胜东、索里德、坚朗
	套
	

	18
	不锈钢下水口
	材质：不锈钢;A-03Ф25×30CM
	华航、广亚、九牧
	个
	

	19
	不锈钢衣挂钩
	材质：不锈钢；长度：55cm；挂钩数量：8个
	华航、广亚、广鸿
	条
	

	20
	不锈钢中弯合页
	铰链合页
	奥泰、坚朗、金贝
	付
	

	21
	不锈钢钻头
	材质：合金钢；尺寸Ф7×100mm；外形：长圆形
	飞鹰、习力、方大
	支
	

	22
	插座(暗装）
	材质：PC阻燃塑料外壳；额定电压250V；额定电流10A；频率50Hz
	公牛、德力西、松本
	个
	

	23
	插座(暗装）
	材质：PC阻燃塑料外壳；额定电压250V；额定电流10A；频率50Hz
	公牛、德力西、松本
	个
	

	24
	插座(暗装）
	材质：PC阻燃塑料外壳；额定电压250V；额定电流16A；频率50Hz
	公牛、德力西、松本
	个
	

	25
	插座(暗装）
	材质：PC阻燃塑料外壳；额定电压250V；额定电流10A；频率50Hz
	公牛、德力西、松本
	个
	

	26
	插座(暗装）
	材质：PC阻燃塑料外壳；额定电压250V；额定电流10A；频率50Hz
	公牛、德力西、松本
	个
	

	27
	冲水阀（手压式）
	材质：铜；尺寸:Ф25
	广亚、桂花、华航
	个
	

	28
	冲水阀配件
	材质：铜；尺寸:Ф25
	广亚、桂花、华航
	套
	

	29
	抽屉轨道
	材质：铁：30*3.5三截伸缩
	小博士、远宁、帝高
	付
	

	30
	抽屉锁
	材质：铁 规格:No.138-22
	小博士、远宁、帝高
	个
	

	31
	开关
	材质：PC阻燃塑料外壳；额定电压250V；额定电流10A；频率50Hz
	德力西、松本、公牛
	个
	

	32
	地槽线
	1.材质：PVC
2.规格：70*30*长2米
3.颜色：白色
	联塑、雄塑、南兴
	条
	

	33
	地槽线
	1.材质：PVC
2.规格：35*15*长2米
3.颜色：白色
	联塑、雄塑、南兴
	条
	

	34
	地线槽
	1.材质：PVC
2.规格：50*20*长2米
3.颜色：白色
	联塑、雄塑、南兴
	条
	

	35
	灯带
	色温：2500K-6000K；功率：20W
	卡焰、维力、欧司朗
	米
	

	36
	灯带镇流器
	材质：PC阻燃塑料外壳；额定电压250V；额定电流10A；频率50Hz
	卡焰、维力、欧司朗
	个
	

	37
	灯管
	1.型号：T8LED灯管
2.功率：10W
3.灯管尺寸：60米长
4.光色：白色
	佛山照明、欧普、卡焰
	条
	

	38
	灯泡
	色温：6500K；灯口：螺口E27；功率：7W；电压220V；频率50Hz
	佛山照明、欧普、卡焰
	个
	

	39
	灯泡
	色温：6500K；灯口：螺口E27；功率：28W；电压220V；频率50Hz
	佛山照明、欧普、卡焰
	个
	

	40
	电箱
	材质：PC阻燃塑料5位
	雷意揽胜、德力西、名田
	个
	

	41
	定制抽屉锁
	材质：铁 规格:2603
	意利原子、远宁、帝高
	把
	

	42
	堵帽
	材质：PPR热熔硬塑；尺寸:Ф15
	雄塑、联塑、五一
	个
	

	
	多股铜芯线
	规格：ZR-BVR2.5mm²；多股；颜色：红/黄/蓝/绿/双色
	阳工、桂林、纵览
	米
	

	43
	二插头
	二极插头；型号：GNT-10L1S；电流：10A；电压：250V
	公牛、欧普、德力西
	个
	

	44
	防火门通开锁芯
	材质：铁 规格:423银色通开
	意利原子、远宁、帝高
	个
	

	45
	防火锁（含门把手）
	通用款
	意利原子、远宁、帝高
	把
	

	46
	浮球液位控制器
	材质：不锈钢；线长：3米；尺寸:3M/12V
	洁泉、真巧、广亚
	个
	

	47
	感应龙头
	材质：铜铸体、型号：zs236A-6V
	芝士、洁利来、荣沃
	个
	

	48
	钢卷尺
	材质：硬塑外壳5m×19mm
	野马、世达、宏洋
	个
	

	49
	高压软管
	材质：不锈钢 、长度：0.8m
	华航、丽景、邦龙
	条
	

	50
	高压软管
	材质：不锈钢 、长度：1m
	华航、丽景、邦龙
	条
	

	51
	挂锁
	材质：铜、规格：（32mm）
	鸿雁、梅花、玥玛
	把
	

	52
	管
	材质：PVC塑料；规格：Φ20；长度：4米
	雄塑、联塑、五一
	条
	

	53
	管卡
	1.材质：ppr
2.规格：DN20
3.颜色：灰色


	雄塑、联塑、五一
	个
	

	54
	管卡PVC
	1.材质：PVC
2.规格：DN25
3.颜色：白色


	雄塑、联塑、五一
	个
	

	55
	光源组
	色温：6500K；功率：24W；电压220V；频率50Hz（环形）
	佛山照明、欧普、卡焰
	个
	

	56
	光源组
	色温：6500K；功率：12W；电压220V；频率50Hz（环形）
	佛山照明、欧普、卡焰
	个
	

	57
	光源组
	色温：6500K；功率：72W；电压220V；频率50Hz（环形）
	佛山照明、欧普、卡焰
	个
	

	58
	合页
	材质：合金；长度67mm；宽度：63mm；孔距：23mm；方向：右开式
	庆兴、胜东、明辉
	个
	

	59
	花洒软管
	不锈钢编织管；长度：1.5M
	银龙、丽景、华航
	条
	

	60
	花洒头
	材质：硬塑；Ф15
	银龙、丽景、华航
	个
	

	61
	花洒座
	材质：合金/pvc；款式：平底贴墙可调节款；孔距：5.5cm
	银龙、丽景、华航
	个
	

	62
	胶粒
	25粒一扎
	庆丰、通用、适宇
	扎
	

	63
	脚踩冲水阀
	材质：铜；规格尺寸:Ф25
	广亚、桂花、华航
	个
	

	64
	脚踩冲水阀
	材质：铜；规格尺寸:Ф20
	广亚、桂花、华航
	个
	

	65
	节能灯管
	1.型号：T5LED灯管
2.功率：16W
3.灯管尺寸：1.2米长
4.光色：白色
	佛山照明、欧普、卡焰
	支
	

	66
	节能灯管
	1.型号：T8LED灯管
2.功率：30W
3.灯管尺寸：1.2米长
4.光色：白色
	佛山照明、欧普、卡焰
	支
	

	67
	结构胶
	材质：中性硅酮耐候胶KS995A
	三创、三和、科速
	支
	

	68
	净化灯
	色温：6500K；功率：40W；电压220V；频率50Hz；尺寸：300*1200mm
	卡焰、雷拓、索科
	盏
	

	69
	卷尺
	材质：硬塑外壳5m×19mm
	野马、宏洋、金舰
	把
	

	70
	绝缘胶布
	材质：塑料20码
	百思达、公牛、德力西
	卷
	

	71
	开关四位
	材质：PC阻燃塑料外壳；额定电压250V；额定电流10A；频率50Hz
	公牛、德力西、松本
	个
	

	72
	开关一位
	材质：PC阻燃塑料外壳；额定电压250V；额定电流10A；频率50Hz
	公牛、德力西、松本
	个
	

	73
	空调排水管
	材质；PVC，口径25
	岩都池、利都、通用
	米
	

	74
	空气开关
	1.型号：空气开关
2.额定电流：100A
3.极数：3P
	德力西、正泰、长城
	个
	

	75
	空气开关
	1.型号：空气开关
2.额定电流：40A
3.极数：3P
	德力西、正泰、长城
	个
	

	76
	空气开关
	1.型号：空气开关
2.额定电流：100A
3.极数：2P
	德力西、正泰、长城
	个
	

	77
	空气开关
	1.型号：空气开关
2.额定电流：32A
3.极数：4P
	德力西、正泰、长城
	个
	

	78
	空气开关
	1.型号：空气开关
2.额定电流：32A
3.极数：1P
	德力西、正泰、长城
	只
	

	79
	空气开关
	1.型号：空气开关
2.额定电流：25A
3.极数：4P
	德力西、正泰、长城
	个
	

	80
	空气开关
	1.型号：空气开关
2.额定电流：25A
3.极数：2P
	德力西、正泰、长城
	个
	

	81
	空气开关
	1.型号：空气开关
2.额定电流：40A
3.极数：3P
	德力西、正泰、长城
	个
	

	82
	空气开关
	1.型号：空气开关
2.额定电流：63A
3.极数：4P
	德力西、正泰、长城
	个
	

	83
	空气开关
	1.型号：空气开关
2.额定电流：32A
3.极数：2P
	德力西、正泰、长城
	个
	

	84
	空气开关
	1.型号：空气开关
2.额定电流：40A
3.极数：1P
	德力西、正泰、长城
	个
	

	85
	冷热淋浴阀
	材质：合金 +铜；产品工艺：合金光面；连接口径：DN15；螺牙长度：8cm
	广亚、桂花、华航
	个
	

	86
	冷热龙头阀芯
	材质：硬塑GT-3540
	广亚、桂花、华航
	个
	

	87
	两位开关
	材质：PC阻燃塑料外壳；额定电压250V；额定电流10A；频率50Hz
	德力西、正泰、长城
	个
	

	88
	漏电开关
	1.型号：漏电开关
2.额定电流：40A
3.极数：1P
	德力西、正泰、长城
	个
	

	89
	漏电开关
	1.型号：漏电开关
2.额定电流：32A
3.极数：1P
	德力西、正泰、长城
	只
	

	90
	漏电开关
	1.型号：漏电开关
2.额定电流：20A
3.极数：2P
	德力西、正泰、长城
	只
	

	91
	麻花钻头
	材质：合金钢；尺寸Ф2×35mm；外形：长圆形
	飞鹰、方大、习力 
	支
	

	92
	麻花钻头（不锈钢）
	材质：合金钢；尺寸Ф6×85mm；外形：长圆形
	飞鹰、方大、习力
	支
	

	93
	麻花钻头（不锈钢）
	材质：合金钢；尺寸Ф4×45mm；外形：长圆形
	飞鹰、方大、习力
	支
	

	94
	麻花钻头（不锈钢）
	材质：合金钢；尺寸Ф3.2×45mm；外形：长圆形
	飞鹰、方大、习力
	支
	

	95
	门锁
	材质：不锈钢：规格;外装
	胜东、索里德、玥玛
	把
	

	96
	门吸
	不锈钢金属磁力门吸
	胜东、索里德、聖代
	个
	

	97
	公牛排插
	材质：PVC阻燃；电源线长度：3米；额定电压：250V；额定电流：10A
	公牛、德力西、欧普
	个
	

	98
	公牛排插
	材质：PVC阻燃；电源线长度：1.8米；额定电压：250V；额定电流：10A
	公牛、德力西、欧普
	个
	

	99
	公牛排插
	材质：PVC阻燃；电源线长度：5米；额定电压：250V；额定电流：10A
	公牛、德力西、欧普
	个
	

	100
	排气扇
	塑面；尺寸：150mm
	顺达红、德力西、金羚
	个
	

	101
	平板灯
	1.材质：PMMA高透光率灯罩
2.光源类型：LED
3.规格尺寸：功率55w，长600*宽600mm
	佛山照明、欧普、卡焰
	个
	

	102
	平板灯
	1.材质：PMMA高透光率灯罩
2.光源类型：LED
3.规格尺寸：功率24w，长300*宽300mm
	佛山照明、欧普、卡焰
	个
	

	103
	球形门锁
	材质：不锈钢；铜芯；带钥匙
	意利原子、远宁、玥玛
	个
	

	104
	球形门锁
	材质：不锈钢；铜芯；不带钥匙
	意利原子、远宁、玥玛
	个
	

	105
	三插头
	三极插头；型号：GNT-10S；电流：10A；电压：250V
	公牛、德力西、欧普
	个
	

	106
	三联龙头
	材质：铜铸体：6236
	广亚、桂花、华航
	个
	

	107
	三通
	1.材质：ppr
2.规格：DN15
3.颜色：灰色
	雄塑、联塑、 五一
	个
	

	108
	三通
	1.材质：ppr
2.规格：DN20
3.颜色：灰色
	雄塑、联塑、 五一
	个
	

	109
	三通（PVC）
	1.材质：pvc
2.规格：DN32
3.颜色：白色
	雄塑、联塑、 五一
	个
	

	110
	三通PVC
	1.材质：pvc
2.规格：DN25
3.颜色：白色
	雄塑、联塑、 五一
	个
	

	111
	三位开关
	面板阻燃PC/锡磷青铜组件
	公牛、德力西、卡泰
	个
	

	112
	三位开关（暗装）
	面板阻燃PC/锡磷青铜组件
	公牛、德力西、卡泰
	个
	

	113
	色扣
	默认规格
	庆兴、索里德
	付
	

	114
	生料带
	1.材质：聚乙烯
2.长度20米
	卫星、精品、名田
	卷
	

	115
	十五孔插座
	面板阻燃PC/锡磷青铜组件
	公牛、德力西、卡泰
	个
	

	116
	水阀
	1.材质：ppr
2.规格：DN20
3.颜色：灰色
	雄塑、联塑、 五一
	个
	

	117
	水阀
	1.材质：ppr
2.规格：DN25
3.颜色：灰色
	雄塑、联塑、 五一
	个
	

	118
	锁舌
	40mm
	意利原子、远宁、帝高
	个
	

	119
	锁体
	小
	意利原子、远宁、帝高
	个
	

	120
	锁芯
	材质：铜；规格：全铜
	意利原子、远宁、帝高
	个
	

	121
	铜芯线
	规格：ZR-BV2.5mm²；单股；颜色：红/黄/蓝/绿/双色
	阳工、桂林、纵览
	米
	

	122
	筒灯
	色温：6500K；直径：6寸；功率：20W；电压220V；频率50Hz
	卡焰、德力西、阳光
	个
	

	123
	筒灯
	色温：6500K；直径：3寸；功率：7W；电压220V；频率50Hz
	卡焰、德力西、阳光
	个
	

	124
	透明玻璃胶
	材质：中性硅酮耐候胶109
	三创、三和、名门
	支
	

	125
	文件柜锁
	默认规格
	小卫兵、帝高、中盛
	把
	

	126
	洗脸盘单冷龙头
	材质：不锈钢：：瓷芯：尺寸:Ф15
	广亚、桂花、华航
	个
	

	127
	洗脸盆冷热龙头
	材质：合金 +铜；产品工艺：合金光面；连接口径：DN15；螺牙长度：8cm
	广亚、桂花、华航
	个
	

	128
	洗衣机排水管
	材质;PVC；连接口径：32mm
	广亚、桂花、华航
	条
	

	129
	线槽
	1.材质：pvc
2.规格：15mm*30mm*长2.8m
	雄塑、联塑、 五一
	条
	

	130
	小便感应阀
	材质：不锈钢面板；阀体：铜额定电压：AC6V
	芝士、洁利来、荣沃
	个
	

	131
	遥控门铃
	材质：PC阻燃塑料；电压220V；白色
	帝高、坚朗、中盛
	个
	

	132
	液压飞机合页
	材质：不锈钢材料；铰链合页
	帝高、坚朗、中盛
	付
	

	133
	一位开关
	材质：PC阻燃塑料外壳；额定电压250V；额定电流10A；频率50Hz
	公牛 、德力西、卡泰
	个
	

	134
	云石胶
	材质：混合胶水：1斤/装
	大力士、固必牢、爱必达
	套
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