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南宁中心血站2025年电气设备维保及预防性试验服务采购公告

南宁中心血站按照采购计划，对南宁中心血站2025年电气设备维保及预防性试验服务进行采购，现就该项目邀请具有资质的单位进行响应，采购信息如下：
1、 项目基本情况:
项目编号：NNBCCG2025035
项目名称：南宁中心血站2025年电气设备维保及预防性试验服务
项目预算：肆万元整（￥40000.00）
最高限价：肆万元整（￥40000.00）
项目内容：详见附件1
二、响应人资格要求：
（一）具有独立承担民事责任的能力法人、其他组织或自然人；
（二）经营状况及信誉良好，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
（三）本项目不接受联合体报价，不允许分包、转包；
（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
（五）未违反本单位投标廉政承诺的供应商。
三、评选方式：综合评选。
评选标准：评选小组根据服务质量、服务能力、技术开发能力、价格水平等方面进行综合评审，并进行书面投票，按投票结果最高者入选原则确定成交供应商。
四、响应文件组成（每项材料须加盖公章）：
（一）响应人为法人或者其他组织的提供其营业执照正本或副本复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），响应人为自然人的提供其身份证复印件）；
（二）响应人在“信用中国”网站、中国政府采购网的相关违法、失信行为的记录；
（三）法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）；
（四）法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供，法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理，格式详见附件2）；
（五）供应商直接控股、管理关系信息表（格式详见附件3）；
（六）报价表（格式详见附件4），报价表中的报价包含提供该项服务所产生的所用费用（包含人工、交通、税费等）且不能超过本项目最高限价，超出最高限价的报价为无效报价，该供应商响应作无效响应处理；
（七）响应技术资料表（格式详见附件5）；
（八）商务条款响应及偏离情况说明表（格式详见附件6）；
（九）廉洁响应承诺书（详见附件7）；
（十）采购需求一览表要求提供的证明材料；
    （十一）提供相应的服务方案（格式自拟）、类似业绩及服务能力水平等有关证明材料（如有请提供）。
五、资格文件组成
资格文件（一份），根据响应人资格要求，提供证明材料（即响应文件组成中的（一）、（二）、（三）、（四）、（五）），随响应文件一同送达，以备采购人审查响应人是否符合响应资格要求。
六、签订合同
（一）采购人与成交供应商应当在采购商务条款规定的时间内，按照采购文件确定的合同文本以及采购需求等事项签订采购合同（详见附件8）。
（二）成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评选结果推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
七、其他要求：
（一）资格文件（一份）外包封面需留有以下信息：
1.文件类型：资格文件；
2.项目名称；
3.项目编号；
4.响应人单位名称（加盖公章）；
5.联系人及联系电话；
6.响应日期。
（二）响应文件（四份（一正三副））外包封面需留有以下信息：
1.文件类型：响应文件；
2.项目名称；
3.响应人名称（加盖公章）；
4.授权人或委托代理人姓名及联系方式；
5.响应日期。
（三）包装要求
资格文件与响应文件要求单独密封装订。
（四）文件提交截止时间：
请于2025年7月28日17时前以密封形式（封口处必须加盖公司公章）快件投递或直接送达方式送达。
（五）文件寄送地址信息：
地址：南宁市科园大道18号南宁中心血站业务大楼六楼采购科
联系人：许工
联系电话：0771-3210882。                        

南宁中心血站     
                                   2025年7月23日    

附件详见南宁中心血站官方网站公告栏
网址：http://www.nnbb.com.cn/
附件1
采购需求一览表
说明：本采购需求一览表中各参数要求需要全部满足，不允许负偏离，负偏离视为无效响应。
	项号
	服务名称
	数量
	服务项目的具体内容和要求
	预算合计

	1
	南宁中心血站2025年电气设备维保及预防性试验服务
	1项
	一、项目概况：
1、对南宁中心血站电气设备进行年度维护及预防性试验。
2、设备数量清单：
	设备
	数量

	800KVA变压器
	1台

	1250KVA变压器
	1台

	高压进线柜
	2面

	高压母联柜
	1面

	高压计量柜
	2面

	高压出线柜
	2面

	低压进线柜
	2面

	低压计量柜
	1面

	低压联络柜
	2面

	低压出线柜
	20面

	低压电容柜
	4面


二、维保具体内容：
1、不停电巡视部分：
	设备
	主要巡视设备（部位）
	主要检查内容
	备注

	干式变压器
	外观检查
	变压器有无积尘、绕组绝缘有无破裂、支柱绝缘子有无破裂、外壳接地是否良好
	

	
	变压器负荷监测
	变压器三相电流、电压是否平衡、是否超额定负荷
	

	
	高、低压接线柱
	有无安装绝缘护套、测温仪检测接点有无发热现象
	

	
	变压器运行声音
	有无异响（应为连续的嗡嗡声）
	

	
	高压组别联接杆
	有无断裂痕迹、绝缘距离是否符合要求(>12.5cm)
	

	
	变压器铁芯温度
	测温枪检测铁芯温度（铁芯温度＜120℃）
	

	
	变压器温控仪
	运行是否正常、温度显示是否正确
	

	
	变压器散热风机
	启动及运行是否正常、有无碰壳现象
	

	户内高压设备
	高压进线柜
	如盘柜设有观察窗，从观察窗观察进线开关合闸是否到位，高压进线电缆头、高压避雷器、绝缘子、套管、CT等柜内设备有无放电，柜内有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。带电、分、合闸等指示灯是否正常。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。
	因外线路停电不受采购人控制，进线开关线路侧触头及其它设备（如避雷器、电缆头等）不在维护范围

	
	高压计量柜
	如盘柜设有观察窗，从观察窗观察绝缘子、套管、PT等柜内设备有无放电，柜内有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。柜内有无积尘、蜘蛛网等。
	

	
	高压母联柜
	如盘柜设有观察窗，从观察窗观察母联开关合闸是否到位，绝缘子、套管、等柜内设备有无放电，柜内有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。
	

	
	高压出线柜
	如盘柜设有观察窗，从观察窗观察出线开关合闸是否到位，高压出线电缆头、高压避雷器绝缘子、套管、等柜内设备有无放电，有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。带电、分、合闸等指示灯是否正常。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。钳形电流表检测电流是否超负荷。
	

	户内低压设备
	低压进线柜
	进线刀开关接触是否良好，分、合闸等指示灯是否正常。低压断路器运行是否有异响。一、二次线是否有发热、烧焦现象。测温枪检测各接点温度是否过高。有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、闭是否正常。
	

	
	低压计量柜
	电度表铅封是否完好，一、二次线是否有发热、烧焦现象，有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。
	

	
	低压母联柜
	母联开关接触是否良好，分、合闸等指示灯是否正常。一、二次线是否有发热、烧焦现象。测温枪检测各接点温度是否过高。有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、闭是否正常。
	

	
	低压出线柜
	出线刀开关接触是否良好，分、合闸等指示灯是否正常。出线低压断路器、空气开关运行是否有异响。一、二次线是否有发热、烧焦现象。测温枪检测各接点温度是
否过高。有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、闭是否正常。钳形电流表检测电流是否超负荷，电压是否正常。
	

	
	电容柜
	是否投入无功补偿，是否满足无功补偿。刀开关接触是否良好，接触器有无故障。电容外观检查有无变形。一、二次线是否有发热、烧焦现象。
	

	
2、停电定检部分：

	设备
	主要检查（部位）
	主要检查内容
	备注

	干式变压器
	外观检查
	除尘、绕组绝缘有无破裂、免费护理一次支柱绝缘子
	

	
	高、低压接线柱
	高、低压接线、导杆本体有无松动、进行紧固
	

	
	高压组别联接杆
	高压组别联接杆有无松动、进行紧固
	

	
	调压分接联片
	调压分接联片螺丝紧固
	

	
	变压器温控仪、风机
	运行是否正常、启动是否正常、有无碰壳现象
	

	
	变压器各部位螺栓
	变压器各部位螺栓紧固，绝缘垫块有无位移、松动或脱落
	

	户内高压设备
	高压进线柜
	检查开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内有无积尘、蜘蛛网。
	外部线路停电配合情况下进行；无异常情况不需专门办理外线停电配合检查

	
	高压计量柜
	检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。
	在采购人征得供电局同意的情况下方可拆除铅封开柜检查

	
	高压母联柜
	检查开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。检查指示灯、仪表是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。
	

	
	高压出线柜
	检查开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。
	

	户内低压设备
	低压进线柜
	检查刀开关、断路器分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。
	

	
	低压计量柜
	检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。
	在采购人征得供电局同意的情况下方可拆除铅封开柜检查

	
	低压母联柜
	检查刀开关、断路器分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。
	

	
	低压出线柜
	检查刀开关、断路器、空气开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。
	

	
	电容柜
	检察无功补偿装置是否正常。刀开关、接触器有、无故障。更换外观检查有无变形的电容。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。
	


三、维保服务要求：
1、提供变压器停电定检服务，定检服务周期为每年一次。
2、对维护的高压盘柜及柜内一二次设备进行检查及巡视，巡检次数为一年四次，即每三个月一次。
3、对维护的低压盘柜及柜内一二次设备进行检查及巡视，巡检次数为一年四次，即每三个月一次。
4、对配电房内或户外电气设备周边环境进行清理。
5、对变压器高、低压部分进行巡视，巡检次数为一年四次，即每三个月一次。
6、对配电房内或户外电气设备及周边环境进行维护，要求符合高、低压电气设备运行环境要求。
7、服务期间做好相关的保养维护工作记录（双方签字确认），要求每3个月提交书面维护巡检单，包括对采购人设施、设备的维修建议等，并确保数据、结果的真实性及准确性，维保完毕后提交给采购人作为验收材料。
四、试验设备及服务要求：
	设备
	数量
	服务内容

	800KVA变压器
	1台
	每台提供绝缘电阻测试、直阻测试、交流耐压测试、变压器变比测试各1次

	1250KVA变压器
	1台
	每台提供绝缘电阻测试、直阻测试、交流耐压测试、变压器变比测试各1次

	高压进线柜
	2面
	每面提供绝缘电阻测试、交流耐压测试各1次（因外线路停电不受采购人控制，进线开关线路侧设备不在试验范围）

	高压计量柜
	2面
	每面提供绝缘电阻测试、交流耐压测试各1次

	高压母联柜
	1面
	每面提供绝缘电阻测试、交流耐压测试各1次

	高压出线柜
	2面
	每面提供绝缘电阻测试、交流耐压测试各1次

	低压进线柜
	2面
	每面提供绝缘电阻测试、电流回路及表计检测各1次

	低压电容柜
	4面
	每面提供绝缘电阻测试、电容测试各1次

	低压计量柜
	1面
	每面提供绝缘电阻测试1次

	低压联络柜
	2面
	每面提供绝缘电阻测试1次

	低压出线柜
	20面
	每面提供绝缘电阻测试1次

	高压电缆
	2组
	每组提供绝缘电阻测试1次

	继电保护
	5组
	每组提供保护定值整定及校验1次

	备 自 投
	1组
	每组提供备用电源自动投入测试1次

	高压负荷开关
	5组
	每组提供绝缘电阻测试、交流耐压测试各1次

	蓄 电 池
	1组
	每组提供蓄电池容量测试、放电试验各1次

	安全工器具
	绝缘靴1双、绝缘手套1双、令克棒1根、验电器1个
	每样器具提供绝缘电阻测试1次

	母线槽保养
	1项
	清理积尘、紧固螺丝


五、其他要求：
1、具有《承装（修、试）电力设施许可证》并且许可类别为承装、承修、承试（同时具备），等级为叁级以上（包括三级）资质；具有《安全生产许可证》、《输变电工程专业承包》三级以上（包括三级）建筑业企业资质证书。响应文件中须提供相关证明材料复印件并加盖公章。
2、提供针对本服务项目的人员数量(不得少于5人)，其中1人为项目负责人，要求具有电气工程专业中级及以上职称；其他人员同时须具备高压电工证和电气试验证。以上人员须提供2025年1月至今任意连续3个月社保证明及职称证书等材料复印件并加盖公章。
3、服务期结束后须与下个年度中标人做交接工作，须对本年度维保质量负责，并提供交接报告，由本年度中标人、下年度中标人、采购人三方签字确认后，进行移交。
	40000元

	商务条款
	一、合同签订期：自成交结果公告结束之日起 10个工作日内。
二、服务期限：合同签订后，按照采购人要求提供预防性试验，试验结束后10个工作日内，成交供应商向采购人出具准确、完整、有效的试验报告2份；电气设备维保服务自合同签订之日起1年。
三、合同延续年限、条件和方式：本项目合同履约期到期后，采购人依据本项目的服务履约评价情况及实际需求，在年度预算保障的前提下，且采购内容(采购需求)相对固定、连续(延续)性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的情况下，可以通过一年签的方式延续合同，最终总期限不得超过三年。
四、服务地点：采购人指定地点。
五、售后服务要求：提供24小时电话报修服务并承诺维修响应时间：接到故障通知后1小时内响应，2小时内到达故障现场，24小时之内排除故障；大型会议活动等须提供人员值班保供电服务。             
六、付款方式：
1、本项目合同签订后维保服务满半年且经考核合格后支付50%服务款，合同期满视验收情况支付剩余合同款。每次考核结果合格，通过验收后支付合同款；出现1次考核结果为不合格，扣除合同总额10%的合同款，出现两次考核结果为不合格的，视为违约采购人有权解除合同不再支付剩余合同款，如给采购人造成损失的，违约方仍应当赔偿采购人全部损失。（付款前中标人须提供等额合规的增值税普通发票）
2、服务期间，所需更换或补充的零配件及材料，在征得采购人同意后方能更换，原则上由采购人负责采购，若采购人委托中标人采购，价格应征得采购人认可后供货，采购人根据中标人在施工过程中实际使用的材料、零配件费以结算单的形式进行结算，一次性付清（付款前中标人须提供等额合规的增值税普通发票）。同时中标人不再收取更换配件材料的人工费和技术服务费。
七、其他要求：
1、报价必须含以下部分：
（1）服务价格；
（2）各项费用包括：
① 管理、工作人员的工资和按规定提取的福利费、保险费等。
②工作人员修理、检测等工具费用。
③培训、技术支持、售后服务等费用。
④ 各种税费。
2、服务期间，中标人对己方工作人员的安全承担全部责任。
3、维保人员必须严格遵守工作现场的通信安全保密和技术安全规范。
4、服务期间，中标人不承担设备由非中标人造成的，或不可抗拒的自然灾难造成的损坏的责任，但有责任尽最大努力和最快速度进行抢修机组，使之尽快恢复正常运行。如在工作过程中由中标人工作失误导致设备损坏的，其修复费用由成交供应商全部承担。               



























附件2
授权委托书

南宁中心血站：
    我        （姓名）系         （供应商名称）是（法定代表人/负责人/自然人本人），现授权          （姓名）以我方的名义参加 南宁中心血站2025年电气设备维保及预防性试验服务 项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
我方对委托代理人的签字事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件。


法定代表人(签字或盖章)：
供应商(盖公章)：                              日期：  年  月   日


委托代理人（签字）：
委托代理人身份证号码：                       日期：  年  月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。
3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。
附件3
供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。
法定代表人或委托代理人签字：                
供应商（盖公章 ）：                               
年    月    日




供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。




法定代表人或委托代理人签字：               
供应商（盖公章）：                
                                               年    月    日

附件4
报价表
	项号
	名称
	数量（项）①
	单价（元）
②
	单项合价  
③=①×②
	备注

	1
	
南宁中心血站2025年电气设备维保及预防性试验服务
	1项
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币                （￥        元）

	说明：本项目仅做一次报价，请响应供应商一次报出不得更改的价格且报价合计金额不能超过最高限价。



供应商（盖单位公章）：                                    
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                 
注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按响应无效处理。








附件5
响应技术资料表

请根据所响应的实际情况，逐条对应本项目附件1“采购需求一览表”中的内容及要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。
本采购需求一览表中各参数要求需要全部满足，不允许负偏离，负偏离视为无效响应。
	序号
	采购文件需求
	响应文件承诺
	偏离说明

	
	项目名称
	技术参数
	项目名称
	响应技术参数
	

	1
	南宁中心血站2025年电气设备维保及预防性试验服务
	一、项目概况：
1、对南宁中心血站电气设备进行年度维护及预防性试验。
2、设备数量清单：
	设备
	数量

	800KVA变压器
	1台

	1250KVA变压器
	1台

	高压进线柜
	2面

	高压母联柜
	1面

	高压计量柜
	2面

	高压出线柜
	2面

	低压进线柜
	2面

	低压计量柜
	1面

	低压联络柜
	2面

	低压出线柜
	20面

	低压电容柜
	4面


二、维保具体内容：
1、不停电巡视部分：
	设备
	主要巡视设备（部位）
	主要检查内容
	备注

	干式变压器
	外观检查
	变压器有无积尘、绕组绝缘有无破裂、支柱绝缘子有无破裂、外壳接地是否良好
	

	
	变压器负荷监测
	变压器三相电流、电压是否平衡、是否超额定负荷
	

	
	高、低压接线柱
	有无安装绝缘护套、测温仪检测接点有无发热现象
	

	
	变压器运行声音
	有无异响（应为连续的嗡嗡声）
	

	
	高压组别联接杆
	有无断裂痕迹、绝缘距离是否符合要求(>12.5cm)
	

	
	变压器铁芯温度
	测温枪检测铁芯温度（铁芯温度＜120℃）
	

	
	变压器温控仪
	运行是否正常、温度显示是否正确
	

	
	变压器散热风机
	启动及运行是否正常、有无碰壳现象
	

	户内高压设备
	高压进线柜
	如盘柜设有观察窗，从观察窗观察进线开关合闸是否到位，高压进线电缆头、高压避雷器、绝缘子、套管、CT等柜内设备有无放电，柜内有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。带电、分、合闸等指示灯是否正常。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。
	因外线路停电不受采购人控制，进线开关线路侧触头及其它设备（如避雷器、电缆头等）不在维护范围

	
	高压计量柜
	如盘柜设有观察窗，从观察窗观察绝缘子、套管、PT等柜内设备有无放电，柜内有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。柜内有无积尘、蜘蛛网等。
	

	
	高压母联柜
	如盘柜设有观察窗，从观察窗观察母联开关合闸是否到位，绝缘子、套管、等柜内设备有无放电，柜内有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。
	

	
	高压出线柜
	如盘柜设有观察窗，从观察窗观察出线开关合闸是否到位，高压出线电缆头、高压避雷器绝缘子、套管、等柜内设备有无放电，有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。带电、分、合闸等指示灯是否正常。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。钳形电流表检测电流是否超负荷。
	

	户内低压设备
	低压进线柜
	进线刀开关接触是否良好，分、合闸等指示灯是否正常。低压断路器运行是否有异响。一、二次线是否有发热、烧焦现象。测温枪检测各接点温度是否过高。有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、闭是否正常。
	

	
	低压计量柜
	电度表铅封是否完好，一、二次线是否有发热、烧焦现象，有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。
	

	
	低压母联柜
	母联开关接触是否良好，分、合闸等指示灯是否正常。一、二次线是否有发热、烧焦现象。测温枪检测各接点温度是否过高。有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、闭是否正常。
	

	
	低压出线柜
	出线刀开关接触是否良好，分、合闸等指示灯是否正常。出线低压断路器、空气开关运行是否有异响。一、二次线是否有发热、烧焦现象。测温枪检测各接点温度是
否过高。有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、闭是否正常。钳形电流表检测电流是否超负荷，电压是否正常。
	

	
	电容柜
	是否投入无功补偿，是否满足无功补偿。刀开关接触是否良好，接触器有无故障。电容外观检查有无变形。一、二次线是否有发热、烧焦现象。
	

	
2、停电定检部分：

	设备
	主要检查（部位）
	主要检查内容
	备注

	干式变压器
	外观检查
	除尘、绕组绝缘有无破裂、免费护理一次支柱绝缘子
	

	
	高、低压接线柱
	高、低压接线、导杆本体有无松动、进行紧固
	

	
	高压组别联接杆
	高压组别联接杆有无松动、进行紧固
	

	
	调压分接联片
	调压分接联片螺丝紧固
	

	
	变压器温控仪、风机
	运行是否正常、启动是否正常、有无碰壳现象
	

	
	变压器各部位螺栓
	变压器各部位螺栓紧固，绝缘垫块有无位移、松动或脱落
	

	户内高压设备
	高压进线柜
	检查开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内有无积尘、蜘蛛网。
	外部线路停电配合情况下进行；无异常情况不需专门办理外线停电配合检查

	
	高压计量柜
	检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。
	在采购人征得供电局同意的情况下方可拆除铅封开柜检查

	
	高压母联柜
	检查开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。检查指示灯、仪表是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。
	

	
	高压出线柜
	检查开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。
	

	户内低压设备
	低压进线柜
	检查刀开关、断路器分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。
	

	
	低压计量柜
	检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。
	在采购人征得供电局同意的情况下方可拆除铅封开柜检查

	
	低压母联柜
	检查刀开关、断路器分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。
	

	
	低压出线柜
	检查刀开关、断路器、空气开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。
	

	
	电容柜
	检察无功补偿装置是否正常。刀开关、接触器有、无故障。更换外观检查有无变形的电容。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。
	


三、维保服务要求：
1、提供变压器停电定检服务，定检服务周期为每年一次。
2、对维护的高压盘柜及柜内一二次设备进行检查及巡视，巡检次数为一年四次，即每三个月一次。
3、对维护的低压盘柜及柜内一二次设备进行检查及巡视，巡检次数为一年四次，即每三个月一次。
4、对配电房内或户外电气设备周边环境进行清理。
5、对变压器高、低压部分进行巡视，巡检次数为一年四次，即每三个月一次。
6、对配电房内或户外电气设备及周边环境进行维护，要求符合高、低压电气设备运行环境要求。
7、服务期间做好相关的保养维护工作记录（双方签字确认），要求每3个月提交书面维护巡检单，包括对采购人设施、设备的维修建议等，并确保数据、结果的真实性及准确性，维保完毕后提交给采购人作为验收材料。
四、试验设备及服务要求：
	设备
	数量
	服务内容

	800KVA变压器
	1台
	每台提供绝缘电阻测试、直阻测试、交流耐压测试、变压器变比测试各1次

	1250KVA变压器
	1台
	每台提供绝缘电阻测试、直阻测试、交流耐压测试、变压器变比测试各1次

	高压进线柜
	2面
	每面提供绝缘电阻测试、交流耐压测试各1次（因外线路停电不受采购人控制，进线开关线路侧设备不在试验范围）

	高压计量柜
	2面
	每面提供绝缘电阻测试、交流耐压测试各1次

	高压母联柜
	1面
	每面提供绝缘电阻测试、交流耐压测试各1次

	高压出线柜
	2面
	每面提供绝缘电阻测试、交流耐压测试各1次

	低压进线柜
	2面
	每面提供绝缘电阻测试、电流回路及表计检测各1次

	低压电容柜
	4面
	每面提供绝缘电阻测试、电容测试各1次

	低压计量柜
	1面
	每面提供绝缘电阻测试1次

	低压联络柜
	2面
	每面提供绝缘电阻测试1次

	低压出线柜
	20面
	每面提供绝缘电阻测试1次

	高压电缆
	2组
	每组提供绝缘电阻测试1次

	继电保护
	5组
	每组提供保护定值整定及校验1次

	备 自 投
	1组
	每组提供备用电源自动投入测试1次

	高压负荷开关
	5组
	每组提供绝缘电阻测试、交流耐压测试各1次

	蓄 电 池
	1组
	每组提供蓄电池容量测试、放电试验各1次

	安全工器具
	绝缘靴1双、绝缘手套1双、令克棒1根、验电器1个
	每样器具提供绝缘电阻测试1次

	母线槽保养
	1项
	清理积尘、紧固螺丝


五、其他要求：
1、具有《承装（修、试）电力设施许可证》并且许可类别为承装、承修、承试（同时具备），等级为叁级以上（包括三级）资质；具有《安全生产许可证》、《输变电工程专业承包》三级以上（包括三级）建筑业企业资质证书。响应文件中须提供相关证明材料复印件并加盖公章。
[bookmark: _GoBack]2、提供针对本服务项目的人员数量(不得少于5人)，其中1人为项目负责人，要求具有电气工程专业中级及以上职称；其他人员同时须具备高压电工证和电气试验证。以上人员须提供2025年1月至今任意连续3个月社保证明及职称证书等材料复印件并加盖公章。
3、服务期结束后须与下个年度中标人做交接工作，须对本年度维保质量负责，并提供交接报告，由本年度中标人、下年度中标人、采购人三方签字确认后，进行移交。
	南宁中心血站2025年电气设备维保及预防性试验服务
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）



注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按无效响应处理。
⑵当响应文件的内容低于附件1“采购需求一览表”中技术参数要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假响应。
响应人（盖单位公章）：                                          

[bookmark: _Toc521096352][bookmark: _Toc460253713]法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                         















附件6
商务条款响应及偏离情况说明表

请逐条对应本项目采购文件 “采购项目需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。
	[bookmark: _Toc18211][bookmark: _Toc529]序号
	[bookmark: _Toc11223][bookmark: _Toc113]采购文件的商务条款
	[bookmark: _Toc3147][bookmark: _Toc22733]响应文件具体响应
	偏离说明

	[bookmark: _Toc16246][bookmark: _Toc20348]1
	合同签订期：自成交结果公告结束之日起 10个工作日内。
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	[bookmark: _Toc14139][bookmark: _Toc29108]2
	服务期限：合同签订后，按照采购人要求提供预防性试验，试验结束后10个工作日内，成交供应商向采购人出具准确、完整、有效的试验报告2份；电气设备维保服务自合同签订之日起1年。
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	[bookmark: _Toc5989][bookmark: _Toc25531]3
	合同延续年限、条件和方式：本项目合同履约期到期后，采购人依据本项目的服务履约评价情况及实际需求，在年度预算保障的前提下，且采购内容(采购需求)相对固定、连续(延续)性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的情况下，可以通过一年签的方式延续合同，最终总期限不得超过三年。
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	4
	服务地点：采购人指定地点。
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	5
	售后服务要求：
提供24小时电话报修服务并承诺维修响应时间：接到故障通知后1小时内响应，2小时内到达故障现场，24小时之内排除故障；大型会议活动等须提供人员值班保供电服务。 
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	6
	付款方式：
1、本项目合同签订后维保服务满半年且经考核合格后支付50%服务款，合同期满视验收情况支付剩余合同款。每次考核结果合格，通过验收后支付合同款；出现1次考核结果为不合格，扣除合同总额10%的合同款，出现两次考核结果为不合格的，视为违约采购人有权解除合同不再支付剩余合同款，如给采购人造成损失的，违约方仍应当赔偿采购人全部损失。（付款前中标人须提供等额合规的增值税普通发票）
2、服务期间，所需更换或补充的零配件及材料，在征得采购人同意后方能更换，原则上由采购人负责采购，若采购人委托中标人采购，价格应征得采购人认可后供货，采购人根据中标人在施工过程中实际使用的材料、零配件费以结算单的形式进行结算，一次性付清（付款前中标人须提供等额合规的增值税普通发票）。同时中标人不再收取更换配件材料的人工费和技术服务费。
 
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）

	7
	其他要求：
1、报价必须含以下部分：
（1）服务价格；
（2）各项费用包括：
① 管理、工作人员的工资和按规定提取的福利费、保险费等。
②工作人员修理、检测等工具费用。
③培训、技术支持、售后服务等费用。
④ 各种税费。
2、服务期间，中标人对己方工作人员的安全承担全部责任。
3、维保人员必须严格遵守工作现场的通信安全保密和技术安全规范。
4、服务期间，中标人不承担设备由非中标人造成的，或不可抗拒的自然灾难造成的损坏的责任，但有责任尽最大努力和最快速度进行抢修机组，使之尽快恢复正常运行。如在工作过程中由中标人工作失误导致设备损坏的，其修复费用由成交供应商全部承担。
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）


注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按无效响应处理。
⑵当响应文件的内容低于附件1“采购需求一览表”中商务条款的要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假响应。

响应人（盖单位公章）：
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：














附件7              
廉洁响应承诺书
我公司（单位）在参加  南宁中心血站2025年电气设备维保及预防性试验服务 采购项目中，我公司（单位）严格遵循“公开、公正、公平、诚实信用”准则，郑重承诺如下：
1、 我公司（单位）提交的响应材料，均为本单位真实、有效、合法材料，无任何虚假。
二、不以他人企业名义响应或其他方式弄虚作假，骗取评选结果。
三、不向贵单位任何人员采取提供任何不正当利益等行贿腐蚀方式谋求不正当照顾或评选结果。
四、不与其他供应商相互串通响应报价，不排挤其他供应商参与公平竞争。
五、评选后，双方按照采购文件和评选现场约定共同订立合同，不订立背离合同实质性内容的协议，不进行非法转包、违法分包。
六、如发现贵单位人员有索要或接受礼品礼金、财物、消费凭证、宴请、娱乐、旅游等各类消费的不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时将真实凭据向贵单位纪检监察室书面实名投诉举报，（举报邮箱：nnxzjj07713210278@163.com,信件投递地址：南宁市科园大道18号南宁中心血站纪检监察室，投诉电话：0771-3210278），但不得随意捏造诬告。
我公司（单位）若违反上述承诺，自愿接受取消本次和今后响应资格，自愿接受相关规定、政策和法律的严肃处罚。

公司名称（盖章）：                
法定代理人或被授权人：                     联系电话：
年    月    日
附件8
合同文本

南 宁 中 心 血 站 
（服务类）



   xxxxxx 合同




项目编号：xxxxx



采  购  人：南宁中心血站　　　　　　　　　　　　　　　
成交供应商：xxxxxxx公司
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南宁中心血站采购合同书

项目名称：南宁中心血站xxxx服务;
项目编号： xxxxxx
分标号（有分标时填写）： / 

甲方（采购方）：南宁中心血站
乙方（服务方）：xxxxxx公司

    根据 2024 年 xx 月   xx 日南宁中心血站 xxxx服务 项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的响应，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.  采购内容
1.1 服务名称：xxxx服务；
1.2 数量：1项（详见采购需求）；
1.3 技术参数：详见附件采购需求表。
2.  合同金额
2.1 本合同金额为（大写）人民币x万x仟x佰x拾元整（¥xxxx.00）含税。（详见最终报价）
上述价款为包干价，已包含完成本项目所有工作任务（出具成果文件）所需的一切费用（包括但不限于设计、编辑、收集材料、发布广告、版权费、原材料、制作、运输安装、培训、技术支持、售后服务等与本服务相关的各种费用）。甲方不再支付中标总价以外的任何费用。
3.  提交服务成果时间和地点 	
3.1 服务期限：自提供服务至服务验收合格之日止。
3.2 提交服务成果地点：xxxx指定地点。
3.3 乙方必须按投标文件承诺的服务响应条款向甲方提供服务。
4.  权利
4.1 乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权等知识产权。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。
4.2 乙方保证所交付服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等权利瑕疵。如乙方所交付服务有权利瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第10.4项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有权利瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。
4.3项目对接过程中甲方所提供的“邕小献”IP形象和1ogo 标识作品享有知识产权，乙方仅可用于本合同约定的服务范围内使用，乙方未经甲方许可不得引用或转载该邕小献图案，如违反本条规定造成损失由乙方负赔偿责任。
5.  技术资料
5.1 甲方应向乙方提供提交服务成果所必需的有关数据、资料等。
5.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
6.  验收
6.1 乙方应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。
6.2 乙方在指定地点提交服务成果后，甲方应在十个工作日内依据招标文件、乙方的投标文件等组织验收，验收完毕后作出书面验收报告。验收时乙方必须在现场。
6.3 对复杂的服务，甲方可请专业机构参与验收，并由其出具验收报告，相关费用由乙方承担，甲方有权根据检测结果要求乙方承担相应的责任。
6.4经甲方验收，乙方提供的服务成果不符合本合同约定的标准，乙方必须应无条件进行整改、修正，直至经甲方验收合格，两次验收不合格的，甲方有权解除合同并可按本合同第10.3条约定追究违约责任。
7.  合同款支付
7.1 付款方式：xxxxxxx          。
7.2 乙方应在甲方每次付款前先提供相应金额的增值税发票给甲方，否则甲方有权拒绝付款。
7.3甲方应将本合同款项支付至乙方以下指定账户：
户  名：                          
开户行：                          
账  号：                          
如乙方对上述指定账户进行变更的，应在变更前三个工作日以书面形式向甲方发出变更通知，否则甲方将款项支付至上述账户视为甲方已履行付款义务。
8.  售后服务要求
8.1 乙方提供服务的维保期限为：xxxxx。
8.2 在本合同第8.1项约定的质量保证期内，乙方应对服务出现的问题负责处理解决并承担一切费用，如果因服务质量导致甲方损失的，由乙方负责全额赔偿。
8.3 其他售后服务要求：xxxxx。
9. 保密义务 
9.1本合同中，保密信息是指乙方在与甲方讨论、签订、履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，包括但不限于项目实施中图片、视频、数据和结果数据、献血者信息、采集血液的检测报告、各类采血条码和电子标签、人脸识别获取的信息数据等甲方业务相关的产品信息数据。
9.2乙方或乙方相关人员对获悉的保密信息应负保密义务，未经甲方书面同意，不得擅自泄露、告知、公布、出版、传授、转载、展示、转让或者其他任何方式使任何第三方知悉保密信息，也不得在合作过程中不正当使用或者在合作过程之外使用或许可、帮助他人使用甲方保密信息资料。
9.3乙方或乙方相关人员违反前述约定的，乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿，同时乙方或乙方相关人员应立即停止侵害，及时采取一切必要和有效措施防止保密信息继续扩散，并尽最大可能消除影响。
9.4保密期限自乙方知悉之日起至甲方宣布解密或信息已完全公开之日止。本合同约定的乙方保密义务不因甲方与乙方合同的解除、终止而免除，无论合同因何种原因解除、终止，保密条款均永久有效。
10. 违约责任
10.1 甲方无正当理由拒收服务且经过乙方书面提醒的，甲方向乙方偿付拒收服务费总值的百分之五违约金。
10.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续且经过乙方书面提醒的，甲方应按逾期付款总额每日千分之六向乙方支付违约金，总额不超过20%。
10.3 乙方逾期交付服务并通过甲方验收的，乙方应按逾期提供服务总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付服务费中扣除。逾期超过约定日期十日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，并由乙方承担赔偿责任。
10.4乙方应按本合同约定的质量标准完成实施方案，并经甲方验收合格，如验收不合格的，应无条件进行整改、修正，直至通过甲方验收，如因此造成逾期提交相关成果的，则按本合同第10.3条约定承担逾期违约责任。
10.5 乙方应按国家相关规定及行业有关规范规程、本合同约定完成采购人指定的各项工作,并对其方案的合法性、完整性、有效性负责，由于乙方提供的成果有误或不准确（须第三方具备资质的机构出具证明材料）所造成的损失，乙方应承担责任。
11.  不可抗力事件处理
11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
11.2 “不可抗力”是指乙方无法控制、不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。不可抗力事件影响消除后，双方可通过协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
12.  诉讼
12.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市甲方所在地。
13.  合同生效及其它
13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
13.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：
附件1、采购结果公告
附件2、采购需求一览表
附件3、报价表
附件4、最终报价表（如有）
附件5、响应技术资料表、商务条款偏离表（如有）
附件6、服务质量承诺书（如有）
附件7、其他与本合同相关的资料（如有）
13.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
13.4 本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方二份，自甲乙双方法定代表或被授权代表人签字并加盖单位公章后正式生效。 




甲方： 南宁中心血站                         乙方：                                       
地址： 南宁市科园大道18号                  地址：                                       
法定代表人：                                法定代表人：                                  
或委托代理人：                              或委托代理人：                               
联系电话：                                  联系电话：                                   
传真： 0771-3212180                         传真：                                       
邮政编码： 530007                           邮政编码：                                   
税号：12450100498521451H                    开户银行：                                   
开户银行：建行南宁高新支行                  开户名称：                                   
银行账号：4500 1604 8680 5250 3920           银行账号：                                   



合同签订地点：广西南宁市科园大道18号
合同签订日期：   年   月   日
1

