[bookmark: _GoBack]附件1
南宁中心血站采购项目基本情况及需求
	序号
	项目名称
	单位
	计划采购数量
	采购预算
	基本情况及需求


	1
	广西中医药大学第一附属医院爱心捐血屋
	项
	1
	35万元
	一、基本情况
计划在广西中医药大学第一附属医院东葛院区建设爱心捐血屋，包括献血屋及配套装饰、办公家具、电器设备等，外部的广告形象及亮化的设计与实现。位置：南宁市青秀区东葛路89-9号，占地面积：约36平方米，（长约12米、宽约3米,最终面积以实际确定为准）。
（一）总体要求
供应商需充分理解无偿献血行业的公益属性与运营特点，对捐血屋的应用场景进行多维度规划，方案应涵盖献血屋的长期运营、宣传推广及献血者服务等内容。
捐血屋应做到环境舒适、外观时尚、与医院周边环境协调统一，建成具有创新性、特色性的捐血屋及无偿献血宣传阵地，能有效吸引并影响周边人群，提升献血意愿。
所有设计、材料、施工必须符合国家相关规范与环保要求。
2、 设计及布局需求
1、需要了解行业特点和项目诉求，对无偿献血屋的应用场景进行多维度规划，包括但不限于包括献血屋及献血招募的后期运营、推广、宣传等
2、捐血屋环境舒适、外观时尚、与周边环境相契合的捐血屋和无偿献血宣传阵地献血屋，体现创新性、特色性，有效影响周边人群，起到促进采血的作用。材料耐久性要求： 外观装饰及广告部分所使用的涂料、覆膜、标识面板等材料，应具备优良的耐候性、抗紫外线能力，确保在正常户外环境下使用3-4年内无明显褪色、变形或老化，保持色彩稳定、外观整洁。亮化设计应柔和美观，与建筑外观及医院夜景协调，避免光污染。 内部设计流程符合《血站质量管理规范》及（《献血场所配置要求》WS/T401-2012）、《血站业务场所命名标准》（WS/T 825-2023)的要求，所有内部设施符合国家相应环保要求。 
3、屋内布局
（1）内部设置、布局和工作流程符合采血现场专业规范和卫生学要求； 
（2）业务工作区域内污染区与非污染区分开，安全区域与公共活动区域分开；
(3)区域配备生活、医疗废物暂时存放设施，体检区域要求具有良好的私密性；
(4)规划空调、新风、消毒、电力、照明、监控等系统，配备冷暖空调、紫外线消毒装置、应急照明、不间断电力供应设施、专用配电箱等，满足室内环境和用电需求。
 （5）内外视觉设计及规划：外观设计温馨，具有行业特色，内部装饰、元素、点缀呼应外部形象设计，内外融合；配备与血液行业 
相关的装饰与宣传内容，要求时尚、专业。
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