附件1
采购需求一览表
 
	项号
	采购项目名称
	数量
	采购项目的具体内容和要求
	预算上限价

	1
	全自动鞋履膜机
	4
	一、性能特征：菜单操作，定时开关，ABS外壳。
二、适用场所：日常适用于各场所，如实验室、样板房、高档住宅楼等。
三、主要技术规格：
1、外形尺寸：860×500×380mm
2、离地高度：15mm
3、整机净重：20.5kg
4、使用电压：220V±5%
[bookmark: _GoBack]5、额定功率：1300W
6、出膜时间：3秒
7、成型时间：3秒
8、待机功率：75W
9、开机预热时间：约60秒
10、耗材容量：＞1100次
11、设计寿命：＞30万次
	4万（单台上限价1万）

	商务条款
	一、合同签订期：自采购结果公示结束后7个工作日内。
二、供货时间：自合同签订日起生效，期限为10天。
三、供货地点：南宁中心血站指定地点。
四、质保期：不少于1年。
五、付款方式：本项目无预付款，货物验收合格后一次性付清。



