附件2
报价表

我公司已认真阅读了南宁中心血站全自动鞋履膜机采购公告，我方完全理解并接受贵方本次采购内容和要求，在满足采购人商务条款的需求下，参与该项目报价。
	项号
	货物名称
	货物参数
	数量
①
	单价（元）
②
	单项合价（元）
③=①×②
	备注

	1
	全自动鞋履膜机
	一、性能特征：菜单操作，定时开关，ABS外壳。
二、适用场所：日常适用于各场所，如实验室、样板房、高档住宅楼等。
三、主要技术规格：
1、外形尺寸：860×500×380mm
2、离地高度：15mm
3、整机净重：20.5kg
4、使用电压：220V±5%
[bookmark: _GoBack]5、额定功率：1300W
6、出膜时间：3秒
7、成型时间：3秒
8、待机功率：75W
9、开机预热时间：约60秒
10、耗材容量：＞1100次
11、设计寿命：＞30万次
	4
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币      （￥        元）





报价人（盖单位公章）：                                    

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                  


注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按响应无效处理。




