医科大捐血屋灯光亮化项目

一、项目清单
	序号
	分项
	数量
	金额

	1
	广西医科大捐血屋灯光亮化项目
	1项
	32556



二、项目需求
本次项目要求包括对捐血屋正屋面，花圃池及宣传栏前面绿地提供亮化方案设计和项目实施服务。
1. 总体要求：
	(1)需要实地考察现场及周边环境，根据实际需求制定灯光亮化方案；
(2)与周边环境融合，整体亮化效果要醒目，充满吸引力；
（3）项目设计及实施总周期：12天；
2. 灯光亮化项目服务
	★(1)代表性--方案可以根据大部分年轻人的审美去规划，要求醒目，充满活力，整体亮化效果要融入爱心捐血屋当前环境，打造爱心献血屋时尚打卡地。                                           
★(2)耐用性--设计方案所用材料应考虑可以经久耐用，能持续抵抗风摧雨淋，例如：防水、不锈钢材料等。






说明：标注“★”的部分是必须满足的要求。





三、参数清单
	序号
	项目区域
	系列材料名称
	单位
	数量
	参数说明

	1
	
捐血屋正前门范围区
	太阳能条形洗墙灯
	条
	24
	1000*50mm,暖黄光或暖白光

	
	
	太阳能樱花灯
	组
	2
	灯串，300朵

	
	
	太阳能花朵造型灯
	个
	6
	尺寸,长72*18cm

	
	
	太阳能蒲公英灯
	组
	2
	150LED 彩光

	
	
	太阳能萤火虫灯
	个
	8
	1W暖光,不锈钢材质。

	
	
	太阳能壁挂氛围灯
	个
	2
	暖光4W,铝材+PVC（光控）

	
	
	太阳能地插射灯
	个
	16
	led灯珠，红黄蓝绿白可选（光控）

	
	
	安装实施服务
	项
	1
	安装实施，含脚架租借

	2
	广告栏正前方绿地范围区
	光纤蒲公英户外灯-80
	个
	4
	暖黄光800MM RGB 不锈钢+光纤（光控）

	
	
	光纤蒲公英户外灯-40
	个
	5
	暖黄光400MM RGB 不锈钢+光纤（光控）

	
	
	光纤蒲公英户外灯-30
	个
	5
	暖黄光300MM RGB 不锈钢+光纤（光控）

	
	
	光纤蒲公英户外灯-10
	个
	20
	暖黄光100MM RGB 不锈钢+光纤（光控）

	
	
	太阳能樱花灯
	组
	8
	灯串，300朵

	
	
	太阳能花朵造型灯
	组
	10
	尺寸,长72*18cm

	
	
	芦苇灯
	组
	1
	红黄蓝绿白可选 ，10朵

	
	
	太阳能蝴蝶灯
	个
	8
	红绿紫可选

	
	
	电线及线管
	项
	1
	4组面埋线布管

	
	
	安装实施服务
	项
	1
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