附件1
采购需求一览表
以下采购内容及技术参数要求必须满足或优于。
	项号
	货物名称
	数量
	技术参数
	分项预算合价（元）

	1
	摄影机
	1台
	产品类型：4K摄像机
传感器类型：CMOS 传感器尺寸：1英寸
最大像素：1340万 有效像素：829万
影像处理器：DIGIC DV 6  
光学变焦：15倍
镜头结构：18片14组，采用2个非球面镜片
焦距范围 (35mm等效)： 约25.5mm~382.5mm
最大光圈：f/1.8（广角端），f/4.5（长焦端），9叶片虹膜光圈
可更换镜头：支持
液晶屏类型：触摸屏  液晶屏尺寸：3英寸
液晶屏描述：约46万点，电容式触摸面板
摄像性能：MP4格式：3840×2160 25.00p，1920×1080 50.00p/25.00p
XF-AVC格式：3840×2160 25.00p，1920×1080 50.00p/50.00i/25.00p
对焦方式：全像素双核CMOS，AF/AF辅助MF
闪光灯（摄影灯）：支持


内置ND滤镜 ND1: 1/4、ND2: 1/16、ND3: 1/64，转塔式切换，电动驱动影像稳定系统 光学影像定系统，搭载强力防抖 / 动态模式
记录系统：影像处理器平台 DIGIC DV 6 
视频压缩格式 MPEG-4 AVC / H.264 
MP4格式 3840×2160 25.00p，1920×1080 50.00p / 25.00p 
XF-AVC格式 3840×2160 25.00p，1920×1080 50.00p / 50.00i/25.00p 
图片压缩格式 JPEG符合DCF (用于相机文件系统的设计规则)，兼容Exif 2.3版，记录分辨率: 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×720 
音频格式 MPEG-2 AAC-LC (16 bit 2通道) / 线性PCM: 16 bit 4通道 / 线性PCM: 24 bit 4通道，仅XF-AVC格式 
其它功能 ：升降格记录 
拍摄性能：画面效果预置 标准 / 中性 / 单色 / Wide DR / 可调整 
红外线拍摄 ：支持 
配件：宏驰SD128G/280MS数据保全高速卡，专用摄像机三脚架，摄像包
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	2
	平板电脑
	1台
	屏幕尺寸： 12.6英寸OLED，DeltaE＜0.5，1000000:1，DCI-P3广色域，90%屏占比，莱茵TUV全局护眼2.0认证(6款)
操作系统： HarmonyOS2(6款)
处理器核心： 八核心(6款)
系统内存： 8GB(6款)
存储容量： 128GB(2款)
屏幕分辨率： 2560x1600(6款)
摄像头： 四摄像头（前置：800万像素，后置：1300万像素主镜头+800万像素广角镜头+3D深感镜头）(6款)
产品重量： 609g(6款)
配华为原装智能磁吸键盘，华为 MatePad10.4原装手写笔
	6800.00

	3
	移动硬盘
	1台
	4T/移动硬盘(WDBPKJ0040BBK)黑色 带加密
	1000.00

	商务条款
	一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起 10 个工作日内。
二、交货期：自合同签订之日起 7 日内完成交货及安装。
三、交货地点：  南宁中心血站。   
四、交货方式：现场交货及安装。
五、支付方式：验收合格后一次性支付合同款，付款前成交供应商需提供相应金额增值税发票。
六、售后服务及要求：
1、质保期1年，自安装验收合格之日起计算，质保期内负责维修、更换零部件配件。
2、送货上门，负责安装调试合格。
3、出现故障4小时内做出响应，8小时到达维修现场。
4、验收方法及要求：
供货符合采购技术参数要求，，对其规格参数进行确认，满足采购需求方可进行安装。
七、其他要求：
1、报价为采购人指定地点的现场交货并安装的价格，包括：
（1）货物的价格；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（3）运输、装卸、售后服务等费用；
（4）必要的保险费用和各项税费；
（5）人工及安装费用。
（6）安装过程所需的安装材料（辅材、配件等）等费用。








