附件2
报价表

我公司已认真阅读了南宁中心血站志愿者互动拓展平台系统采购公告，我方完全理解并接受贵方本次采购内容和要求，在满足采购人商务条款的需求下，参与该项目报价。
	项号
	货物名称
	货物参数
	数量
	金额
	备注

	1
	[bookmark: _GoBack]南宁中心血站志愿者互动拓展平台系统采购
	一、系统主机 1套。
1、搭载系统：P8 专属系统支持，配 置 21.5 寸电容屏； 
2、特点：4K H265； 
3、核心：CortexA53，Mail450 8 核 ；
4、储存：8G RAM ；
5、声卡：ESS9023 HiFi 芯片 ；
6、视频：HDMI*1 CVBS*1 ；
7、音频：SPDIF*1 AV*1 ；
8、USB：2.0*3 ；
9、输出：TV（4K）VGA（1080P）； 
10、外壳：铝合金工艺 ；
11、尺寸：325mm*181mm*45mm ；
二、返送显示屏 2台。
1、55 英寸，超高清 4K，HDMI 接口 x2；
2、尺寸：1232*709*74；
三、返送显示屏移动支架 2副
1、加厚面板，面板可调高度：1346~1680，可安装 32~75 寸显示屏；
四、高清 HDMI 线缆 2条。
1、HDMI2.0 有源光纤采用光缆取代铜线 作为高速信号传输介质，可以无损传输 4K 超高清图像超过 100 米。相较于传 统铜线，有源光缆数据线具有更长、更细、更软、信号质量更好、无辐射、不受电磁干扰的优势。相较于其他 HDMI 光缆传输方案，有源光缆数据线具有使用方便、兼容性好、无需外部供电、无需驱动程序、即插即用等优势； 
2、带宽 18GBPS 支持 HDMI2.0 标准； 
3、最高支持 4K@60Hz 超高清显示；
4、支持 HDCP2.2；
5、线缆长度为 50m；
6、接口为 HDMI 标准 A 型公头； 
7、线缆外径：4.0mm；
五、安装辅材 1套。
1、接插件、HDMI 一分四分配器等；
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	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币（￥元）





报价人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：


注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按响应无效处理。
