附件1
[bookmark: _GoBack]采购需求一览表
	项号
	采购项目名称
	数量
	采购项目的具体内容和要求
	预算上限价

	1
	南宁中心血站志愿者互动拓展平台系统采购
	1
	一、系统主机 1套。
1、搭载系统：P8 专属系统支持，配 置 21.5 寸电容屏； 
2、特点：4K H265； 
3、核心：CortexA53，Mail450 8 核 ；
4、储存：8G RAM ；
5、声卡：ESS9023 HiFi 芯片 ；
6、视频：HDMI*1 CVBS*1 ；
7、音频：SPDIF*1 AV*1 ；
8、USB：2.0*3 ；
9、输出：TV（4K）VGA（1080P）； 
10、外壳：铝合金工艺 ；
11、尺寸：325mm*181mm*45mm ；
二、返送显示屏 2台。
1、55 英寸，超高清 4K，HDMI 接口 x2；
2、尺寸：1232*709*74；
三、返送显示屏移动支架 2副
1、加厚面板，面板可调高度：1346~1680，可安装 32~75 寸显示屏；
四、高清 HDMI 线缆 2条。
1、HDMI2.0 有源光纤采用光缆取代铜线 作为高速信号传输介质，可以无损传输 4K 超高清图像超过 100 米。相较于传 统铜线，有源光缆数据线具有更长、更细、更软、信号质量更好、无辐射、不受电磁干扰的优势。相较于其他 HDMI 光缆传输方案，有源光缆数据线具有使用方便、兼容性好、无需外部供电、无需驱动程序、即插即用等优势； 
2、带宽 18GBPS 支持 HDMI2.0 标准； 
3、最高支持 4K@60Hz 超高清显示；
4、支持 HDCP2.2；
5、线缆长度为 50m；
6、接口为 HDMI 标准 A 型公头； 
7、线缆外径：4.0mm；
五、安装辅材 1套。
1、接插件、HDMI 一分四分配器等；
	22000元   

	商务条款
	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起7个工作日内。
二、交货期：自合同签订之日起20个工作日内安装调试完毕并验收合格交付使用。
三、交货地点：南宁中心血站指定地点。
四、交货方式： 现场交货  
五、售后服务要求：
1、质量保证期：不少于1年，质量保证期内免费上门维修、更换配件；质量保证期满后提供终身维护，优惠提供零配件进行维修。
2、按厂家承诺实行“三包”； 免费送货到需货方指定地点，免费协助采购单位进行安装场地设计，免费安装、调试，安装应符合国家行业相关标准、规范及规定。
3、免费为采购单位提供的完善的设备、操作培训和维修技术人员的培训（不少于一周），确保采购单位有关人员能独立操作使用设备；培训人数由采购单位确定。
4、故障响应时间：设备在使用过程中发生质量问题，供应商技术人员在接到用户方通知后2小时响应，24小时内到达用户方现场解决处理。
5、每半年至少进行一次定期回访以及对设备保养。
6、投标人应保证提供的是最新机型、最新软件版本、全新未经使用的合格产品。
7、投标人应承诺在南宁市设有固定的售后服务点（提供详细地址、技术人员名单、联系电话）。                                                                                                                                                       
六、其他要求：
1、投标总报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（3）运输、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；
（4）必要的保险费用和各项税费。



                                                      

