附件2
报价表

我公司已认真阅读了南宁中心血站NAS系统询价采购公告，我方完全理解并接受贵方本次采购内容和要求，在满足采购人商务条款的需求下，参与该项目报价。
	项号
	货物名称
	货物参数
	金额（元）
	备注

	[bookmark: _GoBack]1
	NAS系统
	1、64T容量
2、处理器型号AMD Ryzen V1500B（性能相等或优于）
3、磁盘槽数量 8盘位，支持磁盘热插拔，配置8个8T原厂硬盘。
4、系统内存 4G,内存容量上限32G。
5、4个 1GbE接口 (支持 Link Aggregation / 故障移转)
   支持Wake on LAN/WAN 。
6、电源供应器：250W，1+1电源冗余。
★7、含专用导轨
8、内部磁盘：Btrfs、EXT4，外部磁盘：Btrfs、EXT4、EXT3、FAT、NTFS、HFS+、exFAT
9、Btrfs 文件系统：为共享文件夹设定配额及使用者配额。启动10、文件压缩，以减少储存空间使用率。
11、最大 iSCSI Target 数 ≥128，最大  LUN 数 ≥256
12、支持iSCSILUNClone/Snapshot, Windows 卸除数据传输 (ODX)
13、支持 RAID 磁盘阵列类型：Basic\JBOD\RAID 0\RAID 1\RAID 5\RAID 6\RAID 10
14、RAID 组态迁移：Basic to RAID 1、Basic to RAID 5、RAID 1 to RAID 5、RAID 5 to RAID 6
15、Virtual 网络附加存储系统：支持部署多个网络附加存储系统虚拟机，在线移转，在不停机的情况下迁移虚拟机至另一台网络附加存储系统
16、权限：文件夹及文件对没有权限的人员自动隐藏
★17、Docker 网络附加存储系统：支持多个容器应用，能够在不同存储系统之间通过docker无缝迁移存储系统中的应用
18、Snapshot Replication 还为系统管理员提供了强大的工具，可缩短实际故障转移所需的时间，有效监控每个复制任务
19、PetaSpace：可将多个储存空间的容量合并为一个大型的储存空间群组，单一共享文件夹的档案分别存放于数个储存空间上
20、NAS协议支持：NFS/CIFS/SMB/FTP/WEB/AFP
21、支持让多个用户同时编辑一个电子表格
22、快照复制 系统快照数量上限≥65536
★23、提供3年质保.
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币（￥元）





报价人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：


注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按响应无效处理。




