附件1
采购需求一览表
以下采购内容、技术参数或服务要求必须满足或优于。
	项号
	采购内容名称
	数量
	技术参数或服务要求
	分项预算合价（元）

	1
	二代身份证识别仪（含授权码）
	6
	1、自动识别功能：能自动识别二代身份证的真伪，核查献血者身份信息。
2、自动登记功能：能自动登记献血者的基本信息（包括身份证号码、姓名、住址等），增加信息录入的准确性和完整性，有效减轻录入工作量，减少献血者等待时间。
3、献血核查功能：能有效进行采血前核查，避免献血者近期献血、恶意献血等行为。
4、支持终端直连读卡方式；支持硬件录入适配器读卡方式。
5、开发套件：应用平台WIIN98/2000/XP/WIN7;LINNX;UNIX;ANDROID。
6、供电方式：USB接口供电。
7、可靠性：平均无故障工作时间（MTBF）不小于5000小时。
8、标准：
a、读卡系统符合ISO14443 Type B 标准；工作频率：13.56MHz，读卡距离 0-5cm；安全模块标准USB（USB1.1）；
b、身份证阅读器通过了公安部检验，符合国家的相关标准，如《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》、《GA467-2013居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》。
★9、无缝对接要求：投标人所投系统必须与采购人主业务系统数据无缝兼容对接，并在报价文件中提供无缝对接承诺，否则报价无效。
	48000.00

	商务条款
	一、合同签订期:自成交结果公布之日起5日内。
二、交付使用期:自签订合同之日起5日内安装、调试完毕并交付使用。
三、交货地点:采购人指定地点。
四、交货方式:现场验收移交。
五、报价要求：
1、货物的价格;
2、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、产品说明书;
3、运输、装卸、调试、操作培训、技术支持、售后服务等费用;
4、必要的保险费用和各项税费;
5、安装至调试正常使用发生所有费用，由供应商自行承担。
六、售后服务要求:
1、质保期:至少1年；
2、在质保期内，采购人在使用过程中出现损坏的，供应商在接到货物故障通知后4小时内响应，并于24小时内到达现场，48小时内排除故障。48 小时未解决问题，将提供备用机不影响正常使用。保修期外，只收配件成本费，免服务费。
3、按国家规定和厂家承诺实行“三包”，竞标报价包含送货上门、安装、调试及相应人员培训。
4、采购人对成交供应商所交设备依照采购文件上的技术规格要求和国家(设备制造国)有关标.准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由成交供应商负责。若安装调试后三个月因中标方原因无法通过验收则退货，并视为成交供应商违约。
[bookmark: _GoBack]5、提供全部设备必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，产品符合国家有关认证标准及安全规定。所有设备必须满足采购文件所述性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。
七、付款方式:本项目无预付款，供应商交货完毕并验收合格后，一次性支付合同款。
八、其他:
1、免费送货上门，免费安装调试，免费培训操作人员;
2、报价产品须是整套全新的，符合国家有关质量标准制造，随机持有产品合格证书、保修卡。
3、报价产品满足现场安装、开机调试的全部要求，包装要求便于产品的安装就位。
4、产品到位且所有设备安装调试完毕后，采购人按照合同(以双方签定的合同的条件为准)、采购文件的技术要求对成交货物的产品外观、规格、基本参数等基本项目进行全数检验(逐个产品检验)，收货检验时发现参数不符合招标文件要求，采购人有权终止合同，并追究相关责任。
5、未尽事宜按国家现行有关规范、标准执行。













