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采购需求一览表
	项号
	采购项目名称
	数量
	采购项目的具体内容和要求
	预算上限价

	1
	全自动鞋履膜机
	6
	一、性能特征：菜单操作，定时开关，ABS外壳。
二、适用场所：日常适用于各场所，如实验室、样板房、高档住宅楼等。
三、主要技术规格：
1、外形尺寸：860×500×380mm
2、离地高度：15mm
3、整机净重：20.5kg
4、使用电压：220V±5%
5、额定功率：1300W
6、出膜时间：3秒
7、成型时间：3秒
8、待机功率：75W
9、开机预热时间：约60秒
10、耗材容量：＞1100次
11、设计寿命：＞30万次
	4.8万（单台上限价0.8万）

	商务条款
	一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起7个工作日内。
二、交货期：自合同签订之日起10日内。
三、交货地点：采购人指定地点。          
四、交货方式及要求：
1、交货方式：现场交货。
2、交货要求：成交供应商向采购人提供的货物必须是全新、完整、未使用过的，货物到达后，供应商和采购人应在现场进行清点，清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的产品外观或内部的损坏，供应商应负责更换，若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。
五、验收方式及要求：
1、交货时，所有产品均严格按谈判文件上的技术参数实质要求，采购单位按竞标人响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，并且保留追究成交供应商虚假相应的法律责任。
2、按要求供货到现场(包括包装、卸货)及安装调试。安装标准及验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。如果不能按进度要求供货，采购人有权终止合同，由此引起的全部责任由出成交供应商负责。
六、售后服务要求：
1、质量保证期 1 年（自交货并验收合格之日起计），质量保证期内按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质量保证期内因产品质量问题发生的相关费用由成交供应商承担。交货验收合格之日起所有货物提供一年的免费上门保修和包换、维护服务。质保期内免费上门维修、免费更换零部件，保障系统正常运行并提供终身技术支持。提供终身有偿维修、维护服务，随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新服务等。
2、故障响应时间：提供 7×24 小时远程专线服务；对于服务请求，须在 20 分钟内响应；一般问题 24 小时内解决；对于重大问题不能超过 48 小时解决且要求 4 小时内到现场服务。
3、负责送货上门、由技术人员现场安装、调试和技术指导，并在用户使用地免费培训操作人员掌握设备操作及日常维护。
七、其他要求：
1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；
（4）必要的保险费用和各项税费；
（5）安装费用等所有费用。
2、付款方式：供应商交货完毕并验收合格后，一次性支付合同款（付款前成交供应商需开具等额合规的增值税普通发票）。
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