附件1：
[bookmark: _GoBack]采购需求一览表

	项号
	货物名称
	数量
	预算
	采购内容及技术参数

	1
	定制电动自行车反光贴
	49000片
	9.8万元
	1、要求统一使用国标V类3M钻石级反光膜，高耐磨保护层PC材质，具有防刮耐磨耐腐蚀等特性，使用寿命长久。
2、型号规格为钻石级DG³，日常防雨防晒防冻不褪色，常规亮度性能580~680，粘贴牢固，车身车尾均可粘贴。
3、电动自行车反光贴使用材料需达到国家相关标准，技术指标符合GB/T18833-2012《道路交通反光膜》中有关反光膜的规定，安全稳定，保障识认；在响应文件中需提供样品至少1份，供采购人选择。
4、规格尺寸如下图所示，为5cm×10cm，颜色为荧光黄绿色强反光，反光类型为全棱镜反射体。
[image: abf4eb66e4985200f97168bade83f4c]5、电动自行车反光贴设计内容要符合法律规定，设计样式参考如下，具体样式需与采购人沟通确认。



	商务条款
	一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起  7 个工作日内。
★二、交货期：自合同签订后的 30 个工作日内按照南宁中心血站指定地点交付。
三、交货地点：  南宁中心血站指定地点。 
四、交货方式及要求：
1、交货方式：现场交货
2、交货要求：中标人向采购人提供的货物必须是全新、完整、未使用过的，货物到达后，中标人和采购人应在现场进行清点，清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的产品外观或内部的损坏，中标人应负责更换，若发现错发/漏发情况，中标人应负责更换和补发。
五、验收方式及要求：
1、交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术参数要求，采购人按中标人响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，并且保留追究成交供应商虚假相应的法律责任。
2、按要求供货到现场(包括包装、卸货及搬运)。
六、售后服务要求：
质量保证期内按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质量保证期内因产品质量问题发生的相关费用由成交供应商承担。送货途中若出现破损的，中标人应立即免费更换，并保证供货进度不受影响。
★七、其他要求：
1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（3）运输、装卸、搬运、技术支持、售后服务等费用；
（4）必要的保险费用和各项税费；
2、付款方式：
签订合同后15个工作日内支付50%合同款，全部交货并验收完成后20个工作日内支付剩余50%合同款。 （付款前中标人需开具等额合规的增值税发票）。
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