附件2
响应技术资料表

请根据所响应的实际情况，逐条对应本项目附件1“采购需求一览表”中的内容及要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

　　分项（有分项时填写）
	序号
	采购文件需求
	响应文件承诺
	偏离说明

	
	货物名称
	技术参数
	货物名称
	响应技术参数
	

	1
	定制电动自行车反光贴
	1、要求统一使用国标V类3M钻石级反光膜，高耐磨保护层PC材质，具有防刮耐磨耐腐蚀等特性，使用寿命长久。
2、型号规格为钻石级DG³，日常防雨防晒防冻不褪色，常规亮度性能580~680，粘贴牢固，车身车尾均可粘贴。
[bookmark: _GoBack]3、电动自行车反光贴使用材料需达到国家相关标准，技术指标符合GB/T18833-2012《道路交通反光膜》中有关反光膜的规定，安全稳定，保障识认；在响应文件中需提供样品至少1份，供采购人选择。
4、规格尺寸如下图所示，为5cm×10cm，颜色为荧光黄绿色强反光，反光类型为全棱镜反射体。
[image: abf4eb66e4985200f97168bade83f4c]5、电动自行车反光贴设计内容要符合法律规定，设计样式参考如下，具体样式需与采购人沟通确认。

	定制电动自行车反光贴
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）





注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按无效响应处理。
⑵当响应文件的内容低于附件1“采购需求一览表”中技术参数要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假响应。
响应人（盖单位公章）：

[bookmark: _Toc521096352][bookmark: _Toc460253713]法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
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