[bookmark: _GoBack]附件1：
采购需求一览表
	项号
	货物名称
	数量
	单位
	技术参数
	分项预算合价（元）

	1
	背景墙
	1
	堵
	1、尺寸：4.03m(高度)*3.4m*0.5m（厚度）
2、内部材质：25*25mm镀锌方管骨架
3、制作要求：使用12mm木工板打底、4mm铝塑板、UV打印饰面，需根据采购人要求进行设计、制作及安装（包含需要拆除服务）。
	7500.00

	2
	天花板
	1
	项
	1、内部材质：25*25mm镀锌方管骨架
2、制作要求：使用12mm木工板打底、4mm铝塑板、9瓦LED筒灯，需根据采购人要求进行设计、制作及安装（包含需要拆除服务）。
	3700.00

	3
	地面改造
	1
	项
	1、要求使用可渐变地贴，颜色、尺寸、规格等需根据采购人要求进行设计、制作及安装（包含需要拆除服务）。
	500.00

	4
	橱窗装饰
	1
	项
	1、使用4mm钢丝绳、12mm厚PVC立体字、心型1.2mm镀锌板钣金造型、内部材质为25*25mm镀锌方管骨架、汽车底漆、汽车面漆分色烤漆、不锈钢吊件、1.0mm不锈钢钣金字母造型台架、汽车底漆、汽车面漆等，需根据采购人要求进行设计、制作及安装（包含需要拆除服务）
	16600.00

	5
	血宝装饰
	2
	个
	1、尺寸：1.3m(高度)*0.7m*0.45m（ 厚度）
2、制作要求：玻璃钢造型+底座，需根据采购人要求进行设计、制作及安装。
	26000.00

	6
	装饰球
	1
	项
	1、制作要求：使用透明亚克力塑料球+喷漆+印字母，需根据采购人要求进行设计、制作及安装。
	700.00

	分项最高限价
合计（元）
	人民币伍万伍仟元整（￥55000.00元）。

	商务条款
	一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起  7 个工作日内。
二、交货期：自合同签订之日30日内完成设计、制作、交货和安装并验收合格。
三、交货地点：  南宁中心血站指定地点。 
四、交货方式及要求：
1、交货方式：现场交货
2、交货要求：中标人向采购人提供的货物必须是全新、未经改装、合格、满足本项目技术参数要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。
五、验收方式及要求：
1、投标人所供货物必须是全新整套按国家或国际有关质量标准制造，且能满足本项目技术参数。
2、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。
3、中标人在货物验收时由采购人对照采购需求一览表中技术参数核对，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购需求中技术参数要求以及提供虚假承诺的，按违约处理，期间产生的所有责任和费用由中标人承担，采购人保留进一步追究责任的权利。
4、送货上门，安装调试，负责产品售后服务。
六、售后服务要求：
1、按国家有关规定实行“三包”，质保期要求：调试合格验收后24个月。质保期内非采购人的原因引起的质量问题由中标人负责。
2、提供终身维护服务；
3、免费送货到指定位置并安装，提供24小时服务电话。接到采购人维修电话或传真，如出现故障，在接到故障通知12小时内到达维修现场，免费维修或更换有缺陷的货物及部件。在保修期满前三个月内替换的货物 应将其保修期延长三个月。
七、其他要求：
1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格（本项目属于定制类货物，包含设计及制作服务费）；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、包装的价格；
（3）施工涉及的材料和工具、运输、货到就位、保管、装卸、调试、技术支持、售后服务及安装涉及的配套土地平整及清理等费用；
（4）必要的保险费用和各项税费；
（5）送货上门、安装、培训（含教材费、场地租用费）的费用；
（6）到采购人指定地点进行现场验收的费用；
（7）施工安装过程中拆除装修、绿植等各项成品的拆除和恢复费用，施工时造成的损失及其它专业造成的破坏进行修补等及其他所有成本及合同包含的应有环保、文明施工、安全施工、风险费、责任等费用；
（8）完成本项目所有的小品安装所需的现场水电、拉布线以及小品安装所需的材料、设备、人工等各项费用；
（9）质保期内的维修费用和相关技术服务费。
★2、付款方式：供应商交货完毕安装调试合格并验收合格后，一次性支付合同款（付款前中标人需开具等额合规的增值税普通发票）。
3、现场施工中如出现与采购人需求表产生细微差别（如数量和尺寸变更）时，按采购人新要求进行修改，不增加额外费用。



