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采购需求一览表
	项号
	服务名称
	数量
	预算
	服务项目的具体内容和要求

	1
	南宁中心血站2022年防雷整改检测服务
	1项
	26000元
	一、整改材料清单：

	序号
	材料名称
	规格型号
	参数
	数量
	单位
	备注

	1
	热镀锌圆钢
	Φ10
	
	318
	米
	网格、设备接地

	2
	一级电源SPD
	LY1-B
	Iimp：25KA
UP≤2.0KV
	3
	套
	电涌保护器

	3
	空气断路器 
	4P 
	63A
	3
	套
	电涌保护器空开

	4
	多股铜芯导线
	10mm²
	
	30
	米
	电涌保护器相线

	5
	多股铜芯导线
	16mm²
	
	15
	米
	电涌保护器接地线

	6
	压铜接线端子
	
	100A
	15
	个
	


二、服务要求：
1、按照采购人要求对业务主楼、业务副楼防雷装置进行安全检测及整改，保证防雷装置安全运行，确保设备性能良好。
2、投标人需具有防雷工程专业施工资质。
3、要求整改检测团队中至少有1名项目负责人，项目负责人具有防雷工程相关中级职称；至少有1名安全员，其中安全员应具有专职安全员安全生产考核合格证书，并于响应文件中提供相关证明材料。

	商务条款
	一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起7个工作日内。
二、服务时间：自合同签订之日起10日内。
三、服务地点：由采购人指定地点。
四、售后服务要求：
1、服务期限：自合同签订之日起1年。
2、提供应急服务，在接到甲方紧急故障维修通知后，将在1小时（节假日及下班时间 3小时）内到达现场（因交通原因延误的除外）进行维修。若维修工期长，或需更换零配件的，则应及时通知采购人，并提供处理方案及工期。
五、付款方式：
1、整项服务完成并经采购人验收合格后一次性支付合同款（付款前中标人需提供等额合规的增值税普通发票）。
2、合同履行期间，所需整改材料，中标人在征得采购人同意后方能更换。
六、其他要求：
1、报价必须含以下部分：
（1）服务的价格；
（2）各项费用包括：
①工作人员的工资和按规定提取的福利费、保险费等。
②工作人员修理、检测等工具费用。
③培训、技术支持、售后服务等费用。
④各种税费。
2、合同期间，中标人对己方工作人员的安全承担全部责任。
3、合同期间，在工作过程中由中标人工作失误导致设备损坏的，其修复费用由中标人全部承担。
4、现场整改中如出现与采购人需求表产生细微差别（如数量和尺寸变更）时，按采购人新要求进行修改，不再增加额外费用。





