附件1
服务采购需求一览表

	序号
	名称
	计量单位
	服务需求参数
	数量

	1
	维修及定期维护保养
	项
	1、服务地点：
（1）.南宁市内：（南宁中心血站本部、南宁市内各捐血屋及采血车）；
（2）.县区：（横州市捐血屋、宾阳县捐血屋、武鸣区捐血屋、上林县捐血屋、马山县捐血屋、隆安县捐血屋）。
2、维修及定期维护保养：
（1）提供一年两次：检查灯管使用寿命，电机风叶运行情况，负离子运行情况，紫外线灯管照射幅度，检查灯管、镇流器、过滤布、电路控制系统工作状态，检查整机是否运行正常，进（出）风口及外表清洁。（2）提供一年一次：深度清洁（电机、风叶、电路系统及机身内部除尘）。
（3）对出现故障空气消毒机提供维修服务
	空气消毒机总台数为71台

	2
	紫外灯管
	支
	1、服务地点：
（1）.南宁市内：（南宁中心血站本部、南宁市内各捐血屋及采血车）；
（2）.县区：（横州市捐血屋、宾阳县捐血屋、武鸣区捐血屋、上林县捐血屋、马山县捐血屋、隆安县捐血屋）。
2、所提供的维修配件必须符合国家相关规定，配件参数要等于或优于国家或者行业标准。
3、保修期不低于1000个小时。
	约250支，最终以实际采购数量为准

	3
	电子镇流器
	个
	1、服务地点：
（1）.南宁市内：（南宁中心血站本部、南宁市内各捐血屋及采血车）；
（2）.县区：（横州市捐血屋、宾阳县捐血屋、武鸣区捐血屋、上林县捐血屋、马山县捐血屋、隆安县捐血屋）。
2、所提供的维修配件必须符合国家相关规定，配件参数要等于或优于国家或者行业标准.
3、保修期不低于6个月。
	约100个，最终以实际采购数量为准

	一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起7个日历日内。
二、服务期：签订合同后一年。
三、服务地点：采购人指定地点。          
四、其他要求：
1、投标报价为采购人指定地点的现场服务价，包括：
（1）更换配件的价格；
（2）运输、售后服务等费用；
（3）必要的保险费用和各项税费；
2、其他未列维修配件，双份可以协商价格，达不成意见的采购方权选择其他服务商维修。
3、服务商在接到报修后应该在48小时内（南宁市外72小时内）完成维修，未能在约定时间能完成的采购方有权邀请其他服务商完成维修，一年内超过三次未按约定时间内完成服务的采购方有权解除本合同。
4、服务商在维修过程中应该确保设备和环境安全，提供服务的员工应该经过培训和取得相应的资格和授权，并确保工作中安全操作不发生安全事故。
[bookmark: _GoBack]五、付款方式：第1项费用在供应商服务完毕并验收合格后，一次性支付该次服务款。其余配件费用可按照实际维修验完成并收后20个工作日内付款（付款前成交供应商需开具等额合规的增值税普通发票）。
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