附件2
报价表

我公司已认真阅读了南宁中心血站2023年度空气消毒机维保服务询价采购公告，我方完全理解并接受贵方本次采购内容和要求，在满足采购人商务条款的需求下，参与该分标报价。
	序号
	名称
	计量单位
	服务需求参数
	以（项、支、个×单价=**元）报价
	备注

	1
	空气消毒机维修及定期维护保养
	项
	1、服务地点：
（1）.南宁市内：（南宁中心血站本部、南宁市内各捐血屋及采血车）；
（2）.县区：（横州市捐血屋、宾阳县捐血屋、武鸣区捐血屋、上林县捐血屋、马山县捐血屋、隆安县捐血屋）。
2、维修及定期维护保养：
（1）提供一年两次：检查灯管使用寿命，电机风叶运行情况，负离子运行情况，紫外线灯管照射幅度，检查灯管、镇流器、过滤布、电路控制系统工作状态，检查整机是否运行正常，进（出）风口及外表清洁。（2）提供一年一次：深度清洁（电机、风叶、电路系统及机身内部除尘）。
（3）空气消毒机故障维修服务
	例：1项×**元=**元
	空气消毒机总台数为71台，该项最高限价≤12000元

	2
	紫外灯管
	支
	1、服务地点：
（1）.南宁市内：（南宁中心血站本部、南宁市内各捐血屋及采血车）；
（2）.县区：（横州市捐血屋、宾阳县捐血屋、武鸣区捐血屋、上林县捐血屋、马山县捐血屋、隆安县捐血屋）。
2、所提供的维修配件必须符合国家相关规定，配件参数要等于或优于国家或者行业标准。
3、保修期不低于1000个小时。
	例：250支×**元=**元
	约250支，最终以实际采购数量为准，单支最高限价≤100元

	3
	电子镇流器
	个
	1、服务地点：
（1）.南宁市内：（南宁中心血站本部、南宁市内各捐血屋及采血车）；
（2）.县区：（横州市捐血屋、宾阳县捐血屋、武鸣区捐血屋、上林县捐血屋、马山县捐血屋、隆安县捐血屋）。
2、所提供的维修配件必须符合国家相关规定，配件参数要等于或优于国家或者行业标准.
3、保修期不低于6个月。
	例：100个×**元=**元
	[bookmark: _GoBack]约100个，最终以实际采购数量为准，单个最高限价≤50元

	报价合计（合计报价最高限价≤42000元，超过无效）：（大写）人民币      （￥        元）





报价人（盖单位公章）：                                    

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                  

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按响应无效处理。
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