附件1
采购需求一览表
	序号
	产品名称
	计量单位
	技术参数
	数量

	1
	一次性加样针（1000ul）
	支
	1、适用于EVO全自动样品处理系统150/8和200/8；
2、具有良好的导电材质，能够准确无误判断液位高度；
3、加样精度变异系数要求：
	规格
	10ul CV(%)
	100ul CV(%)

	200ul:
	<3.5
	<0.75


4、可在室温下长期存储(至少能保障18个月的存储期)；
5、支持液位、凝块、气泡检测功能，并能与现有系统配套在液位不足、有凝块、有气泡问题出现时，系统能够通过一次性加样针产品检测到问题并报错。
	约23040支，最终以实际采购数量为准

	[bookmark: _GoBack]一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起7个工作日内。
二、交货期：自合同签订之日起25个日历日内供货完毕。
三、交货地点：采购人指定地点。
四、售后服务：按国家有关产品“三包”规定执行“三包” 。     
五、其他要求：
1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格；
（2）运输、售后服务等费用；
（3）必要的保险费用和各项税费；
2、付款方式：供应商交货完毕并验收合格后，一次性支付合同款（付款前成交供应商需开具等额合规的增值税普通发票）。
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