[bookmark: _GoBack]南宁中心血站2026年车辆维修和保养服务
供应商遴选公告

为确保我单位车辆正常运行，结合我站工作实际，计划从《2025-2026年自治区本级、南宁市及防城港市预算单位维修和保养服务框架协议采购》入围供应商中补增遴选供应商，为我单位车辆提供2026年度车辆维修保养服务。欢迎符合我站遴选条件的供应商提供相关材料报名参与遴选工作。
1、 项目基本情况
项目名称：南宁中心血站2026年车辆维修和保养服务
      分标划分：本项目共分两个分标，A分标采血车13台（重型非载货专项作业车），B分标急救送血车、冷链运输车等其他业务用车12台（详见附件1）。A分标补增遴选1家供应商，B分标补增遴选2家供应商，A、B两个分标可兼投兼中，响应人兼投时需分别提供响应文件。
2、 参与遴选供应商条件
（一）2025-2026年自治区本级、南宁市及防城港市预算单位维修和保养服务（汽车综合店）框架协议采购项目入围供应商；
（二）2025-2026年广西壮族自治区本级、南宁市及防城港市预算单位车辆维修和保养服务（汽车专卖店）框架协议采购项目入围供应商。
3、 响应文件要求（需加盖公章）
（一）供应商营业执照复印件；
（二）2025-2026年自治区本级、南宁市及防城港市预算单位维修和保养服务（汽车综合店或汽车专卖店）框架协议采购项目中标供应商证明材料（如中标通知书复印件等）；
（三）供应商授权委托书（法人签字）、法人及被授权人身份证复印件；
（四）供应商介绍材料（格式自拟）；
（五）可维修车辆范围（格式自拟）；
（六）报价表（详见附件2）；
（七）供应商工时报价明细和零配件报价明细报价表（详见附件3）；
（八）廉洁响应承诺书（详见附件4）；
（九）根据“附件2  评选方法及标准”提供相关证明材料。
4、 报价响应要求
（一）本项目以工时费折扣率和零配件加价率进行报价。工时费以供应商向其所在地道路运输管理机构报备案的维修工时单价标准为基准进行优惠；零配件价格以供应商进货成本价为基准进行加价。
实际结算价格=量化后的工时数×报备案的工时单价×工时费折扣率+零配件成本价×（1+零配件加价率）。
（二）本项目仅做一次报价，请响应供应商一次报出不得更改的折扣率、加价率和报价明细。
（三）优惠后的价格应包含履行合同所有相关服务所需的服务费用及所有的税费。
（四）本项目工时费折扣率、零配件加价率不得高于供应商入围2025-2026年自治区本级、南宁市单位车辆维修和保养服务（汽车综合店和汽车专卖店）框架协议采购的入围报价，否则响应无效
（五）本项目工时报价表中的质保期不得低于《机动车维修管理规定》(中华人民共和国交通运输部令[2021]第 18 号)第三十六条规定的机动车维修实行竣工出厂质量保证期制度：汽车和危险货物运输车辆整车修理或总成修理质量保证期为车辆行驶 20000 公里或者 100日；二级维护质量保证期为车辆行驶 5000 公里或者 30 日；一级维护、小修及专项修理质量保证期为车辆行驶 2000 公里或者 10 日。质量保证期中行驶里程和日期指标，以先达到者为准。机动车维修质量保证期，从维修竣工出厂之日起计算。在质量保证期内，发现有维修质量问题，采购人（招标人）有权要求投标人无偿返工，直至符合质量要求为止。
5、 遴选方式
    递交时间结束后，我站将组织有关工作人员到响应供应商车辆维修厂进行考察，根据响应供应商提供的响应文件及考察情况，从维修能力、维修设施、服务水平、价格等方面进行综合评选确定（详见附件5）。
6、 响应文件递交截止时间、地点及方式
1、递交时间：2026年6月25日-2026年7月1日的法定工作时间（每天8:30-17:30）；投递的响应材料须在报名时间内送达，迟交的、逾期送达的恕不接受。
2、递交地点：广西南宁市科园大道18号（业务大楼六楼采购科）。
3、响应材料采用纸质文件递交：在递交时间内将上述资料加盖公章，密封提交，一式五份。密封文件袋封面应注明：项目名称、供应商全称、被授权人姓名及联系方式、投递时间。
七、联系方式
遴选单位：南宁中心血站
地   址：南宁市科园大道18号
联 系 人：许工
联系电话：0771-3210882


                       南宁中心血站
                       2026年6月24日
附件1
	南宁中心血站现有车辆明细表

	序号
	品牌型号
	车辆类型
	排气量
（L/T）
	车辆用途
	备注

	1
	宇通牌
ZK5180XYL5B
	大型专用客车
	228匹
	采血车
	2辆

	2
	宇通牌
ZK5180XYLS
	重型非载货专项作业车
	228匹
	采血车
	2辆

	3
	金旅牌
XML6827J16Z
	中型非载货专项作业车
	5.132
	采血车
	1辆

	4
	宇通牌
ZK5188XYL16
	重型非载货专项作业车
	9.41
	采血车
	1辆

	5
	宇通牌
ZK5126XYL26
	中型非载货专项作业车
	6.234
	采血车
	1辆

	6
	厦门金龙
XMQ5186XYL
	重型非载货专项作业车
	7.698
	采血车
	4辆

	7
	宇通牌ZX51B7XYLBEV1
	大型专用客车
	线电
	采血车
	2辆

	8
	奥德赛
HG6489
	小型普通客车
	2.4
	其他业务用车
	1辆

	9
	东风牌LZ6520MQ18BM
	小型普通客车
	1.8t
	其他业务用车
	1辆

	10
	五菱牌
GL6605CQS
	小型专用客车
	2.4
	其他业务用车
	1辆

	11
	东风牌LZ5020XJHMQ20M
	小型专用客车
	2.0L
	其他业务用车
	2辆

	12
	红宇牌
HYJ5025XXJ
	轻型专项作业车
	2.4
	其他业务用车
	2辆

	13
	江铃全顺牌JX5048XLLMJ6
	轻型封闭货车
	2.198
	其他业务用车
	1辆

	14
	程力重工牌CLH5020XXJF6
	小型专用客车
	1.999
	其他业务用车
	福特SUV、1辆

	15
	福特聚尘王牌HNY5048XJHJ6
	小型专用客车
	2.198
	其他业务用车
	2辆

	16
	程力重工牌CLH5021XXJF6
	小型专用客车
	2.5
	其他业务用车
	福特SUV、1辆


附件2
报价表

项目名称：南宁中心血站2026年车辆维修和保养服务                                  
分标：请填入A或B 
	序号
	项目
	     报价（%）
	备注

	1
	工时费 折扣率
	           %
	 

	2
	零配件 加价率
	          %
	




投标人盖公章                                 
法定代表人或委托代理人签字                   
响应说明：
    
1、供应商报价必须加盖公章并签字，否则投标无效。
2、供应商如报多个分标，则须按分标进行分别报价。
3、本项目工时费折扣率、零配件加价率不得高于供应商入围2025-2026年自治区本级、南宁市单位车辆维修和保养服务（汽车综合店和汽车专卖店）框架协议采购的入围报价，否则响应无效。
4、如供应商可维修多个品牌汽车，本报价表中的“工时费折扣率”和“零配件加价率”为多个品牌折扣率（加价率）的平均数。






附件3   
报价明细表
小修工时项目表
分标：请填入A或B                             
车型：如分标为“A”，请填入采血车；如分标为“B”，请填入其他业务用车                                  单位：元
	项号
	服务项目
	维修需要工时
	报备维修
工时费
	维修工时费折扣率（％）
	投标维修工时费
	质保期
（月/公里数）

	1
	更换电瓶
	
	
	
	
	

	2
	更换电子扇
	
	
	
	
	

	3
	更换发电机皮带
	
	
	
	
	

	4
	更换高压线（套）
	
	
	
	
	

	5
	更换火花塞（套）
	
	
	
	
	

	6
	更换节温器
	
	
	
	
	

	7
	更换起动机
	
	
	
	
	

	8
	更换气门室盖垫
	
	
	
	
	

	9
	更换汽油泵
	
	
	
	
	

	10
	更换水泵
	
	
	
	
	

	11
	更换水管
	
	
	
	
	

	12
	更换正时皮带
	
	
	
	
	

	13
	清洗怠速阀
	
	
	
	
	

	14
	清洗调试化油器
	
	
	
	
	

	15
	清洗节气门体
	
	
	
	
	

	16
	清洗喷油器 （免拆/拆洗）
	
	
	
	
	

	17
	清洗水箱散热器
	
	
	
	
	

	18
	调高压泵
	
	
	
	
	

	19
	调修喷油头
	
	
	
	
	

	20
	更换机油泵
	
	
	
	
	

	21
	换气缸垫
	
	
	
	
	

	22
	换点火线圈
	
	
	
	
	

	23
	换活塞环
	
	
	
	
	

	24
	更换ABS泵
	
	
	
	
	

	25
	换前刹车分泵
	
	
	
	
	

	26
	换后刹车分泵
	
	
	
	
	

	27
	更换刹车真空助力泵
	
	
	
	
	

	28
	更换半轴防尘套(球笼)
	
	
	
	
	

	29
	更换后减震
	
	
	
	
	

	30
	更换后刹车片
	
	
	
	
	

	31
	更换轮胎
	
	
	
	
	

	32
	更换前减震器
	
	
	
	
	

	33
	更换前刹车盘、片
	
	
	
	
	

	34
	更换前刹车片
	
	
	
	
	

	35
	更换外球笼
	
	
	
	
	

	36
	更换下臂
	
	
	
	
	

	37
	更换下臂球头
	
	
	
	
	

	38
	更换转向横拉杆
	
	
	
	
	

	39
	更换转向助力泵
	
	
	
	
	

	40
	后轮保养
	
	
	
	
	

	41
	调手刹
	
	
	
	
	

	42
	轮胎动平衡
	
	
	
	
	

	43
	轮胎换位（全车）
	
	
	
	
	

	44
	四轮定位
	
	
	
	
	

	45
	修离合器换片
	
	
	
	
	

	46
	换离合器总泵及碗
	
	
	
	
	

	47
	换离合器分泵及碗
	
	
	
	
	

	48
	换变速箱后油封
	
	
	
	
	

	49
	换后半轴
	
	
	
	
	

	50
	换后轮轴承及油封
	
	
	
	
	

	51
	修传动轴、换万向节
	
	
	
	
	

	52
	调刹车量
	
	
	
	
	

	53
	换刹车总泵皮碗
	
	
	
	
	

	54
	换刹车分泵皮碗
	
	
	
	
	

	55
	换筒式避震器
	
	
	
	
	

	56
	更换A/C开关
	
	
	
	
	

	57
	更换大灯（总成）
	
	
	
	
	

	58
	更换大灯开关
	
	
	
	
	

	59
	更换灯泡
	
	
	
	
	

	60
	更换点火开关
	
	
	
	
	

	61
	更换喇叭
	
	
	
	
	

	62
	更换尾灯（总成）
	
	
	
	
	

	63
	更换雾灯（前）
	
	
	
	
	

	64
	更换仪表灯泡
	
	
	
	
	

	65
	更换转向灯开关
	
	
	
	
	

	66
	检修线路
	
	
	
	
	

	67
	修发电机总成
	
	
	
	
	

	68
	修天线（电动）
	
	
	
	
	

	69
	修雨刷器
	
	
	
	
	

	70
	检修全车线路
	
	
	
	
	

	71
	换小灯总成
	
	
	
	
	

	72
	修刹车灯
	
	
	
	
	

	73
	修换机油水温感应器
	
	
	
	
	

	74
	换汽油表浮子
	
	
	
	
	

	75
	修换前保险杠
	
	
	
	
	

	76
	修换后保险杠
	
	
	
	
	

	77
	修风挡漏水
	
	
	
	
	

	78
	换前风挡玻璃
	
	
	
	
	

	79
	配门把
	
	
	
	
	

	80
	修玻璃升降器
	
	
	
	
	

	81
	修水箱
	
	
	
	
	

	82
	修里程表
	
	
	
	
	

	83
	更换三元催化转化器
	
	
	
	
	

	84
	后保险杠喷漆
	
	
	
	
	

	85
	前保险杠喷漆
	
	
	
	
	

	86
	发动机室舱盖喷漆
	
	
	
	
	

	87
	单门喷漆
	
	
	
	
	

	88
	前单边叶子板喷漆
	
	
	
	
	

	89
	电脑检测
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	

	小      计
	
	
	
	
	



注：1、维修工时费应当按照国家、行业或者地方的维修标准和规范执行。尚无标准或规范的，可参照机动车生产企业提供的维修手册、使用说明书和有关技术资料进行。
2、供应商可依据自己的报价情况详细扩展此报价表，未列明维修项目工时定额及工时费按维修供应商报当地道路运输管理部门备案的工时定额及工时费计费，工时费折扣率按所报车型的折扣率计。
3、供应商人应按主修车型（即采血车或其他业务用车）填写本表。
4、供应商如报多个分标，则须按分标进行分别报价。

        

1

 保养工时项目表
分标：请填入A或B 
车型：如分标为“A”，请填入采血车；如分标为“B”，请填入其他业务用车                                      单位：元
	项号
	服务项目
	维修需要工时
	报备维修工时费
	维修工时费折扣率（％）
	投标维修工时费
	质保期（月/公里数）

	1
	初级维护
	
	
	
	
	

	2
	一级维护
	
	
	
	
	

	3
	二级维护
	
	
	
	
	

	4
	抽空加氟(不含料费)
	
	
	
	
	

	5
	换空调滤芯
	
	
	
	
	

	6
	换机油,换三滤
	
	
	
	
	

	7
	换机油,机滤
	
	
	
	
	

	8
	换空滤
	
	
	
	
	

	9
	换汽滤
	
	
	
	
	

	10
	换防冻液
	
	
	
	
	

	11
	加电瓶水
	
	
	
	
	

	12
	冷却系统清洗保养
	
	
	
	
	

	13
	清空滤
	
	
	
	
	

	14
	清洗机油集滤器
	
	
	
	
	

	15
	润滑系统清洗保养
	
	
	
	
	

	16
	换变速箱油
	
	
	
	
	

	17
	换自变箱油
	
	
	
	
	

	18
	换差速器油
	
	
	
	
	

	19
	换分动箱油
	
	
	
	
	

	20
	换刹车油
	
	
	
	
	

	21
	自动变速箱清洗保养
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	小          计
	
	
	
	
	


注：1、维修工时费应当按照国家、行业或者地方的维修标准和规范执行。尚无标准或规范的，可参照机动车生产企业提供的维修手册、使用说明书和有关技术资料进行。
2、供应商可依据自己的报价情况详细扩展此报价表，未列明维修项目工时定额及工时费按维修供应商报当地道路运输管理部门备案的工时定额及工时费计费，工时费折扣率按所报车型的折扣率计。
3、供应商应按主修车型（即采血车或其他业务用车）填写本表。
4、供应商如报多个分标，则须按分标进行分别报价。
大修工时项目表
分标：请填入A或B
车型：如分标为“A”，请填入采血车；如分标为“B”，请填入其他业务用车                         单位：元
	项号
	服务项目
	维修需要工时
	报备
维修
工时费
	维修工时费折扣率（％）
	投标
维修工时费
	质保期
（月/公里数）

	1
	发动机大修
	
	
	
	
	

	2
	离合器大修
	
	
	
	
	

	3
	变速器大修
	
	
	
	
	

	4
	后桥总成大修
	
	
	
	
	

	5
	前桥总成大修
	
	
	
	
	

	6
	制动系大修
	
	
	
	
	

	7
	转向系大修
	
	
	
	
	

	8
	全车喷漆
	
	
	
	
	

	9
	车身大修
	
	
	
	
	

	10
	车架大修
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	




注：1、维修工时费应当按照国家、行业或者地方的维修标准和规范执行。尚无标准或规范的，可参照机动车生产企业提供的维修手册、使用说明书和有关技术资料进行。
2、供应商可依据自己的报价情况详细扩展此报价表，未列明维修项目工时定额及工时费按维修供应商报当地道路运输管理部门备案的工时定额及工时费计费，工时费折扣率按所报车型的折扣率计。
      3、供应商应按主修车型（即采血车或其他业务用车）填写本表。
4、供应商如报多个分标，则须按分标进行分别报价。

特殊维修工时项目表
         分标：请填入A或B
车型：如分标为“A”，请填入采血车；如分标为“B”，请填入其他业务用车                                 单位：元
	项号
	服务项目
	维修报备工时费
	维修工时费
折扣率（%）
	投标维修工时费

	1
	急修项目
	
	 
	

	2
	外出救援抢修
	
	
	

	3
	专项维修
	
	
	

	…
	
	
	
	

	N
	
	
	
	

	小计
	
	
	



注： 1、维修工时费应当按照国家、行业或者地方的维修标准和规范执行。尚无标准或规范的，可参照机动车生产企业提供的维修手册、使用说明书和有关技术资料进行。
2、供应商可依据自己的报价情况详细扩展此报价表，未列明维修项目工时定额及工时费按维修供应商报当地道路运输管理部门备案的工时定额及工时费计费，工时费折扣率按所报车型的折扣率计。
3、供应商应按主修车型（即采血车或其他业务用车）填写本表。
4、供应商如报多个分标，则须按分标进行分别报价。













零配件报价明细表
分        标：请填入A或B
车辆品牌型号：                                                  单位：元
	序号
	零配件名称
	原厂配件
进货价格
	原厂配件
市场销售价格
	品牌1配件进货价格
	品牌1配件市场销售价格
	加价率（%）
	原厂配件
政府采购价格
	品牌1配件政府采购价格

	1
	机油滤清器
	
	
	
	
	
	
	

	2
	空气滤清器滤芯
	
	
	
	
	
	
	

	3
	空调滤清器滤芯
	
	
	
	
	
	
	

	4
	火花塞
	
	
	
	
	
	
	

	5
	点火线圈
	
	
	
	
	
	
	

	6
	高压线
	
	
	
	
	
	
	

	7
	曲轴前油封
	
	
	
	
	
	
	

	8
	曲轴后油封
	
	
	
	
	
	
	

	9
	活塞
	
	
	
	
	
	
	

	10
	曲轴位置传感器
	
	
	
	
	
	
	

	11
	发动机爆震传感器
	
	
	
	
	
	
	

	12
	机油压力传感器
	
	
	
	
	
	
	

	13
	氧传感器
	
	
	
	
	
	
	

	14
	水温传感器
	
	
	
	
	
	
	

	15
	空气流量计
	
	
	
	
	
	
	

	16
	凸轮轴正时齿轮
	
	
	
	
	
	
	

	17
	正时链条或正时皮带
	
	
	
	
	
	
	

	18
	链条或皮带张紧器总成
	
	
	
	
	
	
	

	19
	汽油滤清器
	
	
	
	
	
	
	

	20
	汽油泵总成(带虑网)
	
	
	
	
	
	
	

	21
	机油泵总成
	
	
	
	
	
	
	

	22
	水箱水管
	
	
	
	
	
	
	

	23
	水箱总成
	
	
	
	
	
	
	

	24
	电子扇马达
	
	
	
	
	
	
	

	25
	风扇
	
	
	
	
	
	
	

	26
	节温器
	
	
	
	
	
	
	

	27
	水泵总成
	
	
	
	
	
	
	

	28
	机油泵总成
	
	
	
	
	
	
	

	29
	蓄电池
	
	
	
	
	
	
	

	30
	发电机总成
	
	
	
	
	
	
	

	31
	起动机总成
	
	
	
	
	
	
	

	32
	方向机总成
	
	
	
	
	
	
	

	33
	助力泵总成
	
	
	
	
	
	
	

	34
	带皮带轮的压缩机总成
	
	
	
	
	
	
	

	35
	车速传感器
	
	
	
	
	
	
	

	36
	自动变速器线束
	
	
	
	
	
	
	

	37
	阀体滤油网总成
	
	
	
	
	
	
	

	38
	前下球节总成
	
	
	
	
	
	
	

	39
	前桥轮毂轴承
	
	
	
	
	
	
	

	40
	前减震器总成
	
	
	
	
	
	
	

	41
	后减震器总成
	
	
	
	
	
	
	

	42
	前悬架下摆臂总成
	
	
	
	
	
	
	

	43
	制动总泵
	
	
	
	
	
	
	

	44
	制动助力器
	
	
	
	
	
	
	

	45
	前轮盘式制动器
	
	
	
	
	
	
	

	46
	后轮盘式制动器
	
	
	
	
	
	
	

	47
	前轮盘式刹车片
	
	
	
	
	
	
	

	48
	后轮盘式刹车片
	
	
	
	
	
	
	

	49
	前轮刹车软管
	
	
	
	
	
	
	

	50
	后轮刹车软管
	
	
	
	
	
	
	

	51
	前刹车盘
	
	
	
	
	
	
	

	52
	后刹车盘
	
	
	
	
	
	
	

	53
	转向机总成
	
	
	
	
	
	
	

	54
	左横拉杆总成
	
	
	
	
	
	
	

	55
	右横拉杆总成
	
	
	
	
	
	
	

	56
	鼓风机马达
	
	
	
	
	
	
	

	57
	冷凝器总成
	
	
	
	
	
	
	

	58
	干燥瓶
	
	
	
	
	
	
	

	59
	膨胀阀
	
	
	
	
	
	
	

	60
	蒸发器
	
	
	
	
	
	
	

	61
	大灯总成
	
	
	
	
	
	
	

	62
	雾灯总成
	
	
	
	
	
	
	

	63
	刹车灯开关总成
	
	
	
	
	
	
	

	64
	后组合灯总成
	
	
	
	
	
	
	

	65
	大灯变光器开关总成
	
	
	
	
	
	
	

	66
	离合器总成
	
	
	
	
	
	
	

	67
	变速箱操纵机构
	
	
	
	
	
	
	

	68
	车轮轴承
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	



注：1、按主修车辆品牌型号（详见附件1）填报。
2、 供应商可以提交配件供应商出具的证明文件并作为响应文件的一部分，证明响应人提供的材料、配件是合格的。
3、供应商如报多个分标，则须按分标进行分别报价。



















附件4
廉洁响应承诺书

我公司（单位）在参加  南宁中心血站2026年车辆维修和保养服务 采购项目中，我公司（单位）严格遵循“公开、公正、公平、诚实信用”准则，郑重承诺如下：
1、 我公司（单位）提交的响应材料，均为本单位真实、有效、合法材料，无任何虚假。
二、不以他人企业名义响应或其他方式弄虚作假，骗取评选结果。
三、不向贵单位任何人员采取提供任何不正当利益等行贿腐蚀方式谋求不正当照顾或评选结果。
四、不与其他供应商相互串通响应报价，不排挤其他供应商参与公平竞争。
五、评选后，双方按照采购文件和评选现场约定共同订立合同，不订立背离合同实质性内容的协议，不进行非法转包、违法分包。
六、如发现贵单位人员有索要或接受礼品礼金、财物、消费凭证、宴请、娱乐、旅游等各类消费的不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时将真实凭据向贵单位纪检监察室书面实名投诉举报，（举报邮箱：nnxzjj07713210278@163.com,信件投递地址：南宁市科园大道18号南宁中心血站纪检监察室，投诉电话：0771-3210278），但不得随意捏造诬告。
我公司（单位）若违反上述承诺，自愿接受取消本次和今后响应资格，自愿接受相关规定、政策和法律的严肃处罚。

公司名称（盖章）：                
法定代表人或被授权人：                     
联系电话：
年    月    日


附件5
评选方法及标准（A、B分标）

一、评选原则
（一）评选小组构成：本项目的评选小组由采购人立项科室代表和采购人专家库成员组成，成员人数为3人，其中立项科室代表为1人。
（二）评选依据：评选小组将以响应文件为评选依据进行评审，对响应供应商的维修能力、维修设施、服务水平、价格等内容按百分制打分。
（三）评标方法：综合评分法。
二、评选细则
计分办法（保留两位小数）：
	序号
	评分因素
	评分标准

	1
	响应报价
（满分20分）
	工时报价
（满分10分）
	1.评标基准价为满足采购文件要求且通过符合性审查的最低的投标维修工时费合计数（小修+大修+保养+特殊维修）。
2.价格分公式计算：
评标基准价
某响应供应商价格分＝                                 × 10 分
某响应供应商投标维修工时费合计数


	
	
	零配件报价
（满分10分）
	
1.评标基准价为评选当日评选小组从满足采购文件要求且通过符合性审查的不同车辆品牌型号零配件报价明细中随机抽取的1款车型的最低原厂配件政府采购合计价格。
2.价格分公式计算：
评标基准价
某响应供应商价格分＝                                 × 10 分
某响应供应商原厂配件政府采购价格


	2
	现场考评
（满分8分）
	
1.场地规模：场地整洁规范，满足车辆专属维保工位、独立停放区，得2分；场地手续完善，提供房产证、土地使用证明（自有）或有效的租赁合同复印件，得4分。
2.消防设施管理：消防器材配齐年检、消防通道畅通、油品专区存放、车辆维保区安防监控全覆盖，每项得1分，满分4分。

	3
	安全生产管理
（满分13分）
	
1.安全制度管理体系：建立车辆专属保管、维保作业、动火用电、车辆出入核验、消防全套制度+应急预案，适配车辆资产管控得5分，制度缺失每项扣1分，扣完为止。
2.作业安全管控：车辆独立维保分区、专人管护、出入车况拍照留档、全程防护作业得5分；采购人车辆与社会车辆混修、无车辆管护台账不得分。
3.安全培训演练：年度不少于2次安全培训、1次消防应急演练，台账影像齐全得3分；少一次扣1分，扣完为止。


	4
	维修质量管理
（满分12分）
	
1.维修质量管控体系：实行车辆进厂核验、过程质检、完工复核、资产比对四级质检，工单可审计得4分；缺少一级质检扣1分，扣完为止。
2.配件溯源管理：车辆维保配件必须原厂/合规品牌，进货票据、质检证明、台账完整可审计得8分；配件无溯源不得分。


	5
	配备技术人员
（满分15分）
	
技术工人配备：技术人员必须是在聘员工，提供由供应商替在聘员工缴纳的社保缴纳证明（在响应文件中提供响应文件递交截止时间前半年内任意一个月的社保缴纳证明），否则不得分；
1.汽修技术员中具备高级技师或中级技师达到 3 人（含 3 人）的，得 3 分，每多一人得 1 分，满分 5 分；（提供证书复印件及在响应文件中提供响应文件递交截止时间前半年内任意一个月的社保缴纳证明，原件备查）。
2.配备汽车修理检验员的每有一个加1分，满分5分；（提供证书复印件及在响应文件中提供响应文件递交截止时间前半年内任意一个月的社保缴纳证明，原件备查）。
3.汽修技术员及修理检验员中有大专及以上学历的每有一个加1分，满分5分。（提供证书复印件）


	6
	维修设备及地场
（满分15分）
	
设备配置：升降机（含维修车槽）、轮胎拆修专用设备及场地、空调清洗车间、超声波清洗机、事故修复及烤漆房（不少于90平方米）。（须提供设备设施购买原始凭证原件扫描件或现场相片，每项配置得 3 分，满分15分。


	7
	抢修服务
（满分6分）
	
提供24小时抢修服务，具有1辆专用抢修车及每辆配备2名工作人员的，得2分，每增加一辆加2分，满分6分。
（须提供专用抢修车购买原始凭证或租赁合同扫描件及车辆照片，原件备查）

	8
	其他服务分
（满分5分）
	
承诺提供维修免费接送车服务的，得5分。
（须提供承诺书（格式自拟），未提供不得分）

	9
	业绩分
（满分6分）
	
自2023年1月1日以来具有的类似业绩有效证明，每提供1份业绩证明得1.5分，满分6分。【须提供合同原件扫描件，能清晰反映该项目的项目名称、种类等（有合同首页、主要内容页及双方签字盖章页），未提供合同原件扫描件不得分】。


	总得分=1+2+3+4+5+6+7+8+9



三、成交供应商确认原则
评选小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确认成交供应商，其中A分标确认1家成交供应商，B分标确认2家成交供应商。评审得分相同的，按响应报价由低到高顺序确认成交供应商。评审得分相同且响应报价相同的，按照评审因素的量化指标评审得分最高的确定为成交供应商。





